TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIMI (64489333370 İSMET SEMİZ)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
34504
: 17/13423
Alım No
:
:
:
:
01.03.2017
Talep Edilen Hasta
İSMET SEMİZ
:
07.03.2017 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ STENT, VASKÜLER, KAROTİS,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK / NİTİNOL /  DİSTAL İNCELEN  MONORAİL
1,00
ADET
1
KR1161
KARDİYOLOJİ EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM,  GEÇİCİ, FİLTRELİ / MONORAİL / MONORAİLE  ÇEVRİLEBİLEN
1,00
ADET
2
KR2013
KARDİYOLOJİ EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM,  GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ
1,00
ADET
3
KR2012
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 018 , MONORAİL
2,00
ADET
4
KR1099
KARDİYOLOJİ KATETER, ANJİYOGRAFİ,  ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU
4,00
ADET
5
KR1103
SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM  VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK
2,00
ADET
6
GR1066
SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM  VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, Y  KONNEKTÖRLÜ
2,00
ADET
7
GR1067
KARDİYOLOJİ VASKÜLER KAPATMA SİSTEMİ,  5-9F
1,00
ADET
8
KR2031
KARDİYOLOJİ GUİDİNG KATETER
2,00
ADET
9
KR1142
KARDİYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032 -038 ,  SÜPER SERT, RO UÇLU, 140-190CM
2,00
ADET
10
KR1076
KARDİYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032 -038 ,  SÜPER SERT, RO UÇLU, 260-300CM
2,00
ADET
11
KR1078

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
1
Sayfa

1-  KENDILIGINDEN ACILAN KAROTIS ARTER STENTI-KR1161
1)	Stent KarotisArterlerinTedavisindeKullanilacaktir.
2)	StentNıtınolTupten Lazer Kesım Olmalıdır.
3)	Stent AcikHucreliDizaynEdilmisOlmalidir.
4)	StentınHucreler Arası KopruBaglantıları Sıra HalındeDızaynEdılmıs Olmalıdır.
5)	Stent DuzVeKonikOlarakIkiFarkliSekilde Temin Edilebilmelidir.
6)	Stentın Her Ikı Ucunda Markerlar Olmalı Ve Bunlar StentePercınlenmıs Olmalıdır.
7)	StentMarkerlarıGorunurlugu Arttıracak SekıldeTantalumdanYapılmıs Olmalıdır.
8)	KonıkStentlerın Dar Ucunda 6 Genıs Ucunda 3 Adet Marker Olmalıdır.
9)	KonıkStentlerde Ayrıca KateterUzerınde De Bır Marker Bulunmalı Ve StentınKonık Olarak GenıslemeBolgesınıIsaretEtmelıdır.
10)	StentAcılırken Zıplamasını Engelleyen Ex.P.R.T. SıstemıyleKatetereSabıtlenmıs Olmalıdır.
11)	StentAcılırken Boyu Kısalmamalıdır.
12)	StentiTasiyanKateterBoyu 135 Cm Olmalidir.
13)	StentıTasıyanKateterMonoraıl Olmalı Ve 0.014” GuıdewıreIleCalısmalıdır.
14)	Duz Stent Caplari 6, 7, 8, 9 Ve 10 Mm Olmalidir.
15)	Duz Stent Boylari 20, 30, 40 Ve 60 Mm Olmalidir.
16)	Konik Stent Caplari 6/8 Ve 7/10 Mm Olmalidir.
17)	Konik Stent Boylari 30 Ve 40 Mm Olmalidir.
18)	StentınTumSızeları 6f Introducer Uyumlu Olmalıdır.
19)	StentınTumSızelarınınGecısProfılı 0.078” Olmalıdır.
20)	StentKateterınınUc Kısmı Damara Zarar Vermeyecek SekıldeAtravmatık Olmalıdır.
21)	StentlerTeklıSterıl Ambalajlarında Olmalı Ve Uzerlerınde Son Kullanım Tarıhlerı Olmalıdır.

   2-      EMBOLI KORUMA FILTRESI TEKNIK SARTNAMESI-KR2013
1)	Emboli KorumaFiltresi, Koroner, Karotis, Renal, SafenVenGreft, DizAlti, Yuzeyel Femoral DamarlardaCikanDebrisiYakalamakAmaciylaOzelOlarakUretilmisOlmalidir.
2)	Emboli KorumaFiltresiYukaridakiDamarlardaUygulamaOnayinaSahipOlmalidir.
3)	Filtre, NitinolMalzemedenImal, Orgulu (Mesh) YapiyaSahipOlmalidir. 
4)	FiltreninFloroskopiAltindaGorunulurlugunuSaglamakAmaciylaDistalininde 1 Adet, Proksimalinde 1 AdetVeFiltreAgziUzerindeFiltreAgziniCevreleyenMarkirlariBulunmalidir.
5)	Filtre, GonderimTelindenBagimsizIleri Geri VeRotasyonelHarekete 2 Cm Ye Kadar Musade Eden EsnekLazer Spiral KesimSistemeSahipOlmalidir.
6)	Filtre, 0.014” Inch Ve 0.018” Inch, KullanicininSecebilecegiHerhangiBirKilavuz Tel Ile UyumluOlmalidir.
7)	FiltreGonderimTeli 320 Cm UzunlugundaOlmali, IstegeBagliOlarakEsnekNoktasindanKirilmaOpsiyonuyla Monorail KullanimIcin 190 Cm KisalmaSecenegineSahipOlmalidir.
8)	Filtrenin Distal UcKismindaLezyondanGecisiKolaylastirmakAmaciyla 1.2 Cm UzunlugundaEsnekSarmal Tel Bulunmalidir.
9)	Filtre, 6f KilavuzKateter, 5f Sheath UyumluOlmali 3.2f (French) GecisProfilineSahipOlmalidir.
10)	Filtre, FiltreAcikliginiKorumakAmaciyla Heparin KapliOlmalidir.
11)	Filtre, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm Cap SecenklerineSahipOlmalidir.
12)	Filtrenin Geri CekmeKateteri Pratik OlmasiIcinUygulamaKateterininOburUcuOlmalidir.
13)	Filtrenin Geri CekmeKateteri 4.2f (French) GecisProfilineSahipOlmali, IslevselUzunlugu 140 Cm Olmalidir.
14)	Filtre, CeVeFdaOnayinaSahipOlmalidir.
15)	FiltreSterilAmbalajinda, Uzerinde Son KullanmaTarihiVeSterilSekliBelirtilmisOlmalidir.

3-PROKSİMAL BLOKAJLI SEREBRAL KORUMA SİSTEMİ (MOMO)    TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR2012 

1.	Perkütan yolla yapılan Karotis müdahalelerinde, akım blokajı yöntemi ile koruma için üretilmiş koruyucu ve kılavuz kılıf yapısında olmalıdır.
	
2.	Akım blokajı, proksimal ve distal segmentlerde yer alan balonlar vasıtasıyla sağlanmalıdır.

3.	Kateter uzunluğu minimum 95cm olmalı; kateter çapı için 8 ve 9F seçenekleri sunulmalıdır.

4.	Kateter iç lümeni 8F için minimum 0.069” ; 9F için 0.083” olmalıdır.

5.	Kateter 0.035 inç kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.

6.	Katetere,Y Konnektör ile birlikte 3 yollu musluk monte edilmiş; kullanıma hazır olmalıdır.

4-KATATER, BALON, ANJIOPLASTİ, 018", MONORAIL – KR1099
  
1)     2-7mm arası çaplara sahip olmalıdır.
2)     20-80mm arası uzunluklara olmalıdır.
3)     Patlama basıncı (rbp) minimum 15 bar olmalıdır.
4)     Maksimum 7F guidingkateter’den çalışabilmelidir.
5)     Distal şaft dış çapı maksimum 3.5f olmalıdır.
6)     Şaft uzunluğu 135cm olmalıdır.
7)     Balonun üzerinde belirteç (marker) mevcut olmalıdır.

5- DİYAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Kateter poliüretan materyalden yapılı ve içi teflon kaplı olmalıdır.
2.	Kateter moleküler yapısı itibariyle esnek ve yumuşak olmalıdır. Kateterin önceden şekillendirilmiş, ucu damara girişte yönlendirilirken guide ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek, kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.
3.	Kateterin dış çapı sabit olmalıdır. Katater iç lümeni 0.038 klavuz tel geçebilecek genişlikte olmalıdır.
4.	Kateterin yüksek torque özelliği olması için kateter uç kısmı hariç, kenar duvarları örgülü çelik telle destekli olmalıdır.
5.	Kateterin ucu yuvarlatılmış fon tapered tipte ve atravmatik olmalıdır.
6.	Kateter materyeli yüksek radyoopasite sahip olmalı ve aynı zamanda yumuşak yapılı olmalıdır.
7.	Kateter 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
8.	Teklifi veren firmanın), SİM-1,SİM-2,SİM-3,VERTEBRAL seçenekleri olmalıdır.
9.	Kateter 1:1 torgue sağlayan özellikte olmalıdır. 
10.	Teklif edilen kateterlerin 5F, 6F seçenekleri mevcut olmalıdır.
11.	Kateterin dış yüzeyi pıhtı oluşumunu engellemek ve sürtünmeyi en aza indirmek için tamamen pürüzsüz olmalıdır. 
12.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 

                     6-7.  DESTINATION CAROTIS  GUIDING SHEATH- GR1066-GR1067
•	Carotis Guiding Sheath 90 cm olmalıdır 
•	Carotis Guding Sheath, 0,038 inchguidewire ile uyumlu olmalıdır. 
•	Carotis Guiding Sheath düz ya da multipurpose uçlu olmalıdır.
•	Carotis Guiding  Sheath 6Fr, 7Fr ve 8Fr olmalıdır.  
•	6Fr Carotis GuidingSheath iç çapı 0,087 inch, 7Fr CarotisGuidingSheath iç çapı 0.100 inch ve8Fr Carotis Guiding Sheath iç çapı 0.014 incholmalıdır.
•	Carotis Guiding Sheath’in en iç kısmı PTFE, orta tabakası SUS sarmalı  ve en dış kısmı naylon ve hidrofilik kaplı olmalıdır (distalden15 cmlik kısmı hidrofilik, geri kalan 75 cm’lik kısmı naylon olmalıdır)
•	Carotis Guiding Sheath’indistal kısmında görünürlüğü arttırmak için altın bir marker bulunmalıdır.
•	Carotis Guiding Sheath’in düşük penetrasyon direnci ve kolay girişi için telden dilatöre ve dilatördensheathe düzgün bir geçiş olmalıdır.
•	Carotis Guiding Sheat’indilatörü kilitlendiğinde Sheath’ten yaklaşık 5 cm uzun olmalıdır. 
•	Carotis Guiding Sheath, tübüler yapıda olmalı ve bu yapıdan dolayı kink yapmamalı ve esnek olmalıdır.
•	Carotis Guiding Sheath, yapısından dolayı güçlü bir backup desteğine sahip olmalıdır.
•	Carotis Guiding Sheath’in özel olarak dizayn edilmiş uç kısmı damar travmasını minimalize etmelidir.
•	Carotis Guiding Sheath’in valf kısmında bulunan özel dizayn aletlerin kolay geçişine izin vermelidir ve girişim sırasında kanın geri kaçışını engellemelidir.
•	Carotis Guiding Sheath’in dilatörü yerine kilitlenmelidir. 
•	Carotis Guiding Sheath’in valfi şeffaf olmalı ve olası hava kabarcıklarını görmeyi sağlamalıdır.
•	Carotis Guiding Sheath’in arka kısmı Y  konnektör valfli ya da Y konektör valfsiz olmalıdır. 
•	Carotis Guiding Sheath, tekli paketler haline olup, son kullanma tarihi kutunun üzerinde belirtilmelidir.

                                     8.VASKÜLER KAPATMA KATATERİ - KR2031

1.	Kapatma sistemi 5 ila 8 F Sheath kullanılarak yapılan femoral arter girişli işlemlerin sonrasında damarın dikiş atılarak kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Sistem kendi içinde hazır düğümü ile damarı dikişle kapatılabilmeli ve hastanın kanaması durdurulabilmelidir.
3.	Sistem iki nitinol iğne ile dikiş atılabilecek özellikte olmalıdır.
4.	Sistemde kullanılan iplik non-absorbable polypropylene, monofilament yapıda olmalıdır. 
Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.

9.KORONER ANJİYOPLASTİ GUIDING KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ (8F-SİM-1-SİM-2) KR1142
1.	Kateter ucu yüksek radyopasiteli olmalı ve iyi görüntü vermelidir.
2.	Kateterin gövdesi, king resistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
3.	Katater naylon malzemeden dizayn edilmiş olmalı ve iç lümeni PTFE kaplı olmalıdır.
4.	Kateterlerin back-up desteği iyi olmalıdır.
5.	Kateter en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır. 
6.	Kateter ucu, damar zedelenmesini önlemek amacı ile soft ve atravmatik olmalıdır.
7.	Kateter geniş iç lümenli olmalıdır.
8.	Kateterin pushabilitisi yüksek olmalıdır.
9.	Guiding kateterlerin,SİM-1,SİM-2 seçenekleri olmalıdır.
10.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

   10-11.  KILAVUZ TEL, O32"-038", SÜPER SERT, TEFLON KAPLI, RO UÇLU-KR1076-KR1078
 
1)     Kılavuz tel, periferik girisimsel islemlerde çeşitli anjıyoplastı  islemlerınde kullanılmak üzere ozel olarak üretilmıs olmalıdır.
2)     Kılavuz tel, nitinol malzemeden uretılmıs olmalı boylece 1’ e 1 tork edılebılır olmalıdır.
3)     Kılavuz tel, nitinol yapısıyla katlanıp kırılmalara karsı ust düzeyde dayanıklı olmalıdır.
4)     Kılavuz telin tamamı silikon kaplamalı olmalıdır böylece islem boyunca damar icindeki kontrolu kolaylastırmalıdır.
5)     Kılavuz telin distali altın tungsten sarmal yapıda olmalı böylece floroskopı altındaki görünülürlügü üst duzeyde olmalıdır.
6)     Kılavuz telin esnek ve sert olmak üzere iki ayrı şaft seçeneği olmalıdır.
7)     Kılavuz telın ucu duz veya acılı (45°) olarak secılebılmelıdır.
8)     Kılavuz teller 80 cm’ den 400 cm’ ye kadar farklı boylarda secılebılmelıdır.
9)     Kılavuz tellerın uc yapısı sert, orta veya yumusak ozellıkte secılebılmelıdır.
10)  Mıkro kılavuz tel, sterıl ve teklı ambalaj ıcınde, ambalaj uzerinde steril seklı ve son kullanma tarihi belirtılmis sekilde teslım edilmelidir.

16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa