TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIM (40192)
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
40192
: 17/14473
Alım No
:
:
:
:
23.11.2017
27.11.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
İTFAİYECİ ELBİSESİ (YANGIN MALZEMESİ)
14,00
ADET
1
7 ADET L BEDEN- 7  ADET XL BEDEN  OLACAKTIR.
TAM YÜZ MASKESİ (YANGIN MALZEMESİ)
14,00
ADET
2
İTFAİYECİ MİĞFERİ (YANGIN MALZEMESİ)
14,00
ADET
3
İTFAİYECİ ELDİVENİ (YANGIN MALZEMESİ)
14,00
ADET
4
İTFAİYECİ ÇİZMESİ (YANGIN MALZEMESİ)
14,00
ADET
5
YANGIN BATTANİYESİ (YANGIN MALZEMESİ)
14,00
ADET
6
GÖREV YELEĞİ (YANGIN MALZEMESİ)
54,00
ADET
7

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
1
Sayfa

YANGIN MALZEMELERİ ŞARTNAMESİ
1-İtfaiyeci Elbisesi:
•	Yağmurluğun kumaşı PVC/Pamuk karışımı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
•	Kumaşın kalınlığı 0,65mm olacak ve metrekare ağırlığı 530 gr/m2 olacaktır.
•	Yağmurluk antistatik özellikte olacaktır. 
•	Yağmurluk EN 343 Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma, 
•	EN-1149-5 Antistatik Özellikler, EN 471 Profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek, EN ISO 14116 Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler standardına sahip olmalı ve bu özellikler belgelendirilmelidir. 
•	Yağmurluğunu boyu dizkapağın altında olacaktır.
•	Yağmurluğun üzerinde gri renkte görünmeyi kolaylaştıracak reflektifler olacaktır. 
•	Yağmurluğun dikişleri yüksek frekansta çift kaynaklı olacaktır.
•	Yağmurluğun dış kısmında kaynakla birleştirilmiş cepler bulunacaktır.
•	Yağmurluğun fermuarı gizlenmiş olacaktır. 
•	İç havalandırmayı sağmak için küçük gözler olacaktır. 
•	Her bir yağmurluk ayrı ayrı polietilen ambalaj içinde teslim edecektir.
•	Yağmurluğun rengi turuncu olacaktır. 
2-  Tam Yüz Gaz Maskesi:
•	Gaz maskesi ağzı, burnu ve yüzü tam olarak kapatarak kullanıcıyı zararlı buharlar ve zehirleyici gazlara karşı koruma sağlamalıdır.
•	Gaz maskesi tek boyda, her yüz yapısına uyum sağlayacak özellikte olacaktır.
•	Maske 5 ayrı noktadan ayarlanabilir, sağlam kayışlara sahip olup, takıldıktan sonra sızıntı olmayacaktır.
•	Gaz maskesinde hava çıkış valfleri bulunmakta ve kullanıcının rahat şekilde nefes alıp vermesini sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.
•	Maske ses iletme özelliğine sahip olmalıdır ve maske takılı iken normal sesi anlaşılır halde iletecek şekilde dizayn edilmelidir.
•	Gaz maskesinde bulunan ve kullanıcının ağzı ile burnu üzerine oturan iç maske, kullanıcının yüzünü tahriş etmeyen ve alerji yapmayan malzemeden imal edilmiştir.Verilen havada ki nemi tutarak, bu nemin maske vizörün buğulanmasını önleyecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
•	Gaz maskesi EN 136 Class 2 CE belgeli olacaktır.
•	Filtre maskenin ön tarafına monte edilebilir olmalı, bağlantı EN 148-1 normlarına uygun vidalı bağlantı şeklindedir.
•	Gaz maskesi silindirik olarak eğim verilmiş, yatay ve dikey düzlemde panoramik geniş görüş açısına sahip vizöre sahiptir.
•	Vizörler yüksek optik kaliteye sahip, çizilmeye karşı korumalı plexiglas malzemeden yapılmıştır.
•	Yaklaşık ağırlığı en az 500 gr en fazla 600 gr olacaktır.
3-İtfaiyeci Miğferi:
•	İtfaiyeci miğferi yangın söndürme ve benzeri olağanüstü olaylarda başı, yüzü ve enseyi korumak amacıyla tasarlanmış olmalıdır
•	Miğfer dış kabuğu kompozit cam elyaf malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
•	Miğfer yenilenen EN 443:2008 standardına göre sertifikalı olacaktır. Bu sertifika teklifle beraber verilecektir. Bu belgeyi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
•	Miğfer dış kabuğu başı, kulakları ve enseyi koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
•	Miğferin iç kısmında EN 14458:2004 standardına göre sertifikalı tüm yüzü koruyan hareketli vizör olacaktır. 
•	Koruyucu vizör kullanıcının miğferin içerisinden maske taktığı durumlarda dahi koruma sağlamalıdır.
•	Koruyucu vizör; havaya kaldırıldığında sabitlenme özelliğinde olmalıdır.
•	Miğferin içinde şok emici bölüm bulunacaktır.
•	Miğfer özel kilit sistemi ile baş ölçüsü 52 cm’den 63 cm’ye kadar ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
•	Barette ayarlanabilir çene kayışı olacaktır.
•	Miğfer istenildiğinde lamba takılabilir özellikte olmalıdır.
4- İtfaiyeci Eldiveni:
•	89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 659 Sertifikalı
•	Dış Yüzü Kevlar, İç Yüzü Pamuktan Üretilmiştir
•	Kevlar Dikiş İpliği İle Dikilmiştir
•	Kevlar Örgü Bileklik Direnci Yüksek, Su Geçirmez Özelliktedir
•	Esnek Yapısı Kullanım Kolaylığı Sağlar
•	Uzunluk : 330mm
5- İtfaiyeci Çizmesi:
•	89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 15090 Sertifikalı
•	Erimez Tabanlı
•	Çelik Burunlu ve Çelik Tabanlı
•	Dayanıklı Kauçuk Yapıda olacaktır.
6- Yangın Battaniyesi:
•	89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 1869 Sertifikalı
•	Dokumalı Cam Elyaf Kumaştan Üretilmiştir
•	Ebat : 1600mm x 2000mm
•	Yangın Başlarken Önleme Amaçlıdır
•	Özel Çantası Tehlike Anında Kolay Ulaşım Sağlar, Kullanımı Pratiktir
7- Görev Yeleği: 
•	Reflektörlü olacaktır. Bel çevresinde tek şerit iki omuzdan inen tek şerit şeklinde olacaktır. Şeritler 5cm eninde olacaktır. 
•	İki adet çırtlı önde cep bir adet sağ göğüs hizasında cep, sol göğüs üzerinde 6cm’ ye 8cm boyutlarında içine isimlik (şeffaf içine kart konulabilecek şekilde) olacaktır.
•	Önden fermuarla kapanacaktır.
•	Raşel kumaştan olacaktır
•	80-100gr ağırlığında olacaktır.
•	5 adet gri, 42 adet kırmızı, 3 adet yeşil, 2 adet mavi, 2 adet sarı renkte olacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa