TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. İŞ YERİ HEK. İÇİN 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. İŞ YERİ HEK.
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48347
: 18/16346
Alım No
:
:
:
:
04.12.2018
07.12.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
BARKOD YAZICI
10,00
ADET
1
BARKOD KAREKOD  YAZICI
BARKOD OKUYUCU
5,00
ADET
2
KAREKOD BARKOD  OKUYUCU

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
BARKOD YAZICI VE OKUYUCU 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1	GENEL KOŞULLAR

1.1	İhaleye teklif verecek firmalar bu şartname içerisinde belirtilen her bir maddeye tek tek cevap vermek zorundadır. 
1.2	Teklif edilen tüm donanım veya yazılımlar çalışır durumda teslim edilecektir. 
1.3	Firmalar bu teknik şartnameye göre hazırladıkları tekliflerin içeriğinde açık ve anlaşılır bir biçimde, teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirtmek zorundadırlar. Ayrıca teklif ettikleri ürünlerin broşürlerini ve teknik dokümanlarını teklif dosyasına ekleyeceklerdir.
1.4	Teklif edilen ürünler, üreticilerin web sayfalarında yayınlamış olduğu en üst seviye işletim sistemleri ile birlikte teklif edilecektir.
1.5	Satın alınacak tüm ürün ve hizmetler için garanti, her türlü güncelleme, bakım onarım, destek süresi, kabul raporunun İdarece onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır.
1.6	Garanti süresince Kurumun hata ve istek bildirimleri için istekli, teklifine irtibata geçilecek kişilerin ve merkezin iletişim bilgilerini ekleyecektir.
1.7	Yüklenici, hiç bir suretle yazılımlara, garanti süresi boyunca aylık veya yıllık olarak lisans/bakım/destek/güncelleme ücreti altında ek ücret talep edemez. Garanti süresi boyunca tüm güncellemeler, bakım ve teknik destek yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
1.8	Satın alınacak ürünler için belirtilen teknik özellikler en az düzeyde olup, Kurumun yararına olan daha üstün özellikler aksi belirtilmedikçe teklif edilebilecek ve bu husus firma tekliflerinde açıkça belirtilecektir.
1.9	Teklif edilen ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanlar, teklif ile birlikte imzalı ve kaşeli olarak verilecek ve aynı teknik bilgilere internet üzerinden ulaşılabilecektir. Ürünlere ait orijinal dokümanlardaki teknik değerlerle verilen teklifteki değerler birbiri ile aynı olacaktır
1.10	Ürünler, İdarenin planladığı gibi çalışır halde teslim edilecektir. Montajda gerekli tüm parça ve aksesuarlar firma tarafından karşılanacaktır.
1.11	Teklif edilecek tüm ürünleri ve parçalarını (cihaz, kart, modül, RAM, Flash v.b) kullanılmamış olarak verecektir
1.12	Firma, İhale sonucunda akdedilecek Sözleşme konusu işe ait malzeme, teçhizat, yazılım ve hizmete ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ödeyecek ve bu tür hakların ihlalinden doğan tazminat, istek, para cezaları ve davaların sorumluluğu Firmaya ait olacaktır.
2	BARKOD YAZICI 
2.1	Teklif edilecek olan Barkot yazıcının Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma) Termal Transfer seçeneklerini desteklemelidir.
2.2	Barkod baskı Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN- 13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modifiye Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (çeşitleri) dahil, belli başlı tüm 1D ve 2D sembolojileri desteklemelidir.
2.3	Teklif edilecek olan barkot yazıcının bağlantı seçenekleri Ethernet, USB ve RS-232 desteklemelidir.
2.4	Teklif edilen barkot cihazının veri ara belleği en az 64 MB Flash, 64 MB SDRAM, olmalıdır.
2.5	Baskı hızı 101,6 mm/s (4 ips), 104,1 mm (10 mm' den 110 mm' ye kadar kağıt ve etiketlere baskı yapabilmelidir.
2.6	Teklif edilecek olan barkot yazıcının baskı biçimi Termal & Termal Transfer Baskı  Çözünürlük 203 dpi Baskı Hızı 101,6 mm/s Kağıt genişliği Max. 104,1 mm 10 mm 64 MB Flash, 64 MB SDRAM seçeneklerine olanak sağlamalıdır.
2.7	Teklif edilecek olan barkot yazıcı baskı dili ZPL, EPL 2 desteklemelidir.

3	1D,2D KABLOLU KAREKOD BARKOD OKUYUCU 

3.1	Teklif edilecek okuyucu 1D ve 2D barkod ve karekod  okuması yapabilmelidir.
3.2	Ürünün okuma teknolojisi lazer olmalıdır.
3.3	Işık kaynağı 0 ila 100.000 lüks nm görünür lazer olmalıdır.
3.4	Bağlantı tipi usb olmalıdır. 
3.5	Cihaz 1.5 metreden düşmeye dayanıklı olmalıdır.
3.6	Tetikli okuma sistemi olmalı ve istenildiği zaman otomatik sensör algılama yapılabilmelidir.
3.7	Ek bir ayar yapılandırma olması durumunda kalibre barkod'ları ile ayarlama yapılabilmelidir.
3.8	En az çalışma ortam sıcaklıkları  0°-  + 40° derecelerinde sorunsuz çalışabilmeli.
3.9	Teklif edilen cihaz en az  %2 ~ %95 Yoğunlaşmamış nemli ortamlarda çalışabilmeli.
3.10	Ağırlık olarak 130 gr geçmemeli.
3.11	Okuyucu sensörü en az “640 x 480 yüksek çözünürlüklü CMOS” olarak tasarlanmış olması gerekir.
3.12	Garanti 5 yıl fabrika garantisi olmalıdır.
3.13	Kullanım süresi içerisinde herhangi bir üretim hatası vb. durum tespit edildiğinde firma 10 gün içerisinde yenisi ile değiştirmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa