TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (24148964222 MEHMET FAKİ TUNÇ
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50031
: 19/113
Alım No
:
:
:
:
07.02.2019
Talep Edilen Hasta
MEHMET FAKİ TUNÇALP
:
08.02.2019 13:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, PERİFERİK,  BALONLA AÇILAN, OTW
1,00
ADET
1
GR1129
SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM  VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, Y  KONNEKTÖRLÜ
1,00
ADET
2
GR1067
KATETER, SHEATH,ABLASYON İÇİN  YÖNLENDİRİLEBİLEN
1,00
ADET
3
KR1050

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONLA AÇILAN, OTW (GR1129)-Balon Expandable
Vasküler Stent teknik şartnamesi

1. Periferal vasküler uygulamalarda kullanılmak üzere balon-expandable (balonla açılan)
özellikte olmalıdır.
2. Kateteri, nominal basınçta 8-37mm stent çapı dahil olmak üzere 6F introducer ile;
8-57, 9mm ve 10mm çap için ise için 7F introducer ile çalışmalıdır.
3. Mikro ve makro elementlerden oluşan benzersiz Tandem yapisi sayesinde sürekli
radyal güç sağlarken, stent şaftı esneklik olmalı ve rahatlıkla istenen yere
taşınabilmelidir.
4. Kullanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve 135cm alternatiflerinde olmalıdır.
5. 0.035 inç kılavuz tel üzerinden taşınabilmelidir.
6. Stent materyali paslanmaz çelik olmalıdır.
7. Stentin çap ve uzunluğu hastaya göre ve bölümün ihtiyacına göre belirlenmelidir.
8. Maksimum stent çapı 6, 7 ve 8mm için 9mm; 9 ve 10mm için ise 11mm’ye kadar
çıkabilmelidir.
9. Balonunun rated burst basıncı 12 ATM’ye kadar çıkabilmelidir.
10. Dispoable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

KATETER, SHEATH, ABLASYON İÇİN YÖNLENDİRİLEBİLEN (KR1050) teknik
şartnamesi

1- Sistem 0.035’’-0.038’’ guide wire ile kullanıma uygun olmalıdır.
2- Sistem 5-6-7-8-9 ve 10 french boyutlarında olmalıdır.
3- Sistemin 55-70 ve 90 cm olmak üzere farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.
4- Sistem radyoopak olmalı,ayrıca proksimalinde radyoopak marker bulunmalıdır.
1. 5- Sisteme entegre edilmiş hemostatik walve ve buna bağlı 3 yollu stopcocklu
olmalıdır.
5- Sisteme entegre edilmiş mekanizma ile sheath damar içerisinde iken proksimali
yönlendirilebilmeli , 0-160 derece arası açı verilebilmelidir .
6- Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır.(İSO,
FDA,CE)
7- Tekli ,steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

SET, İNTRODUSER, NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, Y
KONNEKTÖRLÜ, (GR1067) teknik şartnamesi

1. Her bir set, 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma
ve damar dilatörü içermelidir.
2. İntroduserin kanülü (sheath), hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca sarmal bir
metal tel vasıtasıyla desteklenmiş olup, tortuoz damarlarda ve dışarıdan gelebilecek
basınçlar altında ezilmemeli, kırılmamalı ve çok esnek olmalıdır.
3. İntroduser setin hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da
ortadan kaldırmalıdır.
4. İntroduser setin hemostazis valfli kesiminin gereği halinde Y-konnektör ile
değiştirilebilme seçeneği de olmalıdır.
5. İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli
olmalıdır.
6. Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme
sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
7. Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde
yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel
kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
9. İntroduser set radioopak olmalıdır.
10. İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir.
11. İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 80cm olmalı ve dilatör uzunluğu
kanülden fazla olmalıdır.
12. Setin 6-7F arasında çap seçenekleri olmalıdır.
13. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıl, teslim tarihinden itibaren 1 yıl
olmalıdır.
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa