TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Kardiyoloji Yoğun Bakım İçin 23 Kalem Malzeme Alımı 52968
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
52968
: 19/1348
Alım No
:
:
:
:
30.05.2019
11.06.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 3,5MM 15MM
10,00
ADET
1
KR1150
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 3,5MM 18MM
10,00
ADET
2
KR1150
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 3,5MM 22MM
10,00
ADET
3
KR1150
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 4,5MM 12MM
6,00
ADET
4
KR1150
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 4,5MM 15MM
6,00
ADET
5
KR1150
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 4,5MM 18MM
6,00
ADET
6
KR1150
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK 4,5MM 22MM
6,00
ADET
7
KR1150
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 014 , MONORAİL  1,25MMX15MM
1,00
ADET
8
KR1095
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 014 , MONORAİL  2,0MMX15MM
20,00
ADET
9
KR1095
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 014 , MONORAİL  2,0MMX20MM
20,00
ADET
10
KR1095
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 014 , MONORAİL  2,0MMX25MM
5,00
ADET
11
KR1095
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 014 , MONORAİL  2,5MMX15MM
20,00
ADET
12
KR1095
KARDİYOLOJİ KATETER, BALON,  ANJİYOPLASTİ, 014 , MONORAİL  2,5MMX20MM
20,00
ADET
13
KR1095
KARDİYOLOJİ GUİDİNG KATETER 8FR 4,0  LUPLU SAĞ
30,00
ADET
14
KR1142
KARDİYOLOJİ GUİDİNG KATETER 6FR AR1
10,00
ADET
15
KR1142
KARDİYOLOJİ DİAGNOSTİK KATATERLER 6F  AR1
30,00
ADET
16
KR1059
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON, NONKOMPLİAN  NO:5X8MM
3,00
ADET
17
KR1124
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON, NONKOMPLİAN  NO:5X12MM
3,00
ADET
18
KR1124
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON, NONKOMPLİAN  NO:5X15MM
3,00
ADET
19
KR1124
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON, NONKOMPLİAN  NO:5X20MM
1,00
ADET
20
KR1124
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:3,5X12MM
5,00
ADET
21
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:3,5X15MM
5,00
ADET
22
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:3,5X20MM
5,00
ADET
23
KR1123

  İDARİ ŞARTLAR:
1
Sayfa

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

KARDİYOLOJİ STENT,KORONER BALONA MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK-KR1150
1.	Teklif edilecek ürün koroner darlıkların tedavisi için tasarlanmış olup, balon expandible olmalıdır. Balonu semikompliant veya kompliant olmalıdır.
2.	Koroner stent materyali kobalt alaşım olmalıdır.
3.	Stentprofili düşük olmalıdır.
4.	“Pushability’ ve trackability” si iyi olmalı, aterosklerotik ve büküntülü koroner lezyonlardan da rahat ilerletilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5.	Stentin strut kalınlığı en fazla 0.0036 inç olmalıdır. 
6.	Stentin geçiş profili 3.0 mm çap stentler için en fazla 0.042 inç olmalıdır.
7.	Biokompatibl olmalıdır.
8.	Fleksibl olmalıdır.
9.	Görünürlüğü iyi olmalıdır.
10.	Genişlemesi güvenilir olmalıdır.
11.	Stent yüzey alanı %7-20 olmalıdır 
12.	Guidewire üzerinde kolaylıkla ilerletilebilmelidir.
13.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
14.	Teklif veren firmaların stent uzunluğunda (+2mm) ve (-2 mm) ölçüleri kabul edilecektir.
15.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. 
16.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 2 adet numune vermelidirler (numuneler 3.5 çaplarda ve 15-18-20-22 mm uzunlukları içermelidir). Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
         
ANJİOPLASTİ BALON KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ KR1095
1.	Balon kateter Monoroil(Rapid exchange) sistem,semi-compliant, her iki ucunda radyopak işareti ve katlanma sayısı 2.25 mm balon için en az 3 olmalıdır ve 2.25 mm
Altındaki sizelar için S tip katlamalı yapıda olmalıdır.
2.	Balon materyali POLİAMİD den imal edilmiş olmalıdır.
3.	Sürtünmenin azalması için Distal uç ve Distal  şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı ( M Coat )  olmalıdır.Proximal şaft silikon kaplı olmalıdır.
4.	Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir.
5.	Balonlar,boy olarak 10-40 mm arası en az 9 ve çap olarak 1.25-4 mm arası en az 5 farklı boyut içermelidir.
6.	Balon kateterlerin 1.25-1.5 mm ölçüleri tek markerlı,diğer ölçüleri çift ve üç markerlı olmalıdır.
7.	Kateterin boyu 145 cm olmalı,proximal şaft kalınlığı en çok 2 F , Distal şaft kalınlığı en çok 2.4 F olmalıdır.
8.	Felexible corrugated şaft dizaynına sahip olmalı,yüksek itiş,geçiş ve çapraz lezyon itilebilirliği çok yüksek olmalıdır.
9.	Kateter proximal’i destek verici olmalı,ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.
10.	Kateterin içinden 0.014” guıde wıre kolayca geçebilmelidir.
11.	Balon geçiş profili  0.016 inch veya 0.40 mm  düşük olmalıdır.
12.	Balon 6 atmosferde nominal ölçüye varmalı,rated burst pressure asgari 14 atmosfer olmalıdır.
13.	Balon kateterler steril paketler halinde ambalajlanmış olmalıdır.Sterilizasyon bitim süresi en az bir yıl olmalıdır.
         14. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet numune vermelidirler. Verilen numuneler  denendikten sonra karar verilecektir. İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

KORONER ANJİYOPLASTİ GUIDING KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1142
1.	Kateter ucu yüksek radyopasiteli olmalı ve iyi görüntü vermelidir.
2.	Kateterin gövdesi, king resistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
3.	Katater naylon malzemeden dizayn edilmiş olmalı ve iç lümeni PTFE kaplı olmalıdır.
4.	Kateterlerin back-up desteği iyi olmalıdır.
5.	Kateter en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır. 
6.	Kateter ucu, damar zedelenmesini önlemek amacı ile soft ve atravmatik olmalıdır.
7.	Kateter geniş iç lümenli olmalıdır.
8.	Kateterin pushabilitisi yüksek olmalıdır.
9.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
10.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
11.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 6F sol 3.5 luplu, 1 adet  numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.	Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

       KORONER ANJİYOPLASTİ GUIDING KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1142
1.	Kateter ucu yüksek radyopasiteli olmalı ve iyi görüntü vermelidir.
2.	Kateterin gövdesi, king resistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
3.	Katater naylon malzemeden dizayn edilmiş olmalı ve iç lümeni PTFE kaplı olmalıdır.
4.	Kateterlerin back-up desteği iyi olmalıdır.
5.	Kateter en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır. 
6.	Kateter ucu, damar zedelenmesini önlemek amacı ile soft ve atravmatik olmalıdır.
7.	Kateter geniş iç lümenli olmalıdır.
8.	Kateterin pushabilitisi yüksek olmalıdır.
9.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
10.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
11.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 6F sol 3.5 luplu, 1 adet  numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.	Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

      KORONER ANJİYOGRAFİ DİYAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ-KR1103-KR1060
1.	Kateter poliüretan materyalden yapılı ve içi teflon kaplı olmalıdır.
2.	Kateter moleküler yapısı itibariyle esnek ve yumuşak olmalıdır. Kateterin önceden şekillendirilmiş, ucu damara girişte yönlendirilirken guide ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek, kuvvetli plastik hafızası olmalıdır.
3.	Kateterin dış çapı sabit olmalıdır. Katater iç lümeni 0.038 klavuz tel geçebilecek genişlikte olmalıdır.
4.	Kateterin yüksek torque özelliği olması için kateter uç kısmı hariç, kenar duvarları örgülü çelik telle destekli olmalıdır.
5.	Kateterin ucu yuvarlatılmış fon tapered tipte ve atravmatik olmalıdır.
6.	Katetermateryeli yüksek radyoopasite sahip olmalı ve aynı zamanda yumuşak yapılı olmalıdır.
7.	Kateter 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
8.	Teklifi veren firmanın JL (3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 luplu), JR (3.5-4.0 luplu), Cournand, sağ/sol amplatz (1.0-2.0 luplu), İMA ve pigtail diyagnostik kateter seçenekleri olmalıdır. 
9.	Kateter 1:1 torgue sağlayan özellikte olmalıdır. 
10.	Teklif edilen kateterlerin5F, 6F seçenekleri mevcut olmalıdır.
11.	Kateterin dış yüzeyi pıhtı oluşumunu engellemek ve sürtünmeyi en aza indirmek için tamamen pürüzsüz olmalıdır. 
12.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
13.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. 
14.	İhaleye katılan firmalar 6F sağ (JR4) ve sol koroner (JL4) 5 adet, ve sol koroner (JL5) için 2 (iki) ,İMA için 2 adet,cournandkateter için 2 ,pigtail için 2 adet numune vereceklerdir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

                              KARDİYOLOJİ PTCA, BALON, NON-COMPLİAN TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1124
1.	Balon non-kompliant ve monorail özellikte olmalıdır. Teklif edilen ürün non-compliant nitelikte üretildiğine dair resmi onaylı prospektüs ve/veya katalog ihtiva etmelidir. 
2.	Balon profili düşük olmalıdır. Lezyon giriş profili max 0,019 inç olmalıdır.
3.	Balon üzerinde balonun başında ve sonunda olacak şekilde iki marker bulunmalıdır.
4.	Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde kendi üzerine kapanmış olmalı şişirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekrar kazanabilmelidir.
5.	Lezyon geçişi kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır. Bu kaplama balonun bütün yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalı iken) damar cidarı ile temas eden yüzeylerde olmalı şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarında kaplama olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar diseksiyonları oluşumu minimuma indirilmiş olmalıdır.
6.	Proximal shaft en fazla 2.1F, intermediate shaft en fazla 2.7F ve distal shaft en fazla 2.7F olmalıdır.
7.	Balonlar 6F, 7F, 8F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
8.	Balon, stentleme sonrası postdilatasyon işleminde kullanılabilecek şekilde yüksek basınç değerlerine ulaşabilmeli, rated burst basıncına şişirildiğinde ulaştığı çapı nominal değeri % 4’ten fazla aşmamalıdır. 
9.	Nominal Basıncı ve rated burst basıncı aralığı dar olmamalı ve nominal basıncı minumum 8 ile 12 Atm, maksimum rated Burst'ü 18 ile 20 Atm arasında olmalıdır.
10.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
11.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. 
12.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 2 (İki) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

KARDİYOLOJİ PTCA, BALON TEKNİK ŞARTNAMESİ KR1123
1.	Balon kateterMonoroil (Rapid Exchange) sistem, semi-compliant, her iki ucunda radyoopak işareti ve katlanma sayısı 3 mm balon için en az 3 olmalıdır. 
2.	Sürtünmenin azalması için distal uç ve proximalşaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.
3.	Kateter boyu 140 cm veya üzerinde olmalı, proximal şaft kalınlığı en çok 1.95 F, distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır.   
4.	Flexiblecorrugated şaft dizaynına sahip olmalı, yüksek itiş, geçiş ve çapraz lezyon itilebilirliği çok yüksek olmalıdır.
5.	Lezyon giriş profili en fazla 0.019 inç olmalıdır.
6.	Lezyon geçiş profili 2.0 mm balonlar için 0.29 inç, 3.0 ve üzeri balonlar için 0.030 inç’i geçmemelidir. 
7.	Kateterproximali destek verici olmalı, kırılma özelliği bulunmamalıdır.
8.	Kateterin içinden 0.014”guidewire kolayca geçebilmelidir. Balon guidewire üzerinde kolaylıkla ilerletilebilmelidir.
9.	Balon 6-8 atmosferde nominal ölçüye varmalı, ratedburstpressure asgari 14-16 atmosfer olmalıdır.
10.	Güvenlik aralığı geniş olmalı, ortalama patlama basıncı en az 18 Atm olmalıdır.
11.	Balonun görünürlüğü iyi olmalıdır. 
12.	“Pushability’ ve trackability”si iyi olmalıdır.
13.	Genişlemesi güvenilir olmalıdır. Defleksiyonda eski ölçüsüne hızlı inebilmelidir.
14.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
15.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecetir. 
16.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 5 adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
17.	Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa