TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (21266367812 ADEM
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
55596
: 19/1647
Alım No
:
:
:
:
27.08.2019
Talep Edilen Hasta
ADEM KOÇAK
:
29.08.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
DAR ORİFİSLİ AORT İÇİN MEKANİK KALP  KAPAĞI
1,00
ADET
1
KV1001
KVC DAMAR PROTEZLERİ TÜP(DÜZ) GREFT,  30 CM VE ÜSTÜ 34X30
1,00
ADET
2
KV1108

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1.	KALEM MEKANIK BILEAFLET  ROTATABLE AORT KALP KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Kapakbileafletmekanikkalpkapağıvesadeceaortpozisyondakullanılmaküzeresupraanularyapıdaolacaktır. 
2.	Kapağındikişhalkasıanatomisidüzgünolmayanzorannülüslerekapağınkolaylıklavedahagüvenlibirşekildedikilmesinisağlayandikişhalkasininyankısımlaradoğrusıkıcatutturulmasınaimkanveren double velour polyesterdenyapılmış flex cuff özelliğinesahipolacaktır.
1.	Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren 3 adet dikiş işaretleri olmalıdır. 
2.	Kapak dikiş halkası hiçbir maddeyle kaplanmış olmamalıdır. 
3.	Kapağın açılma açısı 85°±5° (Seksenbeş Artı/Eksi Beş) olmalıdır.
4.	TravellingArc (Dönüş Açısı) 57°±3° (Elliyedi Artı/Eksi Üç) Olmalidir.
5.	KapağinHalkasi Ve LeafletleriPyrolitic Karbondan YapilmişOlacaktir. 
6.	KapağinLeafletleri Dönebilme “Rotatable” Özelliğine Sahip Olacaktir.
7.	Kapak LeafletleriAnnülüsün Üzerine Doğru Çeken “Yükseltilmiş Menteşe” Tasarimina Sahip Olacak, Bu Tasarim Özelliği ile Leafletler Hem Mekanik Hem De Hidrolik Olarak Her Kardiyak Döngüde Yikanacaktir Ve Pihti Oluşma Riskini Minimuma Indirecektir. 
8.	Kapağin Menteşesi Aşinmayi En Aza Indiren Ve Kapağin Ömrünü Uzatan Kelebek Şeklindeki “Düzlemli Menteşe” Tasarimina Sahip Olacaktir. 
9.	Kapak TasarimindaKullanilan Halka, Yaprak Ve Dikiş Halkasi Malzemesinde, AçilmaAçisindan Hiçbir Değişiklik Olmaksizin, Kapak Dikiş Halkasinin Karbon Içerisine Oturtulduğu Boşluk Biraz Daha Daraltilarak, Dikiş Halkasi Tam SupraAnnularYapiya Getirilmiş Olmalidir. Böylelikle Kapağin Dikiş HalkasiTamamiylaAnnülüs Üstünde Kalarak Kanin Geçeceği Alan Maksimuma Çikarilmalidir. Bu Sayede Aort Kökü Küçük Olan Vakalarda Küçük Ölçüdeki Kapak Kullanilarak En Geniş Etkin KullanimAlani Elde Edilebilecektir. 
10.	Kapağin Ortalama EffektifOrifisAlani(Cm³) 19mm Kapakta 1.7,  21mm Kapakta 2.0,   23mm Kapakta 2.5’den Az Olmamalidir.
11.	Kapağin Hem Halkasi Hem De Yapraklari MRITani Yöntemine Uyumlu Ve RadyopakOlmalidir; SinefluoroskopiSirasinda X-Ray IşiniAltinda Yaprak Hareketleri Görülebilecektir. 
12.	KapağinKolaylikla Döndürülebilmesi Için Kapak Üzerinde Kapak Tutucu Ve Yumuşak Yapida Bir Döndürücü Bulunmalidir. 
13.	Kapağin Her Ölçüsü Için Şekillendirilebilir Bir Tutucu Ve Ölçme Seti Bulunmalidir.
14.	Kalp kapak protezi düşük profilli olmalıdır (3.4mm gibi).
15.	Aort kapak serisi 17,19,21,23,25,ve 27 numara olmalıdır.

16.	2 (iki) adetbelirtilennumaralarıntamamınıiçerenkapakserisi, tutucu ve ölçme seti klinikte hazır bulundurulacaktır.
17.	Eldekibütünkapaklarbitenekadareksilenkapaknumarasıyenisiiletamamlanacaktırvekapakserisinin her zaman tam olarakbulunmasısağlanacaktır. Firma bununlailgiliyazılıtaahhütverecektir.
18.	Tekli Steril Orijinal AmbalajindaOlacaktir. 
19.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan ürünler en az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle değiştirilebilmelidir. 
20.	İstekliler, ürünlerin TC ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TİTUBB)’dan onaylandığını belirtir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

DACRON DÜZ GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Greft Dacron malzemeden, knitted örgü tekniği ile yapılmış olmalıdır.
2. Özel dikimi sayesinde preclotting işlemi olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı,
porositeyi engellemelidir.
3. Emdirilme işlemi aldehit ve izosiyanat içermemelidir. Böylelikle dehidrotermal
çapraz bağlı yapısı sayesinde kan sızdırmaz özellikte olmalıdır.
4. Pulsatilityi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak bir dokuya sahip
olmalıdır.
5. Dış yüzeyin kırçıllı yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli ve iyileşmeyi
destekleyici incelikte olmalıdır.
6. Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı
tasarıma sahip olmalıdır.
7. Damarların çapı 6 ile 34 mm. arasında ve uzunlukları 15 cm, 30cm, 60 cm ve
100 cm ölçülerinde üretilmiş olmalıdır.
8. Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıkılığı
sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir.
9. Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak
çizgileri olmalıdır.
10. Özel bir sütür malzemesi gerektirmemelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa