TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM YAPIM İŞİ ALIMI (56294)
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
56294
: 19/1856
Alım No
:
:
:
:
07.10.2019
09.10.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HAVALANDIRMA YAPIM İŞİ
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1- KONU:
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temiz çamaşır  istifleme deposu ve medikal hava kompresörleri havalandırma tesisatı yapım işini kapsamaktadır.
2-HİZMETİN ALINACAĞI YER:
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temiz çamaşır  istifleme deposu ve medikal hava kompresörleri
3-   GENEL ÖZELLİKLER

3.1 Sistemlerde Kullanılacak Ürünler

Malzemelerin temin edileceği üreticiler ISO 9001:2000 kalite güvence sistemine sahip olmalıdır.
Tüm cihaz, donanım, bağlantı elemanları ve diğer malzemeler özel tariflerine uygun şekilde, 1.sınıf ,CE, TSE veya TSEK belgeli, ISO normlarına uygun olacaktır.
Tüm ekipman ve tesisat malzemeleri orijinal ve yeni olacaktır. Malzemeler, üreticinin güncel modeli olacak ve istenen tüm özellikleri taşıyacaktır. Cihazlarda ve sistemin hiçbir parçasında imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, çizik, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmamalıdır.
Tüm malzeme ve ekipman üzerinde (malzeme veya ekipmanın) imalat yılı, imalatçısı, basınç sınıfı, kapasitesi gibi bilgileri içeren tanımlama etiketleri olacaktır.
Kullanılacak ekipmanlar, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Nakliye ya da imalat sırasında hasar gören malzeme veya ekipman ilave bedel talep edilmeden yenisi ile değiştirilecektir. 

3.2 Marka Onayları

Yüklenici mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir malzeme donatım veya teçhizat satın alınmadan önce, şartnameye uygun olacak şekilde belirleyeceği (en az 3 seçenekli) markaları onay klasörü olarak İdare’ye sunacak ve idarenin uygun gördüğü ürünü kullanacaktır. Şantiyeye getirdiği malzemenin, İdarenin onayladığı marka ve modele uygunluğu Yapı Denetim’in onayını aldıktan sonra tesisatta kullanılabilecektir. Teknik şartnamelerde belirlenen kriterlere uymayan malzeme kullanıldığının tespit edilmesi durumunda malzeme ve ekipmanlar yenisi ile değiştirilecektir. Yapılacak değişiklik ve söküm gibi işlemlerden kaynaklı tüm masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenicinin İdare’ye sunacağı marka onaylarında malzemelerin;
•	İmalatçı adı, ticari unvanı, adresi ve telefonları, kalite belgeleri,
•	Cihaz tipi, modeli, parça/seri numarası, kapasite ve mühendise hitap eden teknik spesifikasyonlarını (boyut, yerleşim ölçüleri vb.) içeren prospektüsü,
•	Referansları bulunacaktır. 
•	İki veya daha fazla sayıda aynı sınıftan malzeme ve ekipmanın gerekmesi halinde, aynı üreticinin mamulü olmasına dikkat edilecektir.

İdare, malzemelerin seçimi sırasında Yüklenicinin sunacağı en az üç malzeme/firmanın şartnameye uymadığının tespit edilmesi durumunda bunların tamamını reddedebilir. Yeni malzeme numunesi ya da firma sunulmasını isteyebilir.

Şartnamede herhangi bir özel tarif belirtilmediğinde, kabul edilebilir minimum standart/kaliteye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bu gibi malzemelerin alternatifleri performans, mukavemet, görünüş ve kalitede her yönüyle belirtilen malzemeye uygunsa İdare tarafından kabul edilmek için dikkate alınabilir. Yüklenici bu gibi alternatif malzemelerin şartnamelere uygunluğunu doğrulamak için İdare’ye gerekli doğrulayıcı teknik kanıtları sunacaktır. Yüklenici bu gibi malzemelerle ilgili, İdare’nin gerekli saydığı tüm testlere razı olacaktır. Yüklenici bu gibi testlerden doğan zaman ve masraftan sorumludur.	

3.3 Montaj Aşaması

Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardına uygun malzemeler ve imal usulleri ile güncel mevzuat dikkate alınarak montaj gerçekleştirilecektir. 

Eğer kaynak işi varsa, kaynak işleri bu konuda eğitim almış sertifikalı personel tarafından yapılacaktır. 

Bu eleman(ların) eğitim gördükleri sertifika ile belgelendirilecektir. 
Yapılan imalat, montaj, ekipman ve aparat düzenli ve temiz tutulacak, kapı, pencere, yapı elemanları, aydınlatma müştemilatı ve diğer mimari elemanlarla çakışması engellenecektir. 

Tüm tesisatın işletmesi, bakımı ve müdahale edilebilirliği sağlanacaktır. Belirli yerlerde servis ve parça değişimi işlerini kolaylaştıracak şekilde, ekipman bakımı için gereken müdahale kapakları, otomatik cihazlar vb. konacaktır. Montaj süresince tüm ekipman düzenli yerleştirilmiş ve uygun bir şekilde sabitlenmiş destekler üzerinde duracaktır. 

Tüm imalatlar, müştemilat, malzeme ve ekipman her zaman korunacaktır. Yüklenici tesisatın korunması kapsamındaki tüm işleri tam olarak gerçekleştirecektir. Malzeme ve ekipmanın imalatı bittiğinde, tüm delikler kapatılacak ve çevre yüzeylerle uyumlu şekilde tamamlanacaktır. Yüklenici çalışılan mahallerde çevreye zarar vermeyecek önlemlerin alınmasından, kirli bırakılmamasından, hurdaların kaldırılmasından ve mekanların temiz teslim edilmesinden sorumludur. Yeterince ve uygun şartlarda korunmaması nedeni ile malzeme ya da cihazlarda meydana gelebilecek her türlü deformasyonlar ve gerekirse malzeme ya da cihazın değiştirilmesinden doğacak her türlü zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3.4 Koordinasyon

Koordinasyon ve inşa esaslarının tasarım bütünlüğü içinde kavranılması için bütün şartnameler ortaklaşa okunmalıdır. Yüklenici mimari, mekanik ve elektrik projelerini mevcut çizimlerden inceleyecektir. Yüklenici imalat detaylarını, ihale dokümanlarında belirtilen esaslara ve/veya usullere uygun bir şekilde koordine edecektir. Koordinasyon ve inşanın herhangi bir veçhesi veya elemanı, ihale dokümanlarında belirtilmemiş ise işin yapımı için gerekli İlgili yerel standartları ve /veya tanınmış ve uluslararası kabul gören uygulama kodlarını/standartları/kriterleri ve usulleri uyarlamak, bunları İdare’nin bilgisine ve/veya onayına sunmak Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

3.5 İş Güvenliği

Sistemlerin montajı yapılırken mevzuatın ve işin tekniğinin gerektirdiği iş güvenliği ile ilgili bütün önlemler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Kaynak ile kesim yapılması durumunda çıkabilecek her türlü yangına karşı yüklenici firma önlemlerini alacaktır. İşe başlamadan önce bu iş için 2 adet 6 kg'lık yangın tüpü hazır bulundurulacaktır. Yangın tüpü hazır bulundurulmadan asla işe başlanmayacaktır.

3.6 Garanti

Cihazların parça temini ve bakım servis hizmetleri erişilebilir ve süratli olmalıdır. Cihazların en az iki yıllık garanti süreleri bulunmalı ve garanti belgeleri kesin kabul işlemiyle birlikte İdare’ye teslim edilmelidir.

1.	TEKNİK ÖZELLİKLER

AS-1 VE AS-2 ASPİRATÖRLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Hücreli aspiratör, modül yapısında, kenar profilleri, takviye profilleri ve köşe elemanlarından oluşan iskelet ile galvanizli sacdan mamul kapaklardan oluşacaktır. 
Sandwich yapıda olan paneller iç ve dış cidar kalınlıkları 0,8 - 1 mm galvanizli sacdan imal edilecektir. 
Sandwich yapının orta kısmında ses ve ısı izolasyonu sağlamak amacıyla taş yünü malzeme bulunacak ve toplam panel kalınlığı 50 mm olacaktır. 
Hücreli aspiratör dış yüzeyi boyalı olup, aspiratör fanı dinamik ve statik balansları yapılmış kayış kasnak tahrikli veya plug fanlı, yüksek verimli öne/geriye eğik ve seyrek kanatlı olacaktır. 
Hücreli aspiratörler EUROVENT, TSEK, CE ve ISO 9001 belgeli olacaktır. AS-1 ve AS-2 Egzoz santralleri üzerinde acil stop butonu olacaktır.

AS-1 HÜCRELİ TİP ASPİRATÖR

16.000 m³/h Kapasiteli 
Hm : 60 mmSS (600 Pa)
Motor : 5,5 kw gücünde,  Trifaze

AS-2 HÜCRELİ TİP ASPİRATÖR

6.000 m³/h Kapasiteli 
Hm : 60 mmSS (600 Pa)
Motor : 4 kw gücünde,  Trifaze

HAVA KANALLARI

Galvanizli sacdan, flanşlı ve projede belirtilen ölçülerde, ilgili birim fiyat pozlarına uygun özelliklerde olacaktır.
Medikal gaz kompresörlerinin bulunduğu mahallerdeki havalandırma kanalları kompresör atış ağızlarından alınıp tavandan geçen ana kanala monte edilecektir.

ANEMOSTADLAR

60 x 60 cm ölçülerde, damperli ve ilgili birim fiyat pozlarına uygun özelliklerde olacaktır.

YANGIN DAMPERLERİ

Egzoz Hava Kanallarına ilgili birim fiyat pozlarına uygun özelliklerde, projeye uygun şekilde sigortalı yangın damperleri montajı yapılacaktır.

TEL KAFES VE PANJURLAR

AS-1 ve AS-2 Egzoz santrallerinin atış ağızlarına ilgili birim fiyat pozlarına uygun özelliklerde tel kafes ve panjur monte edilecektir.

AS-1 ve AS-2 Aspiratörlerinin altına aspiratör ölçülerine göre 65 NPU kaide yapılacaktır.

ELEKTRİK KABLOLARI

AS-1 ve AS-2 Egzoz santrallerinin enerji besleme kabloları mevcut elektrik panosundan alınacak poz.no: 791-427  4x4mm2  kesitinde elektrik kablosu ile bağlanacaktır.
Acil Stop butonu için her iki aspiratöre poz.no: 791-109  2x1,5mm2  kesitinde elektrik kablosu kullanılacaktır.
Start-Stop kumanda butonu için her iki aspiratöre poz.no: 791-120  3x1,5mm2  kesitinde elektrik kablosu kullanılacaktır.

ACİL STOP BUTONU VE START-STOP BUTONU

Birim fiyat pozlarına uygun özelliklerde olacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa