TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (12602350650 ALİ RIZA
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
58173
: 19/2123
Alım No
:
:
:
:
28.11.2019
Talep Edilen Hasta
ALİ RIZA ÖZ
:
29.11.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
PROGRAMLANABİLİR  VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL  SHUNT, TEK VALVE SİSTEM ANTİSİFONLU
1,00
ADET
1
KN1047
VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK  VENTRİKÜL KATETERİ ANTİBİYOTİKLİ (RVZ.  İÇİN)
1,00
ADET
2
KN1037
VENTRİKÜLOPERİTONEAL SHUNT, TEK  PERİTON KATETERİ ANTİBİYOTİKLİ/ANTİBİYOTİKSİZ (REVİZYON  İÇİN),
1,00
ADET
3
KN1038

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

KN1047

AYARLANABİLİR ANTİSİFONLU ŞANT VALFİ ERİŞKİN BOY

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayarlanabilir Antisifonlu Şant Valfi, MRI(3 tesla gücüne kadar) ve CT uyumlu
olmalıdır.
2. Valf, silikon elastomer ve polipropilenden imal edilmiş olmalı, lateks içermemelidir ve
yüzeyi metal olmamalıdır.
3. Valfteki antisifon odacığı valf gövdesi içinde birleşik olarak bulunmalıdır, ayrı
olmamalıdır.
4. Valf, hastanın normal fizyolojik ICP’sini muhafaza ederek akışına müsaade etmeli,
hastanın duruş pozisyonuna göre engelsiz akış hızını korumalıdır.
5. Valfte bulunan ve normalde kapalı olan antisifon mekanizması, zar-basınç valf
mekanizma seviyesi ile beraber çalışmalıdır.
6. Valf, distal kateterin hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisiyle oluşabilecek aşırı BOS
drenajı nedeniyle intraventriküler basınç ve hacimdeki fazla azalmayı en aza
indirebilmelidir.
7. Valfi yatık dizayn olmalıdır. Burr hole ya da silindir dizayn olmamalıdır.
8. Valf, basıncının ayarlanabilir olması sebebiyle revizyon ihtiyacını düşürmelidir.
9. Valf, 5 ayrı basınç aralığında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
10. Valf parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin
beraber çalıştığı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Valf için boyut Regular (Erişkin) olmalıdır.
12. Valfin giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterlerin sağlam
bağlanmasını sağlamalıdır.
13. Valf giriş ve çıkış konnektörlerinde kateter bağlantılarının X ışınlarıyla doğrulanmasını
sağlayan radyopak işaret bulunmalıdır.
14. Valf üzerinde akış yönünü gösteren radyopak gösterge okları bulunmalıdır.
15. Valf BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi
içermelidir. Rezervuar, valve gövdesi üzerinde olmalı, ayrı olmamalıdır.
16. Valf, perkütan parmak basıncı ile distal veya proximal yönde sıvı geçirilebilir özellikte
olmalıdır.
17. Valften selektif şekilde sıvı geçirmeyi kolaylaştırmak için, Regular boyda merkezi
rezervuarın proximal ve distal çıkış uçlarında; Small boyda ise sadece distal uçta ocluder
(tıkaç) bulunmalıdır
18. Valfin sağlam polipropilen tabanı, rezervuara enjeksiyon yapıldığında iğnenin delip
geçme riskini en aza indirgemelidir.
19. Valfin tabanı valfi dokuya sabitlemek için PTFE ağ ile kaplı olmalıdır
20. Valf mekanizması, spontane basınç değişikliği riskini en aza indiren, valf performans
derecesini hazırlayan geriye dönüş yay mekanizmasına sahip olmalıdır.
21. Valf, sentetik rubi toplu olmalıdır.
22. Valfi ayarlamak için bırakılan dijital ayarlama cihazı valften yaklaşık 10cm yukarıda iken
bile kolaylıkla valfin performans derecesini ve açılış basıncını ekranında göstermelidir.
23. Dijital ayarlama cihazı valfin 5 ayrı basınç seviyesinden seçilen herhangi birine
kolaylıkla ayarlanmasını sağlamalıdır.
24. Ayarlama işlemi sırasında, dijital cihazın ekranında beliren ışık ve işaretler, valfin
pozisyonunun kolaylıkla tespit edilmesini sağlamalıdır.
25. Röntgen veya skopi ile yapılan kontrolde, bunu doğrulamalı böylece 2 defa kontrol
yapılmasına olanak sağlamalıdır.
26. Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.

SUT KODU: KN1037

VENTRİKÜLER KATETER - STANDART
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1) Ventriküler Kateter radyoopasite sağlaması için beyaz baryum sülfat emili silikon
elastomel tüpten yapılmış olmalıdır.
2) Ventriküler Kateter bükülme ve kompresyona karşı direnç sağlamak üzere nispeten
sert olmalıdır.
3) Ventriküler Kateter standart çaplı (iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5mm) uzunluğu ise 23 cm
olmalıdır. Kateterin kırılmadan bükülmesini sağlayan 90̊ sağ açılı konnektörü
bulunmalıdır.
4) Ventriküler Kateter ’in yuvarlatılmış ucundan 5, 10, 15cm uzaklıkta (5 cm aralıklarla) 3
adet siyah uzunluk işareti bulunmalıdır.
5) Ventriküler Kateter’in tantalum emili, yuvarlatılmış ucuna 1.6 cm mesafe içerisinde,
kateter çevresi boyunca, 4 sıralı 8’er, toplam 32 adet giriş deliği bulunmalıdır.
6) Ventriküler Kateter’i yerleştirmeye yardımcı olacak paslanmaz çelikten kılavuz teli
bulunmalıdır.
7) Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.

SUT KODU: KN1038
PERİTONEAL KATETER STANDART
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

8)
1. Peritoneal Kateter, radyoopasite sağlaması için baryum emili silikon
9) elastomel tüpten yapılmış olmalıdır, latex içermemelidir.
10)
2. Peritoneal Kateter, bükülme ve kompresyona karşı direnç sağlamak
11) üzere nispeten sert olmalıdır.
12)
3. Peritoneal kateter standart çaplı (iç çapı 1.3 mm, dış çapı 2.5 mm)
13) uzunluğu ise 90 cm olmalıdır.
14)

4. Peritoneal Kateter’in peritoneal ucunun çevresinde 4 adet slit (yarık) valfi
olmalıdır. Bu slitlerin kenarları birbirine yapışarak tıkanmaması için, slitler grafit ile
kaplanmış olmalıdır.
5. Peritoneal Katater’in peritoneal ucunun çevresindeki slitler (yarıklar)
15) retrograd akıştan koruma sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
16)
6. Peritoneal Katater’in üzerinde tantalum emili silikon distal ucundan 10,
7.
17) 20, 30cm uzaklıkta (10’ar cm aralıklarla) 3 adet siyah uzunluk işareti
bulunmalıdır.

8. Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa