TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI (24826094364 SAMİ ÜNAL)
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59139
: 19/2318
Alım No
:
:
:
:
31.12.2019
Talep Edilen Hasta
SAMİ ÜNAL
:
02.01.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, PERİFERİK,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, OTW
2,00
ADET
1
GR1132
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, PERİFERİK,  BALONA YÜKLENMEMİŞ
2,00
ADET
2
GR1134
STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK
2,00
ADET
3
GR1149
STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL
2,00
ADET
4
GR1150
KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW
1,00
ADET
5
GR1006

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

STENT,VASKÜLER, PERİFERİK, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİONAL,

OTW (GR1132)

1) Stent tek tüp Nitinol malzemeden lazer kesim olmalı ve çift etkili özel açılım
mekanizmasına sahip olmalıdır.
2) Stentin iki yanında floskopi altında görünürlüğü saglaması açısından en az 6
adet mikromarker bulunmalıdır. Ayrıca gönderim sistemi üzerinde de üç adet
marker bulunmalıdır.
3) Stent en çok 6F Introducer , 8F GuidingKateter uyumlu olmalıdır.
4) Stent , 0035” Kılavuz tel uyumlu olmalıdır.
5) Stentin , kullanılacak bölgeye göre 80 cm ve 120 cm kateter uzunluğu
olmalıdır.
6) Stentin , uç kısımlarında damarda kayma riskini ortadan kaldıracak 1mm lik
fazla açılım özelliği bulunmalıdır.
7) Stent gönderim sistemi stentin açılım sırasında doğabilecek kuvvetlerden
dolayı ileri kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip
olmalıdır.
8) Stentin tek el ile açılabilmesi ve kolay manipule edilebilmesi için özel
tasarlanmış kontollü açılımı sağlayan el mekanizması mevcut olmalıdır.
9)
Stentler,6x(20,30,40,60,80,100)mm,7x(20,30,40,60,80,100)mm,8x(20,30,40,6
0,80,100)mm,9x(20,30,40,60,80,100)mm,10x(20,30,40,60,80)mm,12x(30,40,
60,80)mm,14x(30,40,60,80)mm
10) Stentler , steril tekli ambalajda olmalı ve üzerinde steril indikatörü olmalıdır.
11) Stentler Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarına sahip
olmalıdır.(FDA,CE)

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ (GR1134)-Nitinol Self
Expandable Stent Teknik Şartnamesi
1. Stent, periferal vasküler uygulamalarda kullanılmak üzere nitinol malzemeden
üretilmiş ve self-expandable (kendiliğinden açılan) özellikte olmalıdır.
2. Stent SFA uygulamaları için özel üretilmiş olmalıdır.
3. Stent’nin kullanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve 130cm alternatiflerinde olmalıdır
4. Stent, 0.035 inç Kılavuz tel üzerinden taşınabilmelidir.
5. Stent shaftının proksimal kısmında stenti tutmaya ve açmaya yarayan ergonomik
tasarlanmış tutgaç “handle” olmalıdır. Bu tutgaç sayesinde kontrollü ve aşamalı olarak
açılabilmelidir.
6. Stent tamamen açıldığında 5mm’den 8mm’e kadar çap ve 20mm - 200mm uzunluk
alternatiflerine sahip olmalıdır.
7. Stent tüm çap ve uzunlukları için 6F sheath ile uyumlu olmalıdır.
8. Stent, dual hücre yapısı sayesinde flexibilitesinden ödün vermeden yüksek radial
force’a ulaşabilmedir.
9. Stent’in her bir ucunda 4’er adet tantalum malzemeden üretilmiş radiopak markırları
olmalıdır.
10. Stent’nin kateter ucu uzun ve inceltilmiş bir tasarıma sahip olmalı; bu sayede
atraumatic bir uç sağlanmalıdır. Bu uç radioopak özellik taşımalıdır.
11. Stent, dispoable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

BİLİYER SİSTEM DARLIĞINA YÖNELİK SELF EXPANDİBLE BİLİYER STENT
(GR1149)
1. Biliyer Stent, ekstrahepatik bilier sistemin malign ve benign darlıklarına yönelik durumlarda
uygulanabilir olmalıdır.
2. Biliyer Stent, transhepatic kullanım için self expanding özellikte olmalıdır.
3. Biliyer Stent, repositioanable (yer değiştirilebilir özellikte) olmalıdır. Paslanmaz çelik tübün
üzerinde siyah bir marker bulunmalı bu sayede wallstentin tekrar kapanarak yer değiştirebilme
özelliği bulunmalıdır.
4. Biliyer Stent’in materyali metal, cobald alaşımlı olmalı ve örgülüyapıda olmalıdır.
5. Biliyer Stent’in örgü açısı 140 C olmalı; bu sayede yüksek radial force’a sahip olmalıdır.
6. Biliyer Stent’in delivery sistemi, en fazla 7F olmalı ve 0.035 ve 0.038 inch guidewire üzerinden
taşınabilir özellikte olmalıdır.
7. Biliyer Stent’in delivery sistemi iki co-axial olarak ayarlanmış şafta sahip olmalıdır. İç şaftı
proximalde paslanmaz çelik, distalde termoplast olmalıdır.
8. Biliyer Stent, üzeinde üç adet x-ray marker (distal, middle ve proximal) bulunmalıdır.
9. Biliyer Stent, radio-opak tip’e sahip olmalıdır.
10. Biliyer Stentin toplam uzunluğu 90 cm, kullanılabilir enstrüman uzunluğu 60 cm olmalıdır.
11. Biliyer Stent, 4-10 mm çapta ve 40-100 mm uzunluğunda olmalıdır.
12. Biliyer Stent, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
14. İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu belirlemek
amacı ile teklif verdikleri her kalem numuneyi ve ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katologları
ve benzeri tanıtım materyallerini ihale tarihinden itibaren en geç (üç) iş günü içinde teslim
edeceklerdir.
15. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik
konfigurasyondaki stentleri istenilen konfigurasyondaki stentler ile değiştirmeyi kabul edecektir.

STENT, NONVASKÜLER, BİLİYER, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİONAL (GR1150) teknik
şartnamesi

1. Stent biliyer girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.
2. Stent süper elastik ve önceden programlanmış çapa ulaşan nitinol malzemeden imal
edilmiş olup ısı etkisi ile kendi kendine genişlemelidir (Self Expandable).
3. Stent birbirinden bağımsız hareket eden parçalardan oluşmuş dizaynı ile düzgün ve tam
olarak implante edilmeli ve safra kanalı çeperine tam olarak temas etmelidir.
4. Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç, fleksibilite ve radioopasite değerine sahip
olmalıdır.
5. Stent post dilatasyona olanak tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.
6. Stent açıldığı zaman pencere büyüklükleri eşit olarak kalmalıdır.
7. Stent açıldığı zaman kısalma oranı %10’dan az olmalıdır.
8. Stent taşıma-yükleme sistemi en fazla 8F introduser ve 0,035inç–0,038inç kılavuz tel ile
kullanılabilmelidir.
9. Stent taşıma-yükleme sisteminin tek hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru çekilmesi)
stent yerleştirebilmeli, yüksek fleksibilite ve kontralateral uygulanabilme özellikleri ile
kullanımı kolay bir sistem olmalıdır.
10. Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve esnek (flexible) bir
uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir.
11. Stent taşıma-yükleme sisteminde kateterlerin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için
inceltilmiş (tapered), dokuya zarar vermemesi için yumuşatılmış ve esnek (flexible)
olmalıdır. Bu amaçla stent taşıma-yükleme sisteminin uç kısmına radyoopak oliv implante
edilmiş ise, bu yapı, taşıma-yükleme sisteminin iç kateterine sağlam bir şekilde
tutturulmuş olmalı ve manipülasyonlar sırasında hiçbir şekilde yerinden ayrılmamalıdır.
Ayrıca bu yapı (oliv) stent açıldıktan sonra stent taşıma-yükleme sistemi geri alınırken
stente takılmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
12. Stent üzerinde veya taşıma-yükleme sisteminde, stentin distal ve proksimal uçlarını
gösteren radiopak işaretleyiciler (marker) olmalıdır. Taşıma-yükleme sisteminde
işaretleyiciye sahip olan sistemlerde biri iç, biri dış kateterde olmak üzere en az iki adet
radiopak marker bulunmalıdır.
13. Stent uzunluğu 80-100mm olmalıdır.
14. Stent çapı 10mm olmalıdır.
15. En az 60cm’lik şaft uzunluğu olmalıdır.
16. Stent manyetik rezonans etkilenmemeli ve artefakt oluşturmamalıdır.

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035&quot; OTW (GR1006)

Periferik vasküler standart balon dilatasyon kateteri teknik şartnamesi
1. Balon kateterler vasküler girişimsel radyolojik işlemler için uygun olmalıdır.
2. Balon kateterler dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için
hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
4. Balon kateter çift lümenli yapıda koaksiyel olmalı, böylelikle balon kateterin sürekli
olarak merkezcil hareketi, optimal kılavuz tel kontrolü, iyi bir trackabilite elde edilmiş
olmalıdır.
5. Gövdesi, iyi bir pushabilite, steerabilite ve cross-over prosedürü sırasında kink rezistansı
için desteklenmiş olmalı, radioopak özelliği sayesinde kullanıcıya kullanım kolaylığı
sağlamalıdır.
6. Hareket ve geçiş kolaylığı için balon kateter çok düşük profilli olmalıdır. Bu amaçla çapı
8 mm’e kadar olan balonlar maksimum 6F, 9mm üzeri balonlar maksimum 7F introduser
ile kullanılabilir olmalıdır.
7. Kateterin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı ve rahat pozisyonlandırma için, kısa,
inceltilmiş (tapered) ve damara zarar vermemesi için yumuşatılmış olmalıdır.
8. Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı, hastanın rahatlığı ve emniyeti için
balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.
9. Kateter şaftı 0.035inç kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
10. Kullanılan balon materyali, sağlam ve non-kompliant yapıda olmalıdır. Balonun hangi
basınçta maksimum çapa ulaşacağı bilinmelidir. Uygulanan basınç arttırıldıkça balon çap
değeri artmamalıdır. Balon şişirme basıncı, çapa göre değişmekle birlikte küçük çaplarda
14-15 atmosfere kadar çıkabilmelidir.
11. Balon ve gövde uyumlu olup, şişirme esnasında damar yapısına uyum sağlamalıdır.
12. Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde radyoopak işaretleyiciler
(marker) olmalıdır. İşaretleyiciler profile etki etmemelidir.
13. Balon kataterin şaft uzunluğu için 80-120+/-10cm seçenekleri olmalıdır.
14. Balon kataterin 6-10mm çaplarda seçenekleri olmalıdır.
15. Balon kataterin 40-80mm uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa