TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Teknik Hizmetler Birimi İçin 1 Kalem Hizmet Alımı 72241
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
72241
: 21/2354
Alım No
:
:
:
:
30.12.2021
31.12.2021

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
FOTOSELLİ KAPI TAKILMASI
2,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.

Teknik Şartname
Standart Özellikler
Açılma ve kapanma gücü : 150 N
Açılma hızı : 10 – 50 cm / sn 
Kapanma hızı : 10 – 40 cm / sn
Açık kalma süresi : 0,5 – 30 sn
Besleme gerilimi ve frekansı : 230 V, 50/60 Hz (Düşük voltajda çalışma testleri yapılmış olmalıdır.) Mikroprosesör giriş ve çıkış voltajı : 24 V
 Enerji tüketimi : 180 W
 Koruma sınıfı : IP 20 
Teknik Özellikler
1- Kendinden öğrenebilme özelliği bulunan mikroprosesör olacaktır.
2 - 150 N gücünde yüksek performanslı DC motor bulunmalıdır. 
3- Enerjiyi düzenleyen sistem trafosu bulunmalıdır.
 4- Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital gösterge ve butonlarla arıza kodları görülebilir ve parametre ayarları kolaylıkla yapılabilir olmalıdır.
 5- Kanatların sıkıştırmasına karşı motorun otomatik geri çalıştırma özelliği olmalıdır. 
 6- Kış ve yaz kullanımı için sonsuz değişkenli açılım ayarı imkanı olmalıdır. 
 7- İvme ölçme sayacı ile prosesör kapı kanat ağırlığı ayarını yapabilir olmalıdır. 
 8- Özel dişli kayış sistemi ile yüksek güvenlik ve sessiz çalışma özelliği bulunmalıdır.
 9- Acil durumlarda otomatik olarak (akü ile) açılma veya kapanma fonksiyonu bulunmalıdır.
 10- Opsiyonel olarak elektromekanik kilit ve akü sistemi kullanılmalıdır. 
 11-Opsiyonel olarak acil durdurma butonu kullanılmalıdır. 
 12-Standart olarak her kapıda dışarıda (entegre emniyet fotoselli) ve içeride olmak üzere harekete duyarlı 2 adet radar olmalıdır. 
 13-25/+55 °C çalışma sıcaklığında, IP54 sınıfında olmalıdır. 
 14- Mekanizma 10 cm. yüksekliğinde ve mekanik açıdan dayanıklı materyallerden oluşmalıdır.
 15-Kanatlar 6’şar adet taşıyıcı makara ile mekanizmaya asılmalıdır. 
 16- Teflon makara sistemi kullanılmalıdır.(Makaraların yerinden çıkmasına karşı emniyet sistemi olmalıdır.)
 17- Makara yolu için özel profil sistemi dizayn edilmelidir. (Servis kolaylığı ve sessiz çalışma için) - Çıkarılabilir parçalar sayesinde kolay onarım imkanı sağlamalıdır.
 18-Fabrikasyon hatalarına karşı 2 YIL boyunca tarafından ürün garantili ; imalat ve montaj hatalarına karşı da 1 YIL boyunca tarafından servis garantili olmalıdır. 
 19-İmalat ve montaj ekibi otomatik kapı sistemleri ile ilgili gerekli eğitimleri almış olmalı  ve kapı montaj sonrasında tamamen çalışır bir şekilde kullanıcıya ürünü teslim edip kullanım ile ilgili brifing vermelidir. 
 20- 5 konumlu program şalteri işlev seçenekleri : - Otomatik Çalışma - Gece Pozisyonu (Kilitli konum) - Tek yönlü açılım (Dış radar devre dışı bırakılır) - Tamamen açık - Kış konumu (Kısmi açılma) olmalıdır.
  21- Demontaj ve montaj yüklenici firmaya aittir, demontaj olan malzeme yetkili hastane personelinin gösterdiği yere taşınacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa