TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK ONKOLOJİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
ÇOCUK ONKOLOJİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86521
: 24/770
Alım No
:
:
:
:
03.05.2024
07.05.2024
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
EĞİTİM MİKROSKOBU
1,00
ADET
1
TEK BAŞLIKLI
EĞİTİM MİKROSKOBU ÇİFT BAŞLIKLI
1,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

TRİNOKÜLER LABORATUVAR MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ
 1. Mikroskop “UIS” sonsuza düzeltmeli optik sisteme sahip olmalıdır. Seidentopf tipi Trinoküler başlık; 30° eğimli, 360° dönüşlü olmalıdır. Başlıkta alın ve gözler arası me safe 50 – 75 mm. arasında ayarlanmalıdır.
 2. Mikroskobun oküler ve objektif mercekleri anti fungus kaplamalı olmalı ve mikroskoba anti fungus tablet takılabilmelidir. 
3. Bir çift WF (Geniş saha) 10x Oküleri bulunmalı ve F.N. değeri 20 olmalıdır. Trinoküler başlık mikroskop üzerine vida ile sabitlenebilmelidir. 
4. Sonsuz dönüşlü ve her objektif yuvası stoperli olan 5 ad. Objektif için revolveri bulunmalıdır. Kullanılmakta olan objektif dışındaki diğerleri, mikroskop gövdesine bakar pozisyonda olmalıdır. Objektif özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Cinsi____ B y tme N.A. Tipi________ Çalışma Uzaklığı PA. 4x 0.10 Kuru 6.73 mm PA. 10x 0.25 Kuru 4.19 mm. PA. 20x 0.40 Kuru 2.14 mm. PA. 40x 0.65 Kuru-Yaylı 0.45 mm. PA. 100x 1.25 Yağlı-Yaylı 0.12 mm. 
5. Objektiflerin bir kaza sonucu preparat tarafından hasar görmemesi için tabla, fabrikasyon olarak belli mesafeye kadar çıkabilmelidir. Tabla boyutları 190 x 140 mm.,ve şaryonun hareket alanı X ekseninde 78 ve Y ekseninde de 55 mm. olmalı, bunu sağlayan verniyenin ise 0.1 mm. hassas taksimatı bulunmalıdır. 
6. Mikroskobun; N.A. = 1.25 olan, iris diyaframlı ABBE tipi kondansörü bulunmalı ve Objektif N.A. değerlerine uygun homojen aydınlatma sağlamak üzere, yüksekliği ayarlanmalı ve merkezleme düzeneği bulunmalıdır. 
7. Kondenser üzerinde objektiflerle orantılı, hangi objektifte diyaframın hangi açıklıkta olacağını gösteren numara sistemi olmalıdır. 
8. Mikroskopta; Koaksiyal çalışan kaba ve ince ayar düğmeleri gövdenin her iki tarafında da bulunmalıdır. İnce netlik ayarı 0.002 mm. hassasiyetle ve 0.2 mm/ tur hareketli olmalıdır. Toplam düşey hareket 20 mm. kadar olmalıdır.
9. 3W-LED aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. Opsiyonel olarak şarj edilebilir aydınlatma takılabilmelidir. 
10. Mikroskop standart içeriği; a. Piramit formlu Mikroskop ana gövdesi, b. Seidentopf tipi Trinoküler başlık, c. 1 çift 10x/20 WF Okülerler, d. 5 ad. PA. Objektif, e. İmmersiyon yağı, f. Plastik toz örtüsü, g. Kullanma kılavuzu, h. Güç kablosu. 
11. Opsiyonel aksesuvarları ; > 16x/10mm , 16x/14mm Oküler setleri, > 10x/18mm Oklu Oküler, > 10x Odaklanabilir Ölçü oküleri, > Tabla Mikrometresi, > Karanlık saha kondansörü N.A. 0.83 – 0.90, > Negatif Faz Kontrast ataçmanı, > Pozitif Faz Kontrast ataçmanı, > Basit Polarizasyon ataçmanı, > Dual Eğitim Başlığı, > Yeşil ve Mavi Band Epi-Fluoresan ataçmanı (Fl25x, Fl40xGly. ve Fl100xGly,Epi-Fluoresan) > Üstten aydınlatma (Epi-İllumination) ataçmanı 6 ve 3 Bölmeli > Projeksiyon ataçmanı, > Fotoğraf veya Video Görüntüleme ataçmanı, > Image Analyisis sistemi. 
12. Teklif edilen mikroskop sisteminin; CE Belgesi, ISO 9001 sertifikası olmalı, ve teklif veren firmanın da TSE tarafından onaylı genişletilmiş “Hizmet Yeterlik Belgesi” bulunmalıdır. 
13. Teklif edilen cihazda; fabrikasyon hatalarına karşı 2(İki) yıl ücretsiz ve 10 yıl da ücreti mukabilinde yedek parça, servis ve bakım garantisi olmalıdır.

ÇİFT BAŞLIKLI BİNOKÜLER LABORATUVAR MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ
 1. Mikroskop “UIS” sonsuza düzeltmeli optik sisteme sahip olmalıdır. Seidentopf tipi Dual eğitim başlıklı binoküler başlık; 30° eğimli, 360° dönüşlü olmalıdır. Başlıkta alın ve gözler arası mesafe 50 – 75 mm. arasında ayarlanmalıdır.
 2. Mikroskobun oküler ve objektif mercekleri AntiFungus kaplamalı olmalı ve mikroskoba Antifungus Tablet takılabilmelidir. 
3. Bir çift WF (Geniş saha) 10x Oküleri bulunmalı ve F.N. değeri 20 olmalıdır. Dual Eğitim Başlığı mikroskop üzerine vida ile sabitlenebilmelidir. 
4. Sonsuz dönüşlü ve her objektif yuvası stoperli olan 5 ad. Objektif için revolveri bulun malıdır. Kullanılmakta olan objektif dışındaki diğerleri, mikroskop gövdesine bakar po zisyonda olmalıdır. Objektif özellikleri: Cinsi____ B y tme N.A. Tipi________ Çalışma Uzaklığı PA. 4x 0.10 Kuru 6.73 mm PA. 10x 0.25 Kuru 4.19 mm. PA. 20x 0.40 Kuru 2.14 mm. PA. 40x 0.65 Kuru-Yaylı 0.45 mm. PA. 100x 1.25 Yağlı-Yaylı 0.12 mm. olmalıdır. 
5. Objektiflerin bir kaza sonucu preparat tarafından hasar görmemesi için; mikroskop tablası kilitleme sistemi bulunmalıdır. Tabla boyutları 190 x 140 mm.,ve şaryonun hareket alanı X ekseninde 78 ve Y ekseninde de 55 mm. olmalı, bunu sağlayan verniyenin ise 0.1 mm. hassas taksimatı bulunmalıdır.
 6. Mikroskobun; N.A. = 1.25 olan, iris diyaframlı ABBE tipi kondansörü bulunmalı ve Objektif N.A. değerlerine uygun homojen aydınlatma sağlamak üzere, yüksekliği ayarlanmalı ve merkezleme düzeneği bulunmalıdır.
 7. Kondenser üzerinde objektiflerle orantılı,hangi objektifte diyaframın hangi açıklıkta olacağını gösteren numara sistemi olmalıdır. 
8. Mikroskopta; Koaksiyal çalışan kaba ve ince ayar düğmeleri gövdenin her iki tarafında da bulunmalıdır. İnce netlik ayarı 0.002 mm. hassasiyetle ve 0.2 mm/ tur hareketli olmalıdır. Toplam düşey hareket 20 mm. kadar olmalıdır. 
9. LED aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. 
10. Mikroskop standart içeriği; a. Piramit formlu Mikroskop ana gövdesi, b. Seidentopf tipi Dual Eğitim Binoküler başlık, c. 1 çift 10x/20 WF Okülerler, 5 ad. PA. Objektif, d. İmmersiyon yağı, e. Plastik toz örtüsü, f. Kullanma kılavuzu, g. Güç kablosu. 11. Opsiyonel aksesuvarları ; > 16x/10mm 16x/14mm Oküler setleri, > 10x/18mm Oklu Oküler, > 10x Odaklanabilir Ölçü oküleri, > Tabla Mikrometresi, > Karanlık saha kondansörü N.A. 0.83 – 0.90, > Negatif Faz Kontrast ataçmanı, > Pozitif Faz Kontrast ataçmanı, > Basit Polarizasyon ataçmanı, > Dual Eğitim Başlığı, > Yeşil ve Mavi Band Epi-Fluoresan ataçmanı (Fl25x, Fl40xGly. ve Fl100xGly,Epi-Fluoresan) > Üstten aydınlatma (Epi-İllumination) ataçmanı, > Projeksiyon ataçmanı, > Fotoğraf veya Video Görüntüleme ataçmanı, > Image Analyisis sistemi.
 12. Teklif edilen mikroskop sisteminin; CE Belgesi, ISO 9001 sertifikası olmalı, ve teklif veren firmanın da TSE tarafından onaylı genişletilmiş “Hizmet Yeterlik Belgesi” bulunmalıdır.
 13. Teklif edilen cihazda; fabrikasyon hatalarına karşı 2(İki) yıl ücretsiz ve 10 yıl da ücreti mukabilinde yedek parça, servis ve bakım garantisi olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa