TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90473
: 24/2445
Alım No
:
:
:
:
06.12.2024
10.12.2024

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ,  AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN 28CM
20,00
ADET
1
GR1287 -  3335.06
RADYOLOJİ SET, İNTRODUSER, PERİFERİK,  45-64CM, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK
10,00
ADET
2
GR1064 -  1768.59
RADYOLOJİ DİLATÖR 8 FR
50,00
ADET
3
UR1040 -   181.91
RADYOLOJİ SET, İNTRODUSER, PERİFERİK,  15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ 5FR
50,00
ADET
4
GR1059 -   282.98

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

RADYOLOJİ SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 45-64CM, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK,  (GR1064)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Guiding sheat örgülü ve hidrofilik  yapıda olmalıdır.
2.	İntroduser set distal uç radyopak banta sahip olmalı,uç kısım yumuşatılmış olmalıdır.
3.	İntroduser set 0.18 /0.38 inch dilatatörle çalışabilmeli ve paket içinde  ihtiva etmelidir.
4.	İntroduser set 10 FR kalınlıkta ve 45-65 cm uzunluğunda olmalıdır.
5.	Uç konfigürasyonu ( kulpları ) 0-1-2-3  açılı seçenek sunmalıdır.
6.	İntroduser setin iç lümen çapı, 10 FR de 0.097 inç e kadar  olanak sağlamalıdır.
7.	45 cm’ lik ürünlerde tuohy-borst  valve, 55cm’lik ürünlerde otomatik y-connectör ihtiva etmelidir.
8.	Yüksek hareketliliğe imkan tanımalı cross-over  yapabilmelidir,
9.	Kırılma bükülmeye olanak tanımamalıdır.
10.	Steril paketinde tek kullanımlık ve paket üzerinde üm eknik detaylar yazmalıdır.
11.	İntroduser set yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
12.	İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir.
13.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
14.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
15.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
16.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

KATETER, HEMODİYALİZ,TÜNELLİ,AYRIK SİMETRİ UÇLU ERİŞKİN ŞARTNAMESİ GR1287
1.	Hemodiyaliz, Aferez, İnfüzyon, Santral Venöz uygulamalar için üretilmiş olmalıdır.  
2.	Jugular, Subklavien ve Femoral venlere uygulanabilmelidir. 
3.	Kateterin gövdesi Carbothane malzemeden üretilmiş olmalıdır.  
4.	Kateterin üzerinde bir (1) adet cuff bulunmalıdır.  
5.	Katerter 14.5fr - 15.5fr kalınlığında, cuff – uç arası: 28 cm±2cm  olmalıdır. Ambalajın üzerinde mutlaka cuff-uç arası uzunluk belirtilmelidir.  
6.	Kateter iki lümenli ve Radyoopak özelikte olmalıdır. 
7.	Kateter yuvarlak olup, Seldinger yöntemi ile takılabilir olmalıdır.    
8.	Lümen konnektörleri üzerinde kateterin boyu, uzunluğu, Priming Volümleri yazılı olmalıdır. 
9.	Kateter vücut içerisinde kalan uçları simetrik olmadır. Bu simetrik özellik her iki taraftan bakıldığında aynı görünmelidir.  
10.Kateterin uç kısmında Arter ve Ven çıkışlarının haricinde Lazer kesimli eşkenar dörtgen yapıda geniş kenar oyukları veya kenar delikleri olmalıdır.  
11. Kateterin vücut içerisinde yer alan ucunda Tungsten bant şerit olmalıdır. Böylelikle yerleştirme veya daha sonradan X ray ve floroskopide ucun görüntülenmesi sağlanmalıdır. Bant - uç arası 2.2-2.3 cm arasında olmalıdır.  
12.Kateter High Flow özelikte olup 400-500 ml/dk akış hızında çalışabilmelidir.  
13.Kateterin Ortalama Resirkülasyon oranı %2 den düşük olmalıdır. 
14.Ortalama Resirkülasyon oranı; broşür ve  bilimsel çalışma ile belgelendirilmelidir.    
15.Kateterin Apart Sheath’i  ‘Valfli’ olmalıdır. Bu özelliği ile kan akışını engellemelidir.  
16.Kateterin Extansiyon uzantıları şeffaf silikonlu malzemeden üretilmiş olup çok kolay kapatılabilmelidir.  
17.Kateterin tespiti için sütur atmaya olanak verebilecek sabit hub kısmı bulunmalıdır. 
18.Kateterin temizlenmesi için; kullanılan maddelerin listesi orijinal broşür ile verilmelidir.  
19.Kateter ve takma aparatları, aynı pakette, çift ambalajda ve etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.   
20.Kit içerisinde en az aşağıdaki aksesuarların bulunması gerekmektedir.  
a.	1 Adet 14,5fr - 15.5fr Kateter 
b.	1 adet 18G 7 cm İntroducer İğne  
c.	1 adet 0.038 inç 70 cm J/Straight Kılavuz Tel 
d.	1 adet 10-12 cc lik Enjektör.  
e.	1 adet 16 fr Pull-Apart Sheath (valfli), PTFE   
f.	2 adet Dilatör 
g.	1 adet Bistüri (#11) 
h.	1 adet Tunneling Stylet 
i.	2 adet Yara Örtüsü 
j.	4 adet Gaz Tampon  

RADYOLOJİ DİLATÖR 8FR (UR1040) teknik şartnamesi

1.	Dilatörün içinden 0.038inç kılavuz tel geçmelidir.
2.	Dilatörün uzunluğu 17cm ile 22cm arası olmalıdır.
3.	Dilatör yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5.	Dilatatörün bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin dilatatörün içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
6.	Kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır 
7.	Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir 
8.	Dilatörlerin 8F  kalınlıkta olmalıdır.
9.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
10.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç (3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir. Numuneler bölüm tarafından değerlendirildikten sonra şartnameye uygun olup olmadıklarına karar verilecektir. 

SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 5FR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Her bir set, , 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), 1 adet 18G giriş iğnesi tek duvar buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire)içermelidir.
2.	İntroduser setin hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.
3.	İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli olmalıdır.
4.	Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
5.	Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır. 
6.	Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kendisiyle uyumlu maksimum çaptaki kateterin rahat hareketine olanak sağlamalıdır.
7.	İntroduser set yüksek radioopak  özelliğe sahip olmalıdır.
8.	İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. 
9.	Sistem içinden çıkan kılavuz tel 0,035-0,038inç olmalıdır.
10.	İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12 +/-3cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır.
11.	İntroduser set 5F  kalınlıkta  olmalıdır.
12.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
13.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
14.	Kazanan firma,miadının dolmasına 4 ay kalmış ürünü yeni ürünle değiştirmeyi
kabul etmiş sayılır.
15.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

          

1
Sayfa