TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90531
: 25/15
Alım No
:
:
:
:
08.01.2025
10.01.2025 12:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
JENERATÖR BAKIMI
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

S.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 JENERATÖR BAKIMI ŞARTNAMESİ
GENEL
Bu şartname; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hizmet veren 6 adet 680 kVA ve Konukevi’ne hizmet veren 1 adet 300 kVA dizel motorlu jeneratörlerin ayda 1 kez olmak üzere 1 yıllık periyodik bakım, onarım ve kontrollerini kapsamaktadır.
İstekliler fiyat teklifi sırasında; yerindeki mevcut jeneratör ve yedek parçaları konusunda sahip oldukları distribütörlük veya yetkili satıcı belgesi ile TSE hizmet yeterlilik belgelerini (TS 12650) idareye sunacaklardır.

Yüklenici bakım programını idare ile birlikte belirleyecek ve bakım öncesi çalıştıracağı personele ait İSG belgelerini idareye sunacaktır.
İşlemler hastane için uygun saatlerde, hastane teknik personeli gözetiminde yapılacaktır. Aksi belirtilmediği sürece bakım, onarım ve kontroller her ayın ilk haftasında planlanacaktır. Programda herhangi bir değişiklik olması durumunda en az 2 (iki) gün öncesinden gerekçesi ile birlikte idareye yazılı bildirim yapılacaktır.

Genel filtre bakımı Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

Filtre ve/ veya parça değişimi söz konusu olduğunda kullanılacak malzemeler jeneratörün orijinal yedek parçası olacaktır.

Meydana gelen ya da gelişebilecek her türlü arıza veya yapılması planlanan bakım ve onarımlar sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeler idareye raporla bildirilecektir.
Yedek parça ihtiyacı bulunması durumunda Yüklenici ihtiyaç duyulan gerekli parçaları teknik servis formunda idareye sunacak idarenin malzemeyi temin etmesi sonrasında yüklenici tarafından herhangi bir işçilik ücreti talep edilmeden montajı yapılacaktır. 

Yüklenici tarafından kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır. İdarenin uygun görmediği malzemeler kullanılmayacaktır.
Periyodik bakım ve yedek parça değişimi sonrasında atık malzemelerin imhası yüklenici tarafından yapılarak ilgili tutanak idareye teslim edilecektir.
Arıza bildiriminde yüklenici arızaya en fazla 2 saat içerisinde müdahale ederek yedek parça gerektirmeyen durumlarda hemen, yedek parça gerektiren durumlarda 5 (beş) gün içerisinde arıza giderilecektir. Arızanın giderilmesinde belirtilen sürelerin aşılması durumunda sözleşmede belirtilen cezalar uygulanacaktır.
Yüklenici iş güvenliği tedbirlerini almakla mükelleftir ve konusunda uzman teknik personelle çalışmalarını yapacaktır.
“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, ve bu kanuna bağlı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması gereken tüm iş, işlem ve tedbirler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
Yapılan bakım sırasında jeneratörlerin zarar görmesi ve işlevini devam ettiremeyecek şekilde bir onarıma ihtiyaç duyulması durumunda yüklenici arızayı gidermekle mükelleftir.

YAPILACAK İŞLEMLER
•	Yılda en az 1 kez (çalışma süreleri kontrol edilerek); motor yağı değişimi, antifriz değişimi, mazot filtrelerinin değişimi, hava filtrelerinin değişimi yapılacaktır.
•	Motorun çalışma saatine bağlı olarak yapılması gereken tüm iş ve işlemler uygun şekilde gerçekleştirilecek, motor boşta ve yükte test edilerek aşırı yük uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilecektir.
•	Motor yağ, su ve yakıt seviyeleri kontrol edilecektir. Jeneratörde herhangi bir yakıt, yağ ve su kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.
•	Jeneratör çalışırken ses ve sarsıntı kontrolü yapılacaktır.
•	Jeneratör elektrik panosunun kontrol ve bakımları yapılacak, yılda 1 kez pano topraklama ölçümü yapılacaktır.
•	Jeneratör çalışır durumdayken çıkış gerilimi ölçümü yapılarak göstergesi kontrol edilecektir.
•	Jeneratör çalışır durumdayken yağ basıncı ve göstergesi kontrol edilecektir.
•	Jeneratör soğutma suyu sıcaklığı ve göstergesi kontrol edilecektir.
•	Jeneratör acil stop düğmesi kontrolü yapılacaktır.
•	Alternatör bağlantı kaplini, alternatör sargıları, alternatör voltaj regülatörü kontrolü, diyot takım kontrolü, alternatör yalıtım kontrolü ve alternatör temizliği yapılacaktır.
•	Kontrol ve kumanda devreleri ile otomatik kumanda sisteminin kontrolü yapılacaktır.
•	Senkronizasyon sisteminin kontrolü yapılacaktır.
•	Emniyet müşirlerinin testleri yapılacaktır.
•	Tüm göstergelerin kontrolü yapılacaktır.
•	Bataryaların kontrolü yapılacaktır.
•	Otomatik şarj redresörü kontrol edilecektir.
•	Jeneratör akülerinin kontrol ve ölçümleri yapılacaktır.
•	Tüm grubun genel temizliği yapılacaktır.
•	Jeneratör odasının genel fiziki kontrolleri yapılacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa