TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 3 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90877
: 24/2564
Alım No
:
:
:
:
27.12.2024
30.12.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
ÇİT KESME MAKİNESİ
1,00
ADET
1
MOTORLU TESTERE
1,00
ADET
2
ÜFLEME MAKİNESİ
1,00
ADET
3

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

ÇİT KESME MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
1.	Silindir hacmi 22,7 cm³ olmalıdır.
2.	Motor gücü en az 0,70 kW olmalıdır.
3.	Ses gücü en az 105 dB (A) olmalıdır.
4.	Toplam uzunluk en az 120 cm olmalıdır.
5.	Vuruş sayısı en az 3200 devir/dk olmalıdır.
6.	Ağırlık en fazla 5,5 kg olmalıdır.
7.	Anti-vibrasyon sistemi olmalıdır.
8.	Benzin deposu en az 0,45 L olmalıdır.
9.	Bıçak uzunluğu 60 cm olmalıdır.
10.	Diş aralığı en az 35 mm olmalıdır.
11.	Döner sap olmalıdır.
12.	Kolay Çekme ElastoStart™ olmalıdır.
13.	2-MIX motor olmalıdır.
DİĞER ŞARTLAR
1.	 Ürünler teknik personel kontrolünde teslim alınacaktır.
2.	Yüklenici firma malzemeler depolara ulaştığında malzemeleri indirmek ve yerleştirmek için bütün ekip ve ekipmanlarını hazır halde bulunduracaktır. Bu durumla alakalı herhangi bir gecikmede yüklenici firma sorumludur. Mesai saatleri dışında hiçbir malzemenin kabulü yapılmayacaktır.
3.	Ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
4.	Ürün nakliyesi (malzemelerin ilk alım yerinden tarafımıza gelene kadar taşıması, indirilip yetkililer tarafından gösterilen yerlere yerleştirilmesi) yüklenici firmaya aittir.
5.	Ürünlerin nakliyesinde oluşacak hasarlar yükleniciye aittir.
6.	Garanti süresince yılda 2 defa ücretsiz bakım yapılacaktır. Bakım ve onarım işlemleri yüklenicinin firmasında yapılacaktır.
7.	Satın alınan makine ile ilgili her türlü yedek parça ve servis olanaklarının sağlanabilmesi için 5 (beş) yıl boyunca bakım servisinin sunulması gerekmektedir.
8.	Satın alınan makinenin bakımlarının yapılabilmesi için, belirlenen lokasyonda bakım servisi bulunmalıdır. Bu hizmet talebi 120 saat içinde karşılanmalıdır.

MOTORLU TESTERE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
14.	Silindir hacmi en az 45,6 cm³ olmalıdır.
15.	Motor gücü en az 2,20 kW olmalıdır.
16.	OILOMATIC zincir dişi 0.325” olmalıdır.
17.	OILOMATIC zincir tipi Rapid Super Comfort olmalıdır.
18.	Ön ayırmalı hava filtresi olmalıdır.
19.	Pala uzunluğu 45 cm olmalıdır.
20.	Ses gücü seviyesi 112 dB(A) olmalıdır.
21.	Zincir yağı deposu 0,2 L olmalıdır.
22.	Anti-vibrasyon sistemi olmalıdır.
23.	Benzin deposu en az 0,35 litre olmalıdır.
24.	Kompansatör olmalıdır.
25.	Kolay Çekme ElastoStart™ olmalıdır.
26.	2-MIX motor olmalıdır.

DİĞER ŞARTLAR
9.	 Ürünler teknik personel kontrolünde teslim alınacaktır.
10.	Yüklenici firma malzemeler depolara ulaştığında malzemeleri indirmek ve yerleştirmek için bütün ekip ve ekipmanlarını hazır halde bulunduracaktır. Bu durumla alakalı herhangi bir gecikmede yüklenici firma sorumludur. Mesai saatleri dışında hiçbir malzemenin kabulü yapılmayacaktır.
11.	Ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
12.	Ürün nakliyesi (malzemelerin ilk alım yerinden tarafımıza gelene kadar taşıması, indirilip yetkililer tarafından gösterilen yerlere yerleştirilmesi) yüklenici firmaya aittir.
13.	Ürünlerin nakliyesinde oluşacak hasarlar yükleniciye aittir.
14.	Garanti süresince yılda 2 defa ücretsiz bakım yapılacaktır. Bakım ve onarım işlemleri yüklenicinin firmasında yapılacaktır.
15.	Satın alınan makine ile ilgili her türlü yedek parça ve servis olanaklarının sağlanabilmesi için 5 (beş) yıl boyunca bakım servisinin sunulması gerekmektedir.
16.	Satın alınan makinenin bakımlarının yapılabilmesi için, belirlenen lokasyonda bakım servisi bulunmalıdır. Bu hizmet talebi 120 saat içinde karşılanmalıdır.

ÜFLEME MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
27.	Silindir hacmi en az 64 cm3 olmalıdır.
28.	Üfleme gücü en az 35 Newton kuvvetinde olmalıdır.
29.	Ağırlığı maksimum 12 kg olmalıdır.
30.	Hava çıkışı 1550 m3/s olmalıdır.
31.	Hava hızı 74m/s olmalıdır.
32.	Anti-vibrasyon sistemi olmalıdır.
33.	Maksimum hava çıkışı 1860m3/s olmalıdır.
34.	Maksimum hava hızı 88m/s olmalıdır.
35.	Ses gücü seviyesi maksimum 110 dB(A) olmalıdır.

DİĞER ŞARTLAR
17.	 Ürünler teknik personel kontrolünde teslim alınacaktır.
18.	Yüklenici firma malzemeler depolara ulaştığında malzemeleri indirmek ve yerleştirmek için bütün ekip ve ekipmanlarını hazır halde bulunduracaktır. Bu durumla alakalı herhangi bir gecikmede yüklenici firma sorumludur. Mesai saatleri dışında hiçbir malzemenin kabulü yapılmayacaktır.
19.	Ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
20.	Ürün nakliyesi (malzemelerin ilk alım yerinden tarafımıza gelene kadar taşıması, indirilip yetkililer tarafından gösterilen yerlere yerleştirilmesi) yüklenici firmaya aittir.
21.	Ürünlerin nakliyesinde oluşacak hasarlar yükleniciye aittir.
22.	Garanti süresince yılda 2 defa ücretsiz bakım yapılacaktır. Bakım ve onarım işlemleri yüklenicinin firmasında yapılacaktır.
23.	Satın alınan makine ile ilgili her türlü yedek parça ve servis olanaklarının sağlanabilmesi için 5 (beş) yıl boyunca bakım servisinin sunulması gerekmektedir.
24.	Satın alınan makinenin bakımlarının yapılabilmesi için, belirlenen lokasyonda bakım servisi bulunmalıdır. Bu hizmet talebi 120 saat içinde karşılanmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa