TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI (23483274980 BEDRİYE CİHAN)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
39367
: 17/14296
Alım No
:
:
:
:
10.10.2017
Talep Edilen Hasta
BEDRİYE CİHAN
:
11.10.2017 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ ASD OCCLUDER DEVİCE
2,00
ADET
1
KR1178
KARDİYOLOJİ ASD OCCLUDER DELİVERY  SİSTEMİ
2,00
ADET
2
KR1179
KARDİYOLOJİ SİZİNG BALON
2,00
ADET
3
KR1197
KARDİYOLOJİ GUİDE-WİRE
2,00
ADET
4
KR1196

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

ASD OCCLUDER DEVİCE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1, 2, 3 ve 4. kalemler uyum probleminden dolayı aynı firmadan tercih edilecektir. Bu tercih 4 kalemin toplam fiyatı
üzerinden yapılacaktır.

1.ASD OCCLUDER DEVİCE

1. Sekundum tip ASD’nin transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable
çiftli disk şeklinde olmalıdır.
2. İki disk, kapatılacak ASD’nin ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır.
3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiber veya
polypropylene ile doldurulmuş olmalıdır.
4. 40 mm’ye kadar ASD’lerin kapatılması için uygun ölçüleri olmalıdır. 8 mm ile 40 mm arası ölçülerin 2’şerli ölçüler
şeklinde çapları artmalıdır.
5. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
6. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
7. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli,
herhangibir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
8. İstenilen oklüder ölçüleri, teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır. Uygulama sırasında firma
yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek
işlemin yapılmasına imkan sağlayacaktır.
9. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Uyum problemi yaşanmaması için oklüder cihazının taşıma ve sizing balon sistemleri de aynı üretici firmanın üretimi
olmalıdır. Teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

2.ASD OKLÜDER ALETİ İÇİN TORQVUE TAŞIMA SİSTEMİ

1. Satın alınacak ASD Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple
bir sistem olmalıdır.
2. Taşıma sisteminin içinde;

a. Oklüderi defekt bölgesine ilerletecek 45 derecelik uç açısı olan uzun kılıf ve dilatörü,
b. Oklüderi bağlama (vidalama), gönderme ve serbestleştirme fonksiyonu gören taşıma teli,
c. Oklüderi içine alma ve uzun kılıfa yükleme fonksiyonu gören yükleyici (loader)

3. Kullanılacak oklüder çapına gore 12F veya 14F kadar değişik ölçüleri olmalıdır.
4. Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütün ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre
uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına imkan sağlayacaktır.
5. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı
açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
7. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
8. Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
9. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.

2
10. Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader)
içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.
11. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

3. ÖLÇÜM (SİZİNG) BALON KATETERİ

1. Transkateter yöntemi ile septal oklüderle kapatılacak kardiyovasküler defektlerin hassas
2. ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter çapı 7F ve kullanılabilir uzunluğu en az 70 cm olmalıdır.
5. Kullanıcı isteğine gore; balon çapı 24 mm ve 34 mm. olarak seçilebilmelidir. 24 mm’lik balon boyu 4.5 cm ve
34 mm’lik balon boyu 5.0 cm’den kısa olmamalıdır.
6. Angiografik ölçümlerde, referans için balonun içinde en az 3 adet marker bulunmalıdır.
7. Balon kateter 0.035“ kılavuz tel ile kullanılmalıdır.
8. Geçiş kabiliyetini arttırmak için balon ucu, “short tip“ yapıda olmalıdır.
9. İstenilen balon ölçüleri, teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.
10. Malzemeler, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

4. SEPTAL OKLÜDER TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN KILAVUZ TEL

1. 1.Transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılacak kardiovasküler defektlerde kullanılan oklüder aletlerinin taşıma
sistemini taşımak ve destek vermek için kullanılacak kılavuz tel, extra süper-stiff ve fixed core özellikte, teflon kaplı
ve özel muhafazası içinde olmalıdır.
2. Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 1.5 mm olmalıdır.
3. Distal ucunun 5 cm’lik kısımı floppy uçlu olmalıdır.
4. Çapı 0.035” ve uzunluğu 260 cm. olmalıdır.
5. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa