TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
40608
: 18/14809
Alım No
:
:
:
:
07.03.2018
09.03.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
YUMUŞAK DREN 20CH
100,00
ADET
1
OR1700
LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU BÜYÜK  BOY 20MMX12MM
10,00
ADET
2
DİSPOSABLE UTERİN MANİPLATÖR
20,00
ADET
3
ENDOSKOPİK EMME-YIKAMA SETİ, TÜM  BOYLAR
20,00
ADET
4
OR2990
BİYONİK NST PRINTER KAĞIDI
400,00
ADET
5
HİSTERESKOPİK LOOP UÇ
6,00
ADET
6

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
1
Sayfa

1-YUMUŞAK SOFT DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1.	Kullanıma hazır, kolay ve tek kullanımlık steril paketlerde olmalıdır.
2.	Torba şeklinde olmalıdır.
3.	Drende radyolojik markırlar yer almalıdır.
4.	Dren üzerinde biriken mayinin  miktarını gösteren rakamlar olmalıdır.
5.	Drenler slikondan imal edilmiş olmalıdır.
6.	Drenlerin yapısı ve uçları nöral dokuyu yaralamayacak yumuşaklık ve yapıda olmalıdır.
7.	Malzeme depo teslimi sırasında 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
8.	Diren uzunluğu en az 100cm olmalıdır. Torba en az 2000 ml kapasitede olmalıdır.
Firma teklif sırasında 1 adet numune ürün teslim edecek, numune ürün getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmede ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü, vaka esnasında sağladığı avantajlar, ürün emniyeti ve dayanıklılığı dikkate alınacaktır.   
2- BÜYÜK BOY LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU
1.	Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2.	Elektrodun genişliği 20mm, derinliği 12mm olmalıdır.
3.	Elektrod Beyaz renk kodlu olmalıdır.
4.	Elektrodun kesici kısmı 0.2mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
5.	Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır
6.	Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir “T” adaptörü olmalıdır.Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10mm arasında 2mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
7.	Elektrod standart 3/32” elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
8.	Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.
3-DİSPOSABLE UTERİN MANİPÜLATÖR 
1- Uterusu manipüle etmek veya sabitlemek amacıyla kullanıma uygun olmalı. 
2- Tutaç ebat ve boyutu, konforlu sıkı tutuş için tasarlanmış olmalı. 
3- Dıştaki eğimli tutaç kısmı hastanın bacakları üzerinde kalacak şekilde olmalı. Bu özellik, uterusu manipüle edecek hekimin işini kolaylaştırmalı. 
4- Ürünün uç kısmında, uterusa zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalı. Balonu şişirmek için 7-10cc hava yeterli olmalı. 
5- Ürünün üzerinde uterus, serviks ve vajina derinliklerini belirleyen aparatlar olmalı. 
6- Ürünün arka kısmında metilen mavisi enjekte etmek için kullanılan port olmalı. 
7- Servikal plastik koni, serviksin etrafını sarar (colpotomy). Uterustaki damarsal yapılara baskı yapmalı. 
8- Vaginal yuvarlak pneumoperitoneum işleminde gaz kaybını engellemeli.
9- Steril ambalajda oda sıcaklığında  kalabilmelidir.
4-ENDOSKOPİK EMME YIKAMA TÜP SETİ
1.	Histeroskopi uygulamalarında kullanılabilmelidir.
2.	İki adet ponksiyon iğnesi tüp seti ile birlikte verilmelidir.
3.	Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
4.	Takıldığı cihazın otomotik olarak ilgili moda geçmesine olanak sağlamalıdır.
5.	Hastanemiz kadın doğum ameliyathanesinde kullanılan irrigasyon ve emme pompası ile birlikte kullanılabilmelidir.
6.	Histereskopi cihazına takılan valf şeffaf renkte olmalıdır.Cihaza kilitlenerek takılabilmelidir.
7.	Setin üzerinde markası,ürün kodu, kullanılacağı cihazın modeli ve modu yazılı olmalıdır.
8.	Malzeme steril olmalı ve paketin üzerinde yazılı olmalıdır.
9.	Paket üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
10.	Ürünün CE belgesi olmalı ve paketin üzerinde işareti olmalıdır.
11.	Ameliyathanedeki STORZ marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.
12.	Teklif verecek firma, teklif sırasında 1 adet numune teslim etmelidir. Numune vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

 5- FETAL MONİTÖR PRINTER KAĞIDI ŞARTNAMESİ 

1-	Kağıt bionics marka BFM-900 model cihaza uygun olmalıdır. 

2-	Gridli kağıt olmalıdır. 

3-	3 metre sarımlı olmalıdır. 

4-	Genişliği 11 cm olmalıdır. 

      5- Kağıt yuvasında kağıdın rahat dönebilmesi için sarım yapılan iç rulonun boşluk çapı 1,9 cm i geçmemelidir. 

6. 12 ADET- KESİCİ LUP, 24fr
   1. Lupun giriş kısmı tek bacaklı olacaktır.
   2. Bipolar olmalıdır.
   3. Renk kodu sarı-mavi çapı 24 Fr olacaktır.
   4. Tel ucu 0,35mm standart çap olacaktır.
   5. Lup Working Elemente alt kısımdan girmelidir.
  6. Lupun izalosyon kısmı uzun olacak, kablo yanıkları oluşmayacaktır.
  7. Looplar rezekteskop kılıfı ve working element ile kullanılabilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa