TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BAŞ MÜDÜRLÜK İÇİN 11 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI (43486)
BAŞ MÜDÜRLÜK
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43486
: 18/15302
Alım No
:
:
:
:
17.04.2018
19.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
TV ÜNİTESİ VE DOLAP
48,00
ADET
1
SÜRME KAPAKLI ELBİSE DOLABI (MEMBRAN  KAPAKLI)
50,00
ADET
2
MESCİTLER İÇİN AYAKKABILIK VE ASKILIK
2,00
ADET
3
YATAK BAŞLIĞI VE KOMODİN (membran  KAPAKLI)
48,00
ADET
4
DEPO RAFLI DOLAP (210X80X45 CM)
13,00
ADET
5
PERSONEL SOYUNMA DOLABI (190X50X38  CM)
8,00
ADET
6
BANKO
1,00
ADET
7
MİNİ SEHPA (50X50X45 CM)
48,00
ADET
8
BOY AYNASI (180X60)
50,00
ADET
9
LAVABO AYNASI (65X60)
8,00
ADET
10
AHŞAP OTURAK (35X35X45 CM)
6,00
ADET
11

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
1
Sayfa

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TEKNİK ŞARTNAME

TV ÜNİTESİ VE DOLAP

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) 8mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
3) 33X1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 100mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Teleskopik ray olmalıdır.
11) Ayarlı bingo ayak olmalıdır.
12) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.
13) Metal çektirme olmalıdır.
14) Kendinden yaylı menteşe olmalıdır.
15) Nikelajlı metal kulp olmalıdır.
16) Kendinden Yaylı Frenli Menteşe olmalıdır.
17) 4mm Buzotli Ayna olmalıdır.
18) Aliminyum Balık Sırtı Profil olmalıdır.
19) 18mm MDF Üzeri Membran Kaplı Kapak olmalıdır.
20) Nikelajlı Metal Kulp olmalıdır.

Ölçüler: 	Derinlik:55cm En:400 cm Yükseklik: 189 cm olmalıdır.

					

TEKNİK ŞARTNAME

SÜRME KAPAKLI ELBİSE DOLABI (MEMBRAN KAPAKLI)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) L Bağlantı Demiri olmalıdır.
3) Aliminyum Sürme Kapak Alt Üst Rayı olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 100mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Sürme Kapak Mekanizması olmalıdır.
11) Pabuç olmalıdır.
12) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.
13) Metal çektirme olmalıdır.
14) Nikelajlı Metal Askı Borusu olmalıdır.
15) Nikelajlı Metal Askı Borusu Flanşı olmalıdır.
16) Aliminyum Boy Kulp olmalıdır.
17) Raf Pimi olmalıdır.
18) 18mm MDF Üzeri Membran Kaplı Kapak olmalıdır.

Ölçüler: 	Derinlik:50cm En:218 cm Yükseklik: 215 cm olmalıdır.

					

TEKNİK ŞARTNAME

YATAK BAŞLIĞI VE KOMODİN (MEMBRAN KAPAKLI)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) Dubel olmalıdır.
3) (6x80) YHB Vida olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 50mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Teleskopik Bilyalı Çekmece Rayı olmalıdır.
11) (3,5x30) YHB Vida olmalıdır.
12) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.
13) Metal çektirme olmalıdır.
14) Nikelajlı Metal Kulp olmalıdır.
15) 18mm MDF Üzeri Membran Kaplı Kapak olmalıdır.

Ölçüler: 	Derinlik:50cm En:405 cm Yükseklik: 90 cm olmalıdır.

					

TEKNİK ŞARTNAME

DEPO RAFLI DOLABI (210X80X45)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) Dubel olmalıdır.
3) (6x80) YHB Vida olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 100mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Raf Pimi olmalıdır.
11) (3,5x30) YHB Vida olmalıdır.
12) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.

Ölçüler: 	Derinlik:45cm En:80 cm Yükseklik: 210 cm olmalıdır.

					

					
                                                                                          TEKNİK ŞARTNAME

MESCİTLER İÇİN AYAKKABILIK VE ASKILIK

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) Dubel olmalıdır.
3) (6x80) YHB Vida olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 100mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Raf Pimi olmalıdır.
11) (3,5x30) YHB Vida olmalıdır.
12) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.
13) Nikelajlı Metal Askı kancası olmalıdır.

Ölçüler: 	Ayakkabılık Derinlik:35cm En:120 cm Yükseklik: 90 cm olmalıdır.

Ölçüler: 	Askılık En:20 cm Boy: 120 cm olmalıdır.

		

					

					

                                                                                    TEKNİK ŞARTNAME

PERSONEL SOYUNMA DOLABI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) Nikelajlı Metal Askı kancası olmalıdır.
3) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 100mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Raf Pimi olmalıdır.
11) (3,5x30) YHB Vida olmalıdır.
12) Mobilya Kapak Kilidi olmalıdır.
13) Kendinden Yaylı düz tas menteşe olmalıdır.
14) Nikelajlı Metal Kulp olmalıdır.

Ölçüler: 	 Derinlik: 38cm En: 50 cm Yükseklik: 190 cm olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

BANKO +SABİT DOLAP

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
2) 26mm Melamin kaplı yonga levha olmalıdır.
3) (3,5x50) YHB Vida olmalıdır.
4) 22x1 mm PVC Kenar bandı olmalıdır.
5) 100mm Nikelajlı metal ayak olmalıdır.
6) 3mm  Duralit olmalıdır.
7) Holtmelt Tutkal olmalıdır.
8) Polimar Tutkal olmalıdır.
9) (4x20) YHB Vida olmalıdır.
10) Raf Pimi olmalıdır.
11) (3,5x30) YHB Vida olmalıdır.
12) Seperatör olmalıdır.
13) Kendinden Yaylı düz tas menteşe olmalıdır.
14) Nikelajlı Metal Kulp olmalıdır.
15) Bingo Ayak olmalıdır.

Ölçüler: 	 Derinlik: 65 cm En: 500 cm Yükseklik: 115-75  cm olmalıdır.

		 Derinlik: 38 cm En: 500 cm Yükseklik: 100  cm olmalıdır

TEKNİK ŞARTNAME

SEHPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 25 mm Membran Kaplı Lif Levha olmalıdır.
2) Kromajlı Metal Sehpa Ayağı olmalıdır.
3) (4x20) YHB Vida olmalıdır.

Ölçüler: 	 Derinlik: 50 cm En: 50 cm Yükseklik: 45 cm olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

BOY AYNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 18 mm Melamin Kaplı Yonga Levha olmalıdır.
2) 4mm Ayna olmalıdır.
3) (6x80) YHB Vida olmalıdır.
4) 22x1mm PVC Kenar Bandı olmalıdır.

Ölçüler: 	 En: 60 cm Yükseklik: 180 cm olmalıdır.

	

TEKNİK ŞARTNAME

LAVABO AYNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) Silikon olmalıdır.
2) 4mm Ayna olmalıdır.

Ölçüler: 	 En: 60 cm Yükseklik: 60 cm olmalıdır.

		

TEKNİK ŞARTNAME

AHŞAP OTURAK

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) 1.Sınıf Çam Kereste olmalıdır.
2) Tutkal olmalıdır.
3) Selülozik Vernik olmalıdır.

Ölçüler: 	 En: 35 cm Boyu: 35 cm Yükseklik: 45 cm olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa