TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44117
: 18/15420
Alım No
:
:
:
:
14.05.2018
16.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"ALINDAN ATEŞ ÖLÇER.
75,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ŞARTNAMESİ
1.	Teklif verilen cihaz, vücuda temas etmeden %95 doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.
2.	Cihaz geniş renkli ekranlı ve ekranın aydınlatma özelliğine sahip olması gerekmektedir.
3.	Cihazın ölçüm süresi 1-4 sn aralığında olmalıdır.
4.	Cihaz ölçüm anında çevre sıcaklık faktöründen etkilenmemelidir. Ölçüm yapılan ortamın aşırı sıcak veya soğuk olması cihazın ölçüm doğruluğunu etkilememelidir.
5.	Cihaz, Heimann sıcaklık sensörleri veya eşdeğer özellikte olan sıcaklık detektörlerine sahip olmalıdır.
6.	Cihazın ayarlanabilir alt ve üst sıcaklık limitleri olmalıdır ve kullanıcı bu limitleri kendisi belirleyebilmelidir.
7.	Cihaz, belirlenen bu değerlerin altında veya üzerinde bir sıcaklık ölçümü algıladığında sesli olarak uyarı vermelidir.
8.	Cihaz arka arkaya ölçüm yapılması durumunda doğruluk oranını (%95) değiştirmemelidir.
9.	Cihaz ölçüm aralığı, vücut sıcaklığı modunda; 32 °C – 42,5 °C ve ortam sıcaklığı modunda; 0 °C – 100 °C olmalıdır.
10.	Cihaz ölçüm mesafesi 3 cm ile 10 cm aralığında olmalıdır.
11.	Cihaz otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
12.	Cihazın ortam sıcaklığı ve sıvı sıcaklıklarını da ölçme özelliği bulunmalıdır.
13.	Cihazın orijinal taşıma kılıfı/çantası olmalıdır.
14.	Cihaz ağırlığı 150 gr. (piller dâhil) aşmamalıdır.
15.	Teklif veren firma her cihaz için 3 (üç) yıl boyunca bakım, onarım ve kalibrasyon taahhüdünde bulunmalı ve bu işlemler periyodik olarak yapılmakla birlikte, hastanemiz tarafından talep edildiği zaman da yapılmalıdır. Her cihaz için yapılan işlemlerin yazılı olduğu Teknik Servis Formu cihazla birlikte tarafımıza gönderilmelidir.
16.	Hastanemiz tarafından bakım veya onarım amacı ile firmaya gönderilen ancak ölçüm doğruluk değerleri dışına çıkan cihazlar firma tarafından ücretsiz olarak yeni başka bir cihazla değişimi yapılacaktır.
17.	Cihazlar orijinal ambalajlarında, Türkçe kullanım kılavuzları ile birlikte tarafımıza teslim edilmelidir.
18.	Cihazların garanti sürelerinin dolmasından itibaren 10 (on) yıl daha firma cihazlarla ilgili yedek parça temini hususunda garanti vermelidir.
19.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (Bir) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
20. Cihaz nesne modunda ölçümünde +/- 0,8 °C tolerans arasında olmalıdır.
21. Cihaz vücut modunda 32 °C – 42 °C  +/- 0,2 °C bu değerler dışında +/- 0,3 °C toleranslar   arasında olmalıdır.
22. Cihazın yapılan ölçümler ki sapma değeri ayarlanabilir olması gerekmektedir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa