TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44486
: 18/15529
Alım No
:
:
:
:
04.06.2018
07.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ Y KONNEKTÖR
1.500,00
ADET
1
KR1145
KARDİYOLOJİ BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE  İÇİN, VALFLİ, ÇİFT HATLI, TEK ÇIKIŞLI
1.500,00
ADET
2
KR2062
KARDİYOLOJİ, SET, İNTRODUSER,  NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, METAL  KAPLAMA 6F 90CM
5,00
ADET
3
GR1065
KARDİYOLOJİ, SET, İNTRODUSER,  NÖROVASKÜLER, 65CM VE ÜSTÜ, METAL  KAPLAMA 7F 90CM
5,00
ADET
4
GR1065

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
1
Sayfa

1.Kalem:OPAK VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ-KR2062
1.	Monifoltlar rahat döndürülebilmeli ve açılıp kapanabilmelidir.
2.	Ara bağlantılar ile uyumlu olmalı ve kolay bağlanıp çözülebilmelidir.
3.	Ambalaj içerisinde 1 adet koroner enjektör, bir adet üçlü monifolt, bir adet serum seti ve 100 cm ara bağlantı bulunmalıdır.
4.	Üçlü monifolt ve enjektör, enjeksiyon sırasında dirence dayanıklı olmalı ve kan sızdırmamalıdır.
5.	Monifolt uçları düzgün yüzeyli olmalıdır.
6.	Enjektörler 10-12ml opak alacak şekilde olmalı ve sızdırmazlık özelliğine sahip olmalı
7.	Enjektörler üçlü monifolta kolayca bağlanabilmeli özellikte olmalı ve bağlantı yerlerinde sızdırma olmamalıdır.
8.	Enjektörlerin kullanımı kolay olmalıdır.
9.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
10.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
11.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 5 (beş) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.	Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

2.Kalem: KARDİYOLOJİ OTOMATİK Y-KONNEKTÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1145
1.	Teklif edilen ürün içerisinde Y-konnektör, Y-konnektör uzatması ve balon iğnesi set halinde aynı ambalajda olmalıdır.
2.	Y-konnektör özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır
a.	Dayanıklı, sert, şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır.
b.	İç çapı geniş olmalıdır. Valf iç lümeni minimum 2.4mm çapında olmalıdır.
c.	Yan portu düşük açılı yapıda olmalıdır.
d.	Girişinde arkaya akışı önleyen hemostatik valv olmalı ve kullanımda bozulmamalıdır. 
e.	Sistem Valfi triküspid 3’lü yapıda açılıp kapanmalıdır ve işlemi sırasında deforme olmamalıdır.   
f.	İç çapı stent ve aterektomi cihazlarının geçişine imkan tanımalıdır.
g.	Guidewire ve/veya balon ve/veya stent ilerletildikten sonra valf kısmının kapatılmasını takiben kan akışını engelleyebilecek şekilde olmalıdır.
3.	Y-konnektör uzatması özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır
a.	Hortum sert medikal Grade Poliviniklorürü(PVC)den imal edilmiş olmalıdır.
b.	Pressure Line’ın iç çapı 1.5 mm dış çapı 3.0 mm olmalıdır.
c.	Pressure Line lar tek kullanımlık, steril, tekli paketlerde olmalıdır.
d.	Pressure Line’lar nontoksit ve apirojen yapıda olmalıdır.
e.	Pressure Line’lar değişik uzunluklarda ve her iki yanda male ve/veya female Luerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
f.	Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
g.	15 cm uzunluğunda olmalıdır.
4.	Balon iğnesi özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
h.	En az 10cm uzunluğunda kılavuz tel girişine uygun özel plastik başlıklı hub ve paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
i.	Uç kısmı körletilmiş olmalı ve valf yırtılmasına neden olmamalıdır.
5.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
6.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
7.	Torkurla birlikte set olarak teslim edilecektir.
8.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 5 (beş) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.	Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
10.	Teklif edilen ürün içerisinde Y-konnektör, Y-konnektör uzatması ve balon iğnesi set halinde aynı ambalajda olmalıdır.
11.	Y-konnektör özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır
j.	Dayanıklı, sert, şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır.
k.	İç çapı geniş olmalıdır. Valf iç lümeni minimum 2.4mm çapında olmalıdır.
l.	Yan portu düşük açılı yapıda olmalıdır.
m.	Girişinde arkaya akışı önleyen hemostatik valv olmalı ve kullanımda bozulmamalıdır. 
n.	Sistem Valfi triküspid 3’lü yapıda açılıp kapanmalıdır ve işlemi sırasında deforme olmamalıdır.   
o.	İç çapı stent ve aterektomi cihazlarının geçişine imkan tanımalıdır.
p.	Guidewire ve/veya balon ve/veya stent ilerletildikten sonra valf kısmının kapatılmasını takiben kan akışını engelleyebilecek şekilde olmalıdır.
12.	Y-konnektör uzatması özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır
a.	Hortum sert medikal Grade Poliviniklorürü(PVC)den imal edilmiş olmalıdır.
b.	Pressure Line’ın iç çapı 1.5 mm dış çapı 3.0 mm olmalıdır.
c.	Pressure Line lar tek kullanımlık, steril, tekli paketlerde olmalıdır.
d.	Pressure Line’lar nontoksit ve apirojen yapıda olmalıdır.
e.	Pressure Line’lar değişik uzunluklarda ve her iki yanda male ve/veya female Luerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
f.	Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
g.	15 cm uzunluğunda olmalıdır.
13.	Balon iğnesi özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
q.	En az 10cm uzunluğunda kılavuz tel girişine uygun özel plastik başlıklı hub ve paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
r.	Uç kısmı körletilmiş olmalı ve valf yırtılmasına neden olmamalıdır.
14. Y- konektör setinin içerisine  torkörde eklenerek birlikte  verilecektir
15. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 5 (beş) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-4.Kalemler;PERKUTAN METAL GUİDİNG SHEATH 65 CM ÜSTÜ-GR1065
1-  Carotis stentleme ve diğer girişimsel   işlemlerin uygulanmasına olanak tanımalıdır.
2-Distal uç radyopak markırlı ve yumuşak olmalıdır.
3-Distal 50cm lik kısım hidrofilik kaplı olmalıdır.
4-Metal Sarmal yapıda olmalı, yumuşaklığı ayarlanmış olmalıdır.
5-Bükülme ve kırılmalara dayanıklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip olmalıdır
 6-Sistem -6-7-8-9-10 Frenh seçeneklerine sahip olmalıdır.
 8-6FR iç lümen çapı:0,087 inh v, 7 fr iç lümen çapı 0,100 inch ve 8 fr iç lümen çapı:0,113 inch olmalıdır.
9-Shuttle uzunluğu24cm-35 cm-45cm 65-cm- 90cm ve80cm olanaklarını sunmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa