TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (105417
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
47026
: 18/15927
Alım No
:
:
:
:
20.09.2018
Talep Edilen Hasta
ALİ RIZA GÖKDEMİR
:
21.09.2018 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE  AKSESUARLARI (İÇ PARÇA İLE DIŞ PARÇA  ARASINDA AKTARICI SİSTEM VE  BİLEŞENLERİ)
1,00
ADET
1
KB1024
KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE  AKSESUARLARI (CERRAHİ İLE YERLEŞTİRİLEN  İÇ PARÇA)
1,00
ADET
2
KB1025

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

KEMİK YOLU İŞİTME SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İmplant Teknik Özellikleri:
1) Hasta ve doktorun tercihine göre; titanyum implant, hem abutment hem de mıknatıslı
sistemle kullanılabilir ve asağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
a) Ameliyatla kemiğe takılan titanyum implant ; saf titanyumdan imal edilmiş
olmalı ve 3mm-4mm olmak uzere iki uzunluğu bulunmalıdır
b) Osseoentegrasyonun daha sağlam ve hızlı gerçekleşmesi için Tioblast yüzeye
sahip olmalıdır.
2) Tüm malzemeler steril ambalaj içerisinde olmalıdır
3) MRG(Manyetik Rezonans Görüntüleme); Titanyum implant, 3 Tesla MRG’de
uyumludur.
4) Firma tarafından ; titanium implant 3 yıl garanti kapsamında olmalıdır
5) Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, firma kendi
bünyesindeki uzman klinik veya eğitim odyologları tarafından destek sağlamalıdır
6) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından verilmelidir
7) Firmamız, Garanti sonrası 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça teminini ve her
türlü tamiratı yapmayı taahhüt etmektedir.

KEMİK YOLU İŞİTME SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aktarıcı Sistem Teknik Özellikleri:
1) Hasta ve doktorun tercihine göre; sistem hem abutment hem de mıknatıslı sistemle
kullanılabilir ve asağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
b) Abutmentlar Hydroxyapatite kaplamalı abutment; 6mm , 8mm , 10mm ve
12mm olmak üzere 4 ayrı boyutta olmalıdır.
c) Mıknatıslı sistem; cilt altına yerleştirilen mıknatıs ve cilt yüzeyine yerleştirilen
ses işlemcisinden oluşmalıdır
d) Pasif tutucu iç mıknatısın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır.
e) Pasif tutucu dış mıknatıs cilt reaksiyonlarını engelleyici özel yumuşak
kaplamaya sahip olmalıdır.

f)Pasif tutucu dış mıknatısın farklı cilt kalınlıkları için 6 farklı güç seçeneği
bulunmalıdır.

2) Tüm malzemeler steril ambalaj içerisinde olmalıdır
3) MRG(Manyetik Rezonans Görüntüleme); Mıknatıslı sistem ile 1.5 Tesla MRG
çekilebilmektedir. İşlemci, MRI gerektiğinde çıkarılabilir, MR çekildikten sonra
tekrar yerine takılabilmektedir.Abutmentlı sistem 3 Tesla MRG’de uyumludur.
4) Aktarıcı sistem bileşenleri (abutment ya da mıknatıs) 3 yıl garanti kapsamında
olmalıdır
5) Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, firma kendi
bünyesindeki uzman klinik veya eğitim odyologları tarafından destek sağlamalıdır
6) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından verilmelidir
7) Firmamız, Garanti sonrası 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça teminini ve her
türlü tamiratı yapmayı taahhüt etmektedir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa