TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 22 KALEM MALZEME ALIMI
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48132
: 18/16354
Alım No
:
:
:
:
05.12.2018
08.12.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 19
2,00
ADET
1
GZ1025
MULTİFOKAL LENSLER A TİPİ 23
2,00
ADET
2
GZ1025
KATLANABİLİR TEK PARÇALI HİDROFOBİK  LENSLER (KARTUŞLAR DAHİL) NO:17,5
5,00
ADET
3
GZ1016
KATLANABİLİR TEK PARÇALI HİDROFOBİK  LENSLER (KARTUŞLAR DAHİL) NO:18,5
5,00
ADET
4
GZ1016
KATLANABİLİR TEK PARÇALI HİDROFOBİK  LENSLER (KARTUŞLAR DAHİL) NO:19
5,00
ADET
5
GZ1016
KATLANABİLİR TEK PARÇALI HİDROFOBİK  LENSLER (KARTUŞLAR DAHİL) NO:19,5
5,00
ADET
6
GZ1016
MİOSTAT.
100,00
ADET
7
GÖZ MİKROCERRAHİ BIÇAKLAR 20G
50,00
ADET
8
GZ1038
MVR BIÇAK
10,00
ADET
9
GZ1039

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA
1
Sayfa

  KATLANABİLİR TEK PARÇALI HİDROFOBİK LENS ŞARTNAMESİ

1.	lens monoblok yapıda olmalıdır.

2.	lensin optik genişliği 6.00 mm  ve haptik uzunluğu  13.00mm  haptik  açısı 0 olmalıdır.  üretici firmanın  resmi internet sitesinde teklif edilen modele ait bu özellikler açıkça yazılı olmalıdır.

3.	teklif edilen model lens aşağıda yazılı 3 özellikten en az birine sahip olmalıdır.

    a)çok yüksek miyop ve hipermetrop hastalarında kullanılabilmesi için 
i.	+45(artı kırkbeş)  dioptri aralığında olmalıdır. 0.5 dioptri basamaklarla üretiliyor olmalıdır. ayrıca lensler dioptri hatalarına karşı 2 boyutlu barkod teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve kutunun orijinal etiketinde 2d barkod barındırıyor olmalıdır. aynı marka multifokal torik lens üretimi de mevcut olmalıdır. 

             b) lensin refraktif indeksi 1.55 olmalıdır. anterior asimetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır.

C)	kenar yapısı üç açılı frosted dizaynda olmalıdır. pco gelişiminin engellenmesi için anterior yüzeyindeki kenar yuvarlatılmış olmalı, posterior yüzeyindeki kenar da keskin olmalıdır. aynı marka 3 parçalı pmma haptikli su içeriği %5 ten az olan hidrofobik lens üretimi de mevcut olmalıdır.

4.	lens aberasyon kontrollü (korneanın sferik aberasyonunu da düzelten) asferik optik dizayna sahip olmalıdır. 

5.	lens en fazla %25 su içerikli hidrofobik özellikli materyalden yapılmış olmalıdır.

6.	arka kapsül opasifikasyonunu engelleyen keskin kenar (square edge) dizayna ve uv koruma özelliğine sahip olmalıdır.

7.	haptik yapısı “ modifiye c ” veya “modifiye l”  şeklinde olmalıdır. 

8.	lensin ön kamara derinliği(acd) en az 5.19 olmalıdır. 

9.	lens enjektör sistemine uyumlu olmalıdır. her lens başına 1 adet disposable enjektör ve kartuş ya da 2 adet reusable enjektör ve lens başına kartuş verilmelidir.  2.2 mm veya altından lens ipmlante edilebilmelidir.

10.	lens yag lazere dayanıklı olmalıdır.

11.	 hasta başı kullanım yapılacağından, firma istenilen ürünü en geç 7 gün içinde teslim edeceğine dair garanti verebilmelidir.

12.	numuneler denenecek ve karar hekim raporuna göre verilecektir

MİOSTAT AMPÜL 

1-İntraoküler enjeksiyon için hazırlanmış, %0.01 karbakol(0.10mg/ml) içeren steril dengeli tuz solusyonu içermelidir.
2-Steril küvette, aseptik blister ambalajlı olmalıdır.
3-Tekli bir kutuda ve 1.5 ml’lik 1 adet steril cam vial içinde ve steril filtre içeriği olmalıdır.
4-Firma tarafından teslim edilen ürünlerin en son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

Göz Mikrocerrahi Bıçaklar 20G Korumalı 

1.	Bıçak tek tek steril halde paketlenmiş olmalıdır. 
2.	Bıçak Fako Ameliyatlarında 2,0 mm den giriş yapmak için imal edilmiş olmalıdır
3.	Bıçaklar sert fiber paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4.	Bıçak ucu ışık altında parlama yapmamalıdır.
5.	Bıçak elden kaymaması için koruyucu kalkan üzerinde girinti ve çıkıntılar olmalıdır.
6.	Bıçak kullanıldığı zaman keskin ucu zarar görmemesi aynı zamanda kullanıcıların hatalardan herhangi bir kaza sonucunda enfeksiyon bulaşmasını önlemek amacı ile emniyetli bir şekilde kullanım için bıçağın ucunu kapatacak mekanizmalı bir kalkana sahip olmalıdır
7.	Bıçak üzerinde marka ve ölçüsü yazmalıdır.
8.	Bıçak üzerinde üretim bilgileri olmalıdır
9.	Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. 
10.	Bıçak 2.0 mm dir.  istenen ölçülerde bıçağı temin ve teslim edecektir.   
11.	Gamma sterilizasyonu ile steril edildiği paket üzerinde belirtilmiştir.

MVR Bıçak 20 G  

1- Bıçak kullanılmadığı zaman keskin ucun zarar görmemesi için, keskin ucu  koruyucu silikon kalkana sahip olmalı
2-Ucu koruyan silikon kalkan, handle üzerindeki bir mandal itilerek kolayca açılıp kapatılma özelliğine sahip olmalı, bu sayede keskin ucu sürtünmeye maruz bırakmadan keskinliği korunmalıdır
3-Elmas bıçak tipinde tasarlanmış yapısıyla ekstra keskinleştirilmiş ucu sayesinde kullanıma göre en az 25-30 vaka da kesi yapabilmelidir. 
4-Ameliyat esnasında kullanırken bıçağın handledaki tutma yerinin kaymayı önleyecek şekilde (tırtıklı) dizayn edilmiş olmadır

 HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa