TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (16187552768 HAVİSE
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
49037
: 18/16493
Alım No
:
:
:
:
24.12.2018
Talep Edilen Hasta
HAVİSE KAYA
:
25.12.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MEKANİK KALP KAPAKLARI (MİTRAL)
1,00
ADET
1
KV1000
FLEKSİBL/SEMİFLEKSİBL RİNGLER  (TRİKÜSPİT))
1,00
ADET
2
KV3023

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1.	KALEM MEKANIK BILEAFLET ROTATABLE MITRAL KALP KAPAĞI TEKNIK ŞARTNAMESI
1)	Kapakmekanikbirkapakolmalıdır.
2)	Kapakbileafletolmalıdır.
3)	Kapağınaçılmaaçısı 850 ±  5° olmalıdır.
4)	Kapağınseyiraçısı 57° ± 3° olmalıdır. 
5)	Kapağınhalkasıveyapraklarıpyrolitickarbondanyapılmışolmalıdır. 
6)	Kapağınyapraklarıhalkaiçindedönebilme “Rotatable” özelliğinesahipolmalıdır. 
7)	Kapağındikişhalkası Double Velour Polysterdenyapılmışolmalıdır, üzeriherhangibaşkabirmaddeilekaplıolmamalıdır.
8)	Kapak, yapraklarıannulusünüstünedoğruçeken “YükseltilmişMenteşeEkseni” tasarımınasahipolmalıdır. Bu tasarımözelliğiileyapraklar hem mekanik hem de hidrolikolarak her kardiyakdöngüdeyıkanmalıvepıhtıoluşmariskini en azaindirmelidir. 
9)	Kapağınmenteşesiaşınmayı en azaindirenvekapağınömrünüuzatan “DüzlemliMenteşe” tasarımınasahipolmalıdır.
10)	Yapraklarkelebekşeklindekimenteşeiçerisineoturmalıdır.
11)	Kapakprotezidüşükprofilliolmalı, implant yüksekliği 21 numaralıkapakta 3,3mm’denfazlaolmamalıdır. 
12)	Kapağın hem halkası hem de yaprakları MRI tanıyöntemiyleuyumluveradyopakolmalıdır; sinefluoroskopisırasında X-Ray ışınıaltındayaprakhareketlerigörülebilmelidir.
13)	Dikişhalkasıüzerinde 4 tanedikişişaretibulunmalıdır.
14)	Kapağınkolaylıkladöndürülebilmesiiçinkapaküzerindekapaktutucuveyumuşakyapıdabirdöndürücübulunmalıdır.
15)	Kapağın her ölçüsüiçinşekillendirilebilirtutucuveölçmesetibulunmalıdır.
16)	Kapak mitral için 23’den 33’e kadar 2’şer olarakartanölçüleresahipolmalıdır. (23,25,27,29,31,33)
17)	2 (iki) adetbelirtilennumaralarıntamamınıiçerenkapakserisi, tutucuveölçmesetikliniktehazırbulundurulacaktır.
18)	Eldekibütünkapaklarbitenekadareksilenkapaknumarasıyenisiiletamamlanacaktırvekapakserisinin her zaman tam olarakbulunmasısağlanacaktır. Firma bununlailgiliyazılıtaahhütverecektir.
19)	Teklisterilorijinalambalajındaolacaktır. 
20)	Ürününteslimtarihindenitibaren en az 2 (iki) yılmiyadıolmalıdır. Kullanılmayanürünler en az 6 (altı) ay öncedenhaberverilmesihalindedahauzunmiadlıürünlerledeğiştirilebilmelidir. 
21)	İstekliler, ürünlerin TC ilaçvetıbbicihazulusalbilgibankası (TİTUBB)’danonaylandığınıbelirtirbelgeyiihaledosyasındateklifiilebirliktesunmalıdır.

TAILOR FLEXIBLE ANNULOPLASTİ RİNGİ ÜRÜN ÖZELLİĞİ

1. Annuloplasti ringi, annülüsün doğal hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tam flexible yapıdadır
ve içerisinde stent bulunmaktadır.
2. Annuloplasti ringi hem mitral hem de triküspid pozisyonu için kullanılabilir.
3. Ring doku ile kolay ve çabuk bütünleşme özelliğine sahip double velour polyester malzemesinden
yapılmıştır.
4. Ring şeklinin korunabilmesi ve implantasyon sırasında çalışma alanının rahatlıkla görülebilmesi
için, annuloplasti ringi içi boş, özel bir holder’a tutturulmuştur. Bu holder implantasyondan sonra
kolaylıkla çıkarılabilir.
5. İstenildiğinde, ringin tutucusu üzerinde bulunan işaretlenmiş yerlerden kesilerek, ringe “C - Yarımay”
şeklini vermek mümkündür.
6. Ringin istenilen pozisyona kolaylıkla yerleştirilebilmesi için ring üzerinde üçlü dikiş işaretleri
bulunmaktır.
7. Ringin ring tutucusuna yerleştirilmesi ve tutucudan çıkarılması kolay ve güvenli bir şekilde
yapılabilir.
8. Ring tutucusu bükülebilir bir metalden yapılmıştır, yerleştirilme sırasında tutucuya istenilen
pozisyon kolaylıkla verilebilir.
9. Ring 25 mm’den başlayıp 35 mm’ye kadar 2’şer olarak artan ölçülere sahiptir.
(25, 27, 29, 31, 33, 35 mm)
10. Ring x-ray ve sinefluoroskopi altında izlenebilir ve MRI uygunluğu bulunmaktadır.
11. Ringin her ölçüsü için şekillendirilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmaktadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa