TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ FATURA İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (52501830846 HUYAM KA
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ FATURA
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
49056
: 18/16498
Alım No
:
:
:
:
24.12.2018
Talep Edilen Hasta
HUYAM KARAHASAN
:
25.12.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK,  İLAÇ YÜKLENEBİLİR
1,00
ADET
1
GR1123
MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU,  LİNEER
1,00
ADET
2
GR1268

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK, İLAÇ YÜKLENEBİLİR (GR1123)

İlaç yüklenebilir mikrokürecik partiküler embolizan madde teknik şartnamesi
1. Tümöral emboloterapi işlemlerinde homojen dağılımda embolizasyon ve işlem sonrasında
düzenli ilaç salınımını sağlamak için kullanılacak bir malzeme olup, sferik (küresel)
özelliğe sahip olmalıdır.
2. Sferik parçacıklar hidrofilik yüzey özelliği nedeniyle işlem sırasında mikrokatetere
yapışmamalı ve tıkanmaya sebep olmamalıdır (non-aggregation).
3. Sferik parçacıkların sıkışabilme (compressibility) özelliği bulunmalıdır.
4. 100-700 mikron arasında değişebilen partikül boyut seçenekleri olmalıdır.
5. Sferik malzemelerin çapları istenen boyutlarda hassas bir şekilde kalibre edilmiş
olmalıdır.
6. Damar tıkama özelliği uniform olmalıdır.
7. Sferik malzeme tıkama yapılan yerde değişmeden uzun süre kalmalıdır.
8. Parçacıklar sıkışma özelliği nedeniyle kateter içinden rahat bir şekilde geçebilmelidir.
9. Sferik malzeme damar dokusu ile herhangi bir biyolojik etkileşmeye (irritasyon, toksik
vb.) girmemelidir (inert materyal) ve nonallerjik olmalıdır.
10. Sferik parçacıklar kemoembolizasyon amaçlı Doksorubisin veya irinotekan ile kimyasal
olarak yüklenebilmek için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Kontrollü bir kemoembolizasyon gerçekleştirebilmek için sferik parçacıkların ilaç ile
yüklenmesi ve daha sonra salınımı homojen olmalıdır. Bu sayede 21 güne ulaşabilen ve
yeterli kan ilaç düzeyi sağlayan salınım mümkün olmalıdır.
12. Sferik parçacıkların ilaç ile yüklenmesinden sonra fiziksel özelliklerinde (şekli, bir araya
toplanmama (non-aggregation) ve sıkışabilme (compressibility) özellikleri) belirgin bir
değişiklik olmamalıdır.
13. Sferik parçacıklar, ilaç ile yüklendiğinde, 12. maddede bahsedilen fiziksel özelliklerinde
belirgin bir değişiklik olmaksızın hacim olarak bir miktar küçülmeli, böylece distal
kısımlara daha fazla ulaşabilme özelliği taşımalıdır.
14. Malzeme 2 mL sferik parçacık içeren formlarda, non-pirojen, toksik olmayan, fizyolojik
yapıda sıvı içinde ve steril olarak bulunmalıdır.
15. Ambalajlar üzerinde partikül ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.

MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU, LİNEER (GR1268)-Lineer mikrodalga

ablasyon elektrod probu teknik şartnamesi

1. Mikrodalga (microwave=MW) ablasyon elektrod probu karaciğer, akciğer, böbrek ve
diğer yumuşak dokulu organlarda, primer ve metastatik tümörlerin aktif mikrodalga
enerjisi ile çok hızlı şekilde ablasyonunu yaparak, perkütan, laparoskopik yolla yapılacak
tedavilerini sağlamak amacına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. MW anten elektrod düz trokar tipte laparoskopik, perkütan yol ile yapılacak
uygulamalara uygun olmalı, anten iğnesi üzerinde bulunan cm markerler ve aktif uç
markeri sayesinde aktif uç ve gövde ultrasound ve radyoskopik uygulamalarda kolaylıkla
gözlenebilmeli ve lokalize edilebilmelidir.
3. MW elektrod probu içten soğutmalı olarak tasarlanmış olmalıdır. Soğutma işlemi steril
saline sirkülasyonu ile yapılmalı ve elektrodun aktif ucunun soğutulması ile enerjinin daha
geniş yüzeylere ulaşması sağlanmalıdır.
4. MW elektrod probu içerisinde sirküle edilen saline solüsyonu kapalı devre olarak
sağlanmalı, soğutma işlemi sırasında doku teması olmamalıdır.
5. MW elektrod probu tümör yayılımını engellemek ve kanama riskini ortadan kaldırmak
amacı ile elektrodu giriş hattında koagulasyon ve koterizasyon yapı özelliğine sahip
olmalıdır.
6. MW elektrod probu aracılığı ile 45 watt’da (2450Mhz+- 5Mhz) aktarılan MW enerjinin
hangi sürede ne kadar çapta ablasyon yapabildiği belli olmalı, süre ve güç artırımları
(Max. 100 Watt) ile geniş ablasyon alanları sağlanabilmelidir.
7. Gereği halinde multijenerator ve multi elektrod kullanımı ile daha büyük alan ablasyonu
sağlayacak birden fazla sistem amaca uygun olarak birbiri ile entegre edilebilmelidir.
8. MW elektrod probları için değişik kullanım amaçlarına uygun olarak, 3.5-4cm aktif uca ve
11-21+/-1cm uzunluktaki seçeneklere sahip olmalıdır.
9. MW ablasyon uygulaması sırasında uygulanan enerji şiddeti ve süresi jeneratör üzerinde
ayarlanabilmeli, gözlemlenebilmelidir.
10. MW ablasyonu için elektrod probular ile birlikte çalışacak MW ablasyon jeneratörü ve
gerekli diğer tüm ekipman firma tarafından her vaka için hazır bulundurulmalıdır.
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

2
Sayfa