TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Üroloji Polikliniği İçin 12 Kalem Malzeme Alımı 49837
ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
49837
: 19/103
Alım No
:
:
:
:
06.02.2019
11.02.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ÜRODİNAMİ İÇİN ABDOMİNAL KATETERİ HAVALI
30,00
ADET
1
UR2001
SİSTOMETRİ KATETERİ HAVALI
30,00
ADET
2
UR2003
VASKÜLER KLİP (ML)
30,00
ADET
3
KV1375
VASKÜLER KLİP (BÜYÜK)
30,00
ADET
4
KV1375
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;16
30,00
ADET
5
OR1160
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;18
30,00
ADET
6
OR1160
VASKÜLER KLİP (ORTA)
100,00
ADET
7
KV1375
PERKÜTAN TAŞ TEDAVİSİ İÇİN GİRİŞ İĞNESİ 18G 25CM
5,00
ADET
8
UR1042
ÜRETERAL KOAKSİYAL DİLATATÖRLER
3,00
ADET
9
UR1075
RENAL KILIF DIŞ ÇAPI 18 FR İÇ ÇAPI 14 FR
3,00
ADET
10
UR1043
RADYOPAK ŞERİTLİ ŞEFFAF AMPLATZ KILIF
3,00
ADET
11
RENAL KILIF DIS ÇAPI 20 FR IÇ ÇAPI 16 FR
3,00
ADET
12
UR1043

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

ÜRODİNAMİ İÇİN VEZİKAL BASINÇ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Kateter ürodinami sırasında vezikal basınç ölçümü için üretilmiş olmalıdır.
2.	7 Fr kalınlığında çift lümenli olmalı, basınç ölçüm ve mesane dolum kanalı bulunmalıdır. 
3.	Kateter hasta ve transdüser yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı; kateterin 360 basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır. 
4.	Kateter kapalı sisteme sahip olmalı, transdüser enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır. 
5.	Kateter basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
6.	Kateter luer-lock bağlantıları, bağlanacağı transdüser rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
7.	Tek kullanımlık olmalıdır.
8.	Kateter teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır.
9.	Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
10.	Malzeme ithal ise Türkiye’de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.
11.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanım süresi olmalıdır.
12.	Ürün uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
13.	Teklif veren firmalar teklifle beraber en az 2 adet numune vermelidir.
14.	Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.

POLİMER KLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ
(Absorbe olmayan kilitli polimer ligasyon klipsi)
ML,L,XL
1- Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisi tespit edilmeyen absorbe olmayan Polimer
yapısında olmalıdır.
2- Klipsler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
3- Uygun aplikatörleri (klips uygulayıcısı) ile açık ve kapalı cerrahide kullanılabilmelidir.
4- Klips kartuşları üzerinde 6 adet klips bulunmalıdır.
5- Klips tam kapama sağlayan “kayık şekilli” yapıda olmalıdır.
6- Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit
mekanizmasına sahip olmalıdır.
7- Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini
engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
8- Polimer klips aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmalıdır.
9- Klipsler ML, L ve XL ebatları olmalıdır.
10- ML 3-10mm, Large 5-13mm, Ekstra Large 7-16mm dokuları kapatabilmelidir.
11- Klips kartuşları yeşil, mor ve sarı renkli olmalıdır.
12- Avrupada yapılmış karşılaştırmalı Basınç Test çalışması olmalıdır.
13- UBB Onaylı olmalıdır.
14- Hangi boydan kaç adet alınacağı kullanıcı tarafından karar verilecektir.
15- Ürün ile ilgili Avrupa veya Amerika Birleşik Devletlerinde kullanıldığına dair en az beş ( 5 ) merkez
ibraz edilmelidir.
16- Alınacak ürünün mutlaka karşılaştırmalı basınç test çalışması (ürünün kaç mmhg basınçta açıldığını
gösteren çalışmadır.Ürünün uygulandıktan sonra kolay açılır olması, hasta için sonu felaketle biten
komplikasyonlara sebep olabileceğinden, bu testi geçemeyen yada bu test çalışılmamış ürünler
kesinlikle ihale dışı bırakılmalıdır.) mevcut olmalıdır.

SONDA FOLEY, 2 yollu 18 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ
Uzun süreli kullanımlarda sertleşmemesi ve tahriş olmayı engellemesi için tamamıyla doğal lateksten
yapılmış olmalıdır.
Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
Ürün 18 F kalınlıkta olmalıdır.
Katater uzunluğu 40±2 cm olmalıdır.
Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.
Balonu 30-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda
üzerinde belirtilmelidir.
Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lockolmalı ve de enjektör kolaylıkla
takılabilmelidir; bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.
Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
Ucu en az iki delikli olmalıdır.
İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde
çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.
Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin
sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı
olmalıdır.
Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri
numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
Ürünün teslim tarihinden itibaren en az dört yıllık son kullanım süresi olmalıdır.
Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir.
Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.
SİSTOMETRİ KATETERİ HAVALI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Kateter ürodinami sırasında vezikal basınç ölçümü için üretilmiş olmalıdır.
2.	7 Fr kalınlığında çift lümenli olmalı, basınç ölçüm ve mesane dolum kanalı bulunmalıdır. 
3.	Kateter hasta ve transdüser yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı; kateterin 360 basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır. 
4.	Kateter kapalı sisteme sahip olmalı, transdüser enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır. 
5.	Kateter basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
6.	Kateter luer-lock bağlantıları, bağlanacağı transdüser rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
7.	Tek kullanımlık olmalıdır.
8.	Kateter teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır.
9.	Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
10.	Malzeme ithal ise Türkiye’de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.
11.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanım süresi olmalıdır.
12.	Ürün uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
13.	Teklif veren firmalar teklifle beraber en az 2 adet numune vermelidir.
Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir

 RENAL KILIF (SHEAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Renal kılıfın çapı 18 Fr, olmalıdır 
2.	İsteğe göre 17 ve 21/22 cm uzunluğunda olmalıdır.
3.	Amplatz PTFE kılıflar radyopak olmalıdır. 
4.	Kılıfın uç yapısı dilatörlerin üzerinden kolayca kaymasını sağlamak üzere eğri kesimli ve açılı olmalıdır.
5.	Renal kılıf teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır.
6.	Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
7.	Malzeme ithal ise Türkiye’de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.
8.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanım süresi olmalıdır.
9.	Teklif veren firmalar teklifle beraber 1 adet numune vermelidir.
10.	Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.

RENAL KILIF (SHEAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Renal kılıfın çapı 20 Fr, olmalıdır 
2.	İsteğe göre 17 ve 21/22 cm uzunluğunda olmalıdır.
3.	Amplatz PTFE kılıflar radyopak olmalıdır. 
4.	Kılıfın uç yapısı dilatörlerin üzerinden kolayca kaymasını sağlamak üzere eğri kesimli ve açılı olmalıdır.
5.	Renal kılıf teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır.
6.	Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
7.	Malzeme ithal ise Türkiye’de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.
8.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanım süresi olmalıdır.
9.	Teklif veren firmalar teklifle beraber 1 adet numune vermelidir.
10.	Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.

S-CURVE URETHRAL DILATOR SET  
1.	Dilatör set hidrofilik özelliği ile minimum sürtünmeye sahip olmalıdır.

2.	Anatomiye uygun olarak guide wire üzerinden döndürülerek ilerleyebilmelidir.

3.	0.038 guide wire kullanımına uygun olmalıdır.

4.	Setin içerisinde 8,10,12,14,16,18,20 Fr olmak üzere 7 adet dilatatör bulunmalıdır.

5.	Dilatatörler S konfigirasyonunda olmalı ve distal uçları inceleyerek sonlanmalıdır.

6.	Dilatatörler distal uçla typer kısmın proksimalinde bir adet yıkama deliğine sahip olmalıdır.

7.	Dilatatörler üzerlerinde kaç Fr. olduğu belirtilmelidir.

8.	Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.

9.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

10.	Ürünün CE  belgesi olmalıdır.

S-CURVE URETHRAL DILATOR SET  
1.	Dilatör set hidrofilik özelliği ile minimum sürtünmeye sahip olmalıdır.

2.	Anatomiye uygun olarak guide wire üzerinden döndürülerek ilerleyebilmelidir.

3.	0.038 guide wire kullanımına uygun olmalıdır.

4.	Setin içerisinde 8,10,12,14,16,18,20 Fr olmak üzere 7 adet dilatatör bulunmalıdır.

5.	Dilatatörler S konfigirasyonunda olmalı ve distal uçları inceleyerek sonlanmalıdır.

6.	Dilatatörler distal uçla typer kısmın proksimalinde bir adet yıkama deliğine sahip olmalıdır.

7.	Dilatatörler üzerlerinde kaç Fr. olduğu belirtilmelidir.

8.	Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.

9.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

10.	Ürünün CE  belgesi olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK İKİ-PARÇALI TROKAR İĞNE 18G – 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	İğne, perkutan nerfostomi girişlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2.	İğne çapı 18 gauge kalınlığında olmalıdır.

3.	İğne uzunluğu 20 cm olmalıdır.

4.	Set; iğne ve stileti olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.

5.	İğne ucunda bulunan Echotip dizaynı (ekojenik marker) sayesinde; ultrason altında iğnenin uç kısmının görünürlüğünü arttırmalıdır. 

6.	İğne ucunda bulunan ekojenik marker, her hangi bir kimyasal ile iğneye yapıştırmış olmamalı, lazer ile iğnenin uç kısmı işlemiş olmalıdır.

7.	Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.

8.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

9.	Ürünün CE  belgesi olmalıdır.

  RENAL KILIF (SHEAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Renal kılıfın çapı 16 Fr, olmalıdır 
2.	İsteğe göre 17 ve 21/22 cm uzunluğunda olmalıdır.
3.	Amplatz PTFE kılıflar radyopak olmalıdır. 
4.	Kılıfın uç yapısı dilatörlerin üzerinden kolayca kaymasını sağlamak üzere eğri kesimli ve açılı olmalıdır.
5.	Renal kılıf teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır.
6.	Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
7.	Malzeme ithal ise Türkiye’de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.
8.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanım süresi olmalıdır.
9.	Teklif veren firmalar teklifle beraber 1 adet numune vermelidir.
10.	Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA
1
Sayfa

 HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa