TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
49964
: 19/105
Alım No
:
:
:
:
06.02.2019
08.02.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EKG KABLOSU 3,LED (GE MONİTÖR İÇİN)
20,00
ADET
1
EKG KABLOSU 3 LEAD (DRAGER PRİMUS)
10,00
ADET
2
EKG KABLOSU 3 LEAD
20,00
ADET
3
SPO2 KABLOSU VE PROBU (PHİLİPS MP20)
15,00
ADET
4
ISI PROBU
10,00
ADET
5
D-FENT (GE ANESTEZİ CİHAZI İÇİN)
100,00
ADET
6
SPO2 KABLOSU VE PROBU YETİŞKİN  (DRAGER PRİMUS)
15,00
ADET
7

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

47271 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR
A.	Numune teslim edilmelidir. (numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
B.	Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
C.	Malzeme en az 6 (altı) ay boyunca kullanıcı kaynaklı hatalar hariç firma garantisinde olmalıdır.
D.	Nakliye ücreti firmaya aittir.
1.	EKG KABLOSU 3 LEAD (GE MONİTÖR İÇİN)
a)	EKG kablosu bölümde kullanılmakta olan GE marka Aisys model anestezi cihazları monitörüne uyumlu olmalıdır.
b)	EKG kablosu ara bağlantı kablosuyla birlikte verilmelidir.
c)	EKG kablosu kıvrılmalarda hasar görmeyecek şekilde elastik yumuşak kablodan imal edilmiş olmalıdır.
d)	EKG kablosunun gövdesinde renk kodları AHA ve IEC standartlarında olan kablo renkleri ile isimlendirilmiş olmalıdır.
e)	EKG kablosu 3’lü ve renk kodlu olmalıdır. Ve çok kullanımlı (reusable)yapıda olmalıdır.
2.	EKG KABLOSU (3 LEAD DRAGER PRİMUS)
a)	EKG kablosu bölümde kullanılmakta olan DRAGER marka Primus model anestezi cihazlarının monitörlerine uyumlu olmalıdır.
b)	EKG kablosu 3’lü ve renk kodlu olmalıdır.
c)	EKG kablosu ara bağlantı kablosuyla birlikte verilmelidir.
d)	EKG kablosu kıvrılmalarda hasar görmeyecek şekilde elastik yumuşak kablodan imal edilmiş olmalıdır.
e)	EKG kablosunun gövdesinde renk kodları AHA ve IEC standartlarında olan kablo renkleri ile isimlendirilmiş olmalıdır.
3.	EKG KABLOSU  3 LEAD
a)	EKG kablosu bölümde kullanılmakta olan Philips MP20 Model hasta başı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	EKG kablosu 3’lü ve renk kodlu olmalıdır.
c)	EKG kablosu elektrotlara bağlanabilir özellikte olmalıdır.
d)	EKG kablosu kıvrılmalarda hasar görmeyecek şekilde elastik yumuşak kablodan imal edilmiş olmalıdır.
e)	EKG kablosunun gövdesinde renk kodları AHA ve IEC standartlarında olan kablo renkleri ile isimlendirilmiş olmalıdır.
f)    EKG kablosu ara bağlantı kablosuyla birlikte verilmelidir.
4.	SPO2 KABLOSU VE PROBU (PHİLİPS MP20)
a)	Prob, Philips marka MP 20 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
c)	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
d)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
e)	Prob yekpare olmalıdır. Ara kabloya ihtiyaç duyulmamalıdır.
f)	Prob PVC ve latex içermemelidir.
g)	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
h)	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
5.	ISI PROBU
a)	Hastanemizde kullanılmakta olan Ge marka Aisys model anestezi cihazına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif edilen ısı probların 5 adeti nazal 5 adeti cilt probu olmalıdır.
c)	Teklif veren firma, ısı poblarıyla birlikte 5 adet ara kablosu teslim etmelidir. 
6.	D-FENT
a)	Hastanemizde kullanılmakta olan GE Marka Aisys Model anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Malzemelerin montajı ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
c)	Ürünün teminine, klinik tarafından ölçümün doğruluğu tespit edildikten sonra karar verilecektir
d)	Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
e)	Malzemeler hastanede kullanılmakta olan GE Marka Aisys Model anestezi cihazlarını sorunsuz çalışmalı, orijinal ya da orijinale eş değer kalitede olmalıdır.
f)	Bütün malzemeler aynı marka olmalıdır.
7.	SPO2 KABLOSU VE PROBU YETİŞKİN (DRAGER PRİMUS)
a)	SPO2 Parmak probun bölümde kullanılan DRAGER marka Primus model anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Yetişkin SPO2 parmak probu çok kullanımlı (reusable)yapıda olmalıdır.
c)	SPO2 parmak probu elektriksel gürültüyü bastırmak için faraday ekranlamasına sahip olmalıdır.
d)	SPO2 parmak probu mandal tipi olup kırılmalara, kopmalara ve dezenfektan kimyasallara dayanıklı yapıda olmalıdır.
e)	Ara kablolar bölümde kullanılan DRAGER marka anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
f)	Prob takıldıktan sonra probun çıkmasını engelleyici kapağı olmalıdır.
g)	Konektör, bölümde bulunan cihazlara uyumlu olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa