TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE İÇİN 10 KALEM MALZEME ALIMI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
53175
: 19/1456
Alım No
:
:
:
:
01.07.2019
04.07.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
LAPAROSKOPİK FINDIK TAMPON
10,00
ADET
1
FETAL MEMBRAN YIRTIĞI HIZLI TESTİ..
50,00
ADET
2
DİSPOSABLE UTERİN MANİPLATÖR
30,00
ADET
3
OR2950
LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU KÜÇÜK  BOY 15MMX12MM
10,00
ADET
4
LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU BÜYÜK  BOY 20MMX12MM
10,00
ADET
5
DİSPOSABLE ENDOSKOPİK BİPOLAR  FORCEPS
5,00
ADET
6
OR2930
BİYONİK NST PRINTER KAĞIDI
400,00
ADET
7

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
1
Sayfa

1. LAPAROSKOPİK FINDIK TAMPON 5MM
1.	Disposable olmalıdır.
2.	Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3.	Bir pakette üç adet disektör bulunmalıdır.
4.	Şaftın çapı en fazla 5mm olmalıdır.
5.	Fındık tamponun çapı en fazla 5mm olmalıdır.
6.	Şaft uzunluğu en az 40cm olmalıdır.
7.	Şaft, izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.
8.	Disektör ucundaki fındık tampon, dağılmasını önleyici malzeme ile kaplanmış olmalıdır.  

12. FETAL MEMBRAN YIRTIĞI HIZLI TESTİ 
 FİZİKSEL ÖZELLİKLER:	 
1.	Tek tek steril ambalajın içerisinde swab+strip+test tüpü olmalıdır.
2.	Test tüpünde 2 adet monoklonal antikor bulunmalı ve bu antikorlar bulunan PAMG-1 proteini veya IGFBP-1  proteinine yapışma, sabitleme ve çizgiyi oluşturma görevini gerçekleştirmelidir.
3.	Test hamileliğin 15. haftasından, itibaren  kullanılabilmelidir.
4.	Testin hassasiyeti %99 olmalıdır.
5.	Test amniyon sıvısı içinde bulunan PAMG-1 (Plasental alfa mikroglobulin-1) veya IGFBP-1 proteinini tespit etmelidir.
6.	Test sonuçları üre,kan, vajinal enfeksiyon ve semen’den etkilenmemelidir.
7.	Test en az 5ng/ml PAMG-1 proteinini veya 25 NG/ml IGFBP-1  proteinini teşhis edebilmelidir.
8.	Test maksimum 10 dakikada sonuç verebilmelidir.
9.	Uygulama spekulum gerektirmeden direkt steril swap ile vajenden örnek alınarak yapılabilmelidir.

DEPOLAMA ŞARTLARI: 
1.	Test +4C ile +20C arasında oda ısısında rutubetsiz ortamda saklanmalıdır.
 
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ: 
Kadın Doğum bölümünde Erken Membran Rüptürü (EMR) tanısında kullanılmalıdır.
 
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI: 
1.	Her test steril orijinal ambalajda bulunmalıdır.
2.	 Ürün ambalajında ihracatçı firma bilgileri, son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli CE işareti ve Lot numarası bulunmalıdır.
 
TIBBİ ÖZELLİKLERİ: 
NON-ALLERJEN olmalıdır.
13. DİSPOSABLE UTERİN MANİPÜLATÖR 
1- Uterusu manipüle etmek veya sabitlemek amacıyla kullanıma uygun olmalı. 
2- Tutaç ebat ve boyutu, konforlu sıkı tutuş için tasarlanmış olmalı. 
3- Dıştaki eğimli tutaç kısmı hastanın bacakları üzerinde kalacak şekilde olmalı. Bu özellik, uterusu manipüle edecek hekimin işini kolaylaştırmalı. 
4- Ürünün uç kısmında, uterusa zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalı. Balonu şişirmek için 7-10cc hava yeterli olmalı. 
5- Ürünün üzerinde uterus, serviks ve vajina derinliklerini belirleyen aparatlar olmalı. 
6- Ürünün arka kısmında metilen mavisi enjekte etmek için kullanılan port olmalı. 
7- Servikal plastik koni, serviksin etrafını sarar (colpotomy). Uterustaki damarsal yapılara baskı yapmalı. 
8- Vaginal yuvarlak pneumoperitoneum işleminde gaz kaybını engellemeli.
9- Steril ambalajda oda sıcaklığında  kalabilmelidir.
15. ORTA BOY LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1.	Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2.	Elektrodun genişliği 15mm, derinliği 12mm olmalıdır.
3.	Elektrod Yeşil renk kodlu olmalıdır.
4.	Elektrodun kesici kısmı 0.2mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
5.	Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır
6.	Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir “T” adaptörü olmalıdır.Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10mm arasında 2mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
7.	Elektrod standart 3/32” elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
8.	Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.
9.	Firma teklif sırasında 1 adet numune ürün teslim edecek, numune ürün getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmede ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü, vaka esnasında sağladığı avantajlar, ürün emniyeti ve dayanıklılığı dikkate alınacaktır.
16.  BÜYÜK BOY LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU
1.	Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2.	Elektrodun genişliği 20mm, derinliği 12mm olmalıdır.
3.	Elektrod Beyaz renk kodlu olmalıdır.
4.	Elektrodun kesici kısmı 0.2mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
5.	Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır.
6.	Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir “T” adaptörü olmalıdır.Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10mm arasında 2mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
7.	Elektrod standart 3/32” elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
8.	Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.
9.	Firma teklif sırasında 1 adet numune ürün teslim edecek, numune ürün getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmede ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü, vaka esnasında sağladığı avantajlar, ürün emniyeti ve dayanıklılığı dikkate alınacaktır.

17. ENDOSKOPİK BİPOLAR FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Ürün Disposable  olmalıdır.
2.	Orijinal ambalajında olmalıdır.
3.	Bipolar bağlantı kablosu steril paket içerisinde olmalıdır.
4.	Bipolar bağlantı kablosunun dişi soketleri olmalıdır.
5.	Kablo uzunluğu en az 3 mt olmalıdır.
6.	Tutac kısmı normal  Shaped mekanizma olmalıdır.
7.	Bipolar forceps ucu atramatik olmalıdır.
8.	Ürün uç kısmı  Paslanmaz çelikten imal edilmiş  olmalıdır.
9.	Çapı  en fazla 5 mm olmalıdır.
10.	Bipolar kogülasyon yapma özelliğine sahip olmalıdır.
11.	Forceps aynı zamanda Grasper görevi yapmalıdır.
12.	Ürünün Şaft uzunluğu en az 340 mm olmalıdır.
13.	Ürün , Kullanıcı hekim tarafından kullanılmış ve onaylanmış olmalıdır.

FETAL MONİTÖR PRINTER KAĞIDI ŞARTNAMESİ 

1-	Kağıt bionics marka BFM-900 model cihaza uygun olmalıdır. 
2-	Gridli kağıt olmalıdır. 
3-	3 metre sarımlı olmalıdır. 

4-	Genişliği 11 cm olmalıdır. 
5-	Kağıt yuvasında kağıdın rahat dönebilmesi için sarım yapılan iç rulonun boşluk çapı 1,9 cm i geçmemelidir. 

	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa