TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI (57266)
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57266
: 19/2030
Alım No
:
:
:
:
12.11.2019
15.11.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ALÇIPAN (SU VE YANGINA DAYANIKLI)
500,00
ADET
1
DUVAR U PROFİLİ 75'LİK 3 MT
900,00
METRE
2
VİDA (ALÇIPAN) SİVRİ UÇLU
10.000,00
ADET
3
VİDA (ALÇIPAN) MATKAP UÇLU
10,00
KUTU
4
ALÇIPAN
100,00
ADET
5
TAVAN U PROFİLİ 3 METRELİK
1.200,00
METRE
6
TAVAN C PROFİLİ 3 MT'LİK
1.200,00
METRE
7
TABANCA ÇİVİSİ
36.000,00
ADET
8
TALİ TAŞIYICI ASMA TAVAN PROFİLİ 0,60  M'LİK
415,00
METRE
9
TALİ TAŞIYICI ASMA TAVAN PROFİLİ 1,20  M'LİK
835,00
METRE
10
L KÖŞE ASMA TAVAN PROFİLİ
303,00
METRE
11
ANA TAŞIYICI 3,60'LIK
418,00
METRE
12
TAŞ YÜNÜ
300,00
M2
13
150KĞ/M3
BEYAZ MDF LAM 8 MM
30,00
ADET
14
PARLAK BEYAZ  OLACAKTIR.2,10X280
PVC KENAR BANDI 1 MM,
1.000,00
METRE
15
MAT LAKE BEYAZ
PVC CUMBA 2 MM KALINLIK 34 CM GENİŞLİK
100,00
METRE
16
MAT BEYAZ
SUNTALAM 18 MM 183X366 CM
50,00
ADET
17
ARMUT 1 SINIF 96  GR HAMUR
MDF LAM
30,00
ADET
18
18 MM MAT LAKE  BEYAZ
TOZ TOPLAMA SÜPÜRGESİ
1,00
ADET
19

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
1
Sayfa

12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1)alçıpan
•	Su ve yangına dayanımlı olmalı
•	Her iki yüzü, levhaya esneklik ve yüksek dayanım sağlayan özel karton ile kaplı olmalı
•	Her türlü bitirme işlemine uygun, Astarlanıp boyanmalı. yüzeyine saten çekilip, duvar kağıdı kaplanabilmeli
•	Ebatları 1200x2500x12,5mm olmalı
•	TS EN 520 +A1 standarta uygun olmalı
•	Yüksek yüzey kalitesi

2)duvar u profil 
•	Genişlik: 75 mm  Yükseklik: 40 mm Uzunluk: 3000 mm
•	Kalınlık: 0,50 mm  Ağırlık: 0,597 kg/m 
•	Pas tutmaz özellikte olamalıdır.
•	TS EN 14195
•	Satın alınan asma tavan taşıyıcı sistemleriyle uyumlu olmalı

3)sivri uçlu alçıpan vidası
•	Kalınlık: 3,5mm
•	Uzunluk: 35mm
•	Renk: Siyah

4)matkap uçlu alçıpan vidası
•	Ürün Ölçüsü : 3,5x35 mm
•	Çap : 3,5 mm
•	Yükseklik : 35 mm
•	Renk : Siyah Fosfat

5)alçıpan
•	Beyaz alçıpan
•	1200x2500x12,5 mm
•	Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik
•	Temiz ve kolay montaj
•	Yüksek yüzey kalitesi

6) tavan u profil 
•	Genişlik: 28 mm / Yükseklik: 25 mm / Uzunluk: 3000 mm
•	Kalınlık (mm): 0,50
•	Ağırlık: 0,304 kg/m (min)
•	Paslanmaz
•	TS EN 14195
7)TAVAN C PROFİL 
•	Genişlik: 60 mm / Yükseklik: 27 mm / Uzunluk: 3000 mm 
•	Kalınlık (mm): 0,50 
•	Ağırlık: 0,484 kg/m
•	Paslanmaz
•	TS EN 14195

8)tabanca çivisi
•	Beton ve diğer ana malzemelerde GX 3 gazlı çivi çakma tabancasıyla kullanılan standartlara uyumlu olmalıdır.
•	Ana malzemeler: Beton (yumuşak), Duvar (harç dolgulu beton blok), Duvar (sert kireçtaşı tuğla), Beton (metal zemin üzerinde hafif beton)
•	Çivi boyu 27 mm olmalıdır.
•	Korozyon koruması: Galvanize çinko kaplı olmalıdır.

9) ASMA TAVAN TALİ TAŞIYICI 0,60
 
•	Malzeme numunesi görülcektir.

10) ASMA TAVAN TALİ TAŞIYICI 1,20 cm

•	Malzeme numunesi görülcektir.

11) l köşebent
•	Boyutları:19x22 mm kalınlık:0,4 mm
•	Satın alınan asma tavan taşıyıcı sistemleriyle uyumlu olmalı

12)asma tavan ana taşıyıcısı
•	Kalınlık: 0,4 mm  Ağırlık: 0,402 kg/m 
•	Genişlik: 24 mm Yükseklik: 38 mm Uzunluk: 3600 mm
•	Satın alınan asma tavan taşıyıcı sistemleriyle uyumlu olmalı
•	Malzeme numunesi görülcektir.

13)taşyünü
•	Yoğunluğu 150kğ/ (m3)
•	Kalınlık 5 cm
•	Malzeme numunesi görülecektir.

14) MDF LAM 
•	2100x2800x8mm ebatların da
•	1. Kalite

15)  PVC KENAR BANTI 1MM mat lake BEYAZ
•	22mm genişlik, 1mm kalınlık
•	 yumuşak olmalı

16) PVC KENAR BANTI 2MM MATBEYAZ
•	34mm genişlik, 2mm kalınlık.
•	yumuşak olmalı

17) suntalam 366*183
•	18mm kalınlık 1830x3660x18mm ebatlarında 
•	1.kalite armut

18)  mdf lam 18mm
•	18mm kalınlık 1830x3660x18mm  ebatlarında
•	1. Kalıte
•	Mat lake beyaz

19) TOZ TOPLAMA SÜPÜRGESİ
•	Daha kolay ve etrafa toz saçılmadan boşaltmayı sağlayan depo tasarımı. Maksimum toplam toz yükü: 40 kg
•	En zorlu şantiye şartlarına dayanıklı sağlam gövde
•	Başka bir makineyi doğrudan elektrik süpürgesinden çalıştırabilmek için gövdede entegre elektrik prizi – prize takılan makine çalışmaya, elektrik süpürgesi de otomatik olarak çalışmaya başlama özelliğinde
•	Kap kapasitesi 36lt
•	Toz Sınıfı L
•	Emme kapasitesi 61 l/s
•	Motor gücü 1200w 
•	Su kapasitesi 25 lt
•	Boyutları 505x380x610 mm
•	UYGULAMA ALANI ÖZELLİKLERİ:
•	Delme, kanal açma, taşlama, kesme ve kuru karot delme işlemlerinde toz toplama
•	Islak karot delme işlerinde su toplama özelliğinde
•	Şantiyede genel amaçlı temizlik te kullanım özelliklerine sahip olmalıdır.

NOT:
1)TEKLİF EDİLECEK ÜRÜNLERİN ÜRETİM TARİHİ OCAK 2019 VE SONRASINA AİT OLUP BELİRTİLEN TARİHTEN ÖNCEKİ ÜRÜNLERE AİT TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.
2)TEKLİF ÖNCESİ İSTEKLİLER İDAREDEN NUMUNE ONAYI ALARAK TEKLİFLERİNİ VERECEKLERDİR. ONAY ALINMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa