TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
58002
: 19/2224
Alım No
:
:
:
:
12.12.2019
13.12.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"BASINÇ SETİ, TRANSDUCERLİ, TEKLİ
1.000,00
ADET
1
OR2460
"SOLUNUM MASKESİ (N-95).
500,00
ADET
3

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

         BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Sistem 1 (bir) adet serum seti, 1 (bir) adet transducer, 1 (bir) adet basınç hattı ve 1 (bir) adet 3 (üç) yollu musluğun birleşmesinden meydana gelmelidir. 
2.	Serum hatları kendinden hava yollu plastik delici, filtreli damlatma haznesi, serum uzatma hatlarından oluşan PVC veya benzeri maddeden yapılmış ve şeffaf olacaktır.
3.	Serum hatları üzerindeki haznenin hacmi 10 ml den küçük olmayacaktır.
4.	Serum hatlarının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır. 
5.	Serum hatlarının kalınlığı iç çapı 3  0.1 (üç artı/eksi sıfır nokta bir) mm, dış çapı 4  0.2 (dört artı/eksi sıfır nokta iki) mm olacaktır. 
6.	Basınç hatları üzerinde mavi çizgi bulunmalı ve uzunluğu 120 (yüzyirmi) cm’ den kısa olmamalıdır. 
7.	Basınç hatları iç çapı en az 1.5 (birnoktabeş) mm dış çapı en az 3.0 (üçnoktasıfır)  mm çapında Male / Female uca sahip PVC veya benzeri maddeden yapılmış olacak, hattın hastaya yakın olan ucunda üç yollu musluk bulunacaktır. 
8.	Setlerin üzerindeki basıncı monitörize edecek olan transducer’in kullanım aralığı - 300 (eksi üçyüz) mmHg  ile + 300 (artı üçyüz) mmHg basınç arasında olacaktır.
9.	Transducerda müsaade edilebilir en yüksek basınç değeri 4000 (dörtbin) mmHg olacaktır.
10.	Tranducerin duyarlılığı 5  0.05 (beş artı / eksi sıfırnoktasıfırbeş) microvolts / volt / mmHg olacaktır.
11.	Transducerin ısıya karşı duyarlılığı santigrat derecede % 0.1 (yüzde sıfırnoktabir) den küçük olacaktır.
12.	Transducer 25 (yirmibeş) mm Hg basıncından düşük değerlerde sıfırlama ayarı yapacaktır.
13.	Transducerin kullanıldığı ısı aralığı 15 (onbeş) 0C ile 40 (kırk) 0C arasında olacaktır.
14.	Transducerin çıkış empedansı 250 (ikiyüzelli) ohm’dan büyük,  350 (üçyüzelli) ohm’ dan küçük olacaktır.
15.	Transducerın çıkışı küçük akım değişiklerinden etkilenmeyecektir. 
16.	Transducerın sinyal çıkışları ortamdaki ışık şiddeti değişimlerinden etkilenmeyecektir. 
17.	Transducer üzerinde basınç hattını flush etmeye yarayan kelebek şeklinde tek parçadan oluşan flush device olmalıdır.
18.	Flush device da bolüs yıkama kelebek şeklindeki tek parçalı yapı ile istenirse çekilerek istenirse sıkılarak yapılabilmelidir.
19.	Flush device sürekli olarak 3 (üç) ml/saat hızda ve basıldığında da anlık bolüs yıkama yapabilmelidir.
20.	Hastanemizde kullanılmakta olan monitörlere uyum sağlayacak şekilde ara kablosu 30 adet yüklenici firma tarafından temin edilecektir. 
21.	Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkot, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
22.	Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda UBB/ÜTS/ÜTS kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.
23.	İhaleye giren firmalar en az 2 adet numune getirmelidir.
24.	Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
25.	Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
26.	Satın alınan ürün kontrol  ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
27.	Yüklenici firmanın teslim ettiği malzemelerin üzerinde karekod basılı olmalıdır.
28.	      Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

SOLUNUM MASKESİ N 95
1.	Maskeler EH 149 standardına uygun ve FFP2S sınıfında olmalıdır.
2.	Maskeler üzerine nefes verme sübabı bulunmamalıdır.
3.	Maskelerin kafa bantları poliizopren, burun mandalı aliminyum , filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
4.	Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde, maskeler her türlü kafa yapısına uyumlu olmalıdır.
5.	Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici 3 panelli tasarıma sahip olmalıdır.
6.	Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde  dizayn  edilmiş olmalıdır.
7.	Maskeler depolama sırasında, kirlenmeyi önlemek için tek tek   paketlenmiş olmalı ve paketlerin üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
8.	Üretici firma tarafında maskelerle beraber maskelerin takılmasını gösteren ''Maske takma talimatları posteri'' de beraberinde verilmelidir.
9.	Maskeler Avrupa topluluğu Direktifi 89/686?nın 10 ve 11A maddelerinde belirtilen temel Güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.
10.	Maskeler çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
11.	Maskeler katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı ''Avrupa Güvenlik ve Sağlık İdaresi''nin EH40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan Eşik sınır değerin 12 katına kadar olan konsantrasyonlarda kullanılabilmelidir.
12.	 Maskeler Latex   içermemelidir, Tbc da kullanıldığına dair belgesi bulunmalıdır.
13.	Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
14.	2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15.	29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
16.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
17.	Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.
18.	Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
19.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
20.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
21.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 6 (Altı) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine teslim edilecektir.
             22.   Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa