TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
58462
: 19/2271
Alım No
:
:
:
:
23.12.2019
25.12.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, YARI  OTOMATİK 10CM 18G
50,00
ADET
1
OR2260
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, YARI  OTOMATİK 15CM 18G
50,00
ADET
2
OR2260
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK,  KENDİNDEN TABANCALI 10CM 18G
50,00
ADET
3
OR2280
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK,  KENDİNDEN TABANCALI 15CM 18G
50,00
ADET
4
OR2280

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN,YARI OTOMATİK 10CM 18G (OR2260) TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                                                      
1.	Biopsi iğnesi ultrasound ve CT eşliğinde yüksek kaliteli core doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2.	Biopsi sistemi disposable kullanılabilen  çok hafif  biopsi tabancası ve  uygun  disposable biopsi iğnelerinde oluşacaktır.
3.	Biopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sistemde ve mükemmel  doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
4.	İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm  markerler olmalıdır. 
5.	Tetiklemeden önce iğnenin iç parçası hareket edebilmelidir,
6.	18 G çapında 10 +/-2 cm uzunluğunda olmalıdır.
7.	Tabancanın  kurulumu  iki derinlik ayarı için iki basamaklı olmalıdır.
8.	Biopsi alımında  iğnenin bağlandığı tabanca  , kolay kullanımlı basitce  kurulabilen, hafif, parmakla itilebilen mekanizmaya sahip hafif yapıda  olmalıdır. Tabancanın kurulma ve tetikleme mekanizması aynı olmalı bu sayede tek el ile kullanılabilmelidir 
9.	Tabanca iki parmak tutacağı ile tutulmalı ve  baş parmak ile atış gerçekleşmelidir.
10.	İğnenin  kalınlık ölçüsünü,  çapını (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renk sistemine sahip olmalıdır. ve tabanca uzerındeki görülebilmelidir.
11.	İğne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük(ekojenik)  özelliğine sahip olmalıdır.
12.	 İğnenin alacağı parçanın uzunluğu ayarlanabilmeli ve 9-21 mm lik parçalar alabilmelidir,  alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan  dışarıya alınabilmelidir.
13.	İğne ile kullanılacak tabanca küçük yapılı ve tüm uygulama ataçmanları ile tam uyumlu olmalıdır. 
14.	Ultrason ve BT eşliğinde biopsi alımına uygun olacak şekilde hafif ve kolay kullanımlı olmalıdır.
15.	İstendiğinde biopsi iğneleri ile birlikte kullanılacak uygun  Co-axial introducer iğne seçenekleri olmalıdır.
16.	Stereotaktik makineler ile uyumlu olmadır. 
17.	Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
18.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
19.	 Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
20.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.
21.	Numunelerin şartnameye uygun olup olmadıklarına malzemeler denenerek karar verilecektir. 

BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN,YARI OTOMATİK 15CM 18G (OR2260) TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                                                      
1.	Biopsi iğnesi ultrasound ve CT eşliğinde yüksek kaliteli core doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2.	Biopsi sistemi disposable kullanılabilen  çok hafif  biopsi tabancası ve  uygun  disposable biopsi iğnelerinde oluşacaktır.
3.	Biopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sistemde ve mükemmel  doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
4.	İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm  markerler olmalıdır. 
5.	Tetiklemeden önce iğnenin iç parçası hareket edebilmelidir,
6.	18 G çapında 15 +/-2 cm uzunluğunda olmalıdır.
7.	Tabancanın  kurulumu  iki derinlik ayarı için iki basamaklı olmalıdır.
8.	Biopsi alımında  iğnenin bağlandığı tabanca  , kolay kullanımlı basitce  kurulabilen, hafif, parmakla itilebilen mekanizmaya sahip hafif yapıda  olmalıdır. Tabancanın kurulma ve tetikleme mekanizması aynı olmalı bu sayede tek el ile kullanılabilmelidir 
9.	Tabanca iki parmak tutacağı ile tutulmalı ve  baş parmak ile atış gerçekleşmelidir.
10.	İğnenin  kalınlık ölçüsünü,  çapını (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renk sistemine sahip olmalıdır. ve tabanca uzerındeki görülebilmelidir.
11.	İğne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük(ekojenik)  özelliğine sahip olmalıdır.
12.	 İğnenin alacağı parçanın uzunluğu ayarlanabilmeli ve 9-21 mm lik parçalar alabilmelidir,  alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan  dışarıya alınabilmelidir.
13.	İğne ile kullanılacak tabanca küçük yapılı ve tüm uygulama ataçmanları ile tam uyumlu olmalıdır. 
14.	Ultrason ve BT eşliğinde biopsi alımına uygun olacak şekilde hafif ve kolay kullanımlı olmalıdır.
15.	İstendiğinde biopsi iğneleri ile birlikte kullanılacak uygun  Co-axial introducer iğne seçenekleri olmalıdır.
16.	Stereotaktik makineler ile uyumlu olmadır. 
17.	Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
18.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
19.	 Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
20.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.
21.	Numunelerin şartnameye uygun olup olmadıklarına malzemeler denenerek karar verilecektir. 
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN,YARI OTOMATİK 10CM 18G (OR2260) TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                                                      
22.	Biopsi iğnesi ultrasound ve CT eşliğinde yüksek kaliteli core doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
23.	Biopsi sistemi disposable kullanılabilen  çok hafif  biopsi tabancası ve  uygun  disposable biopsi iğnelerinde oluşacaktır.
24.	Biopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sistemde ve mükemmel  doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
25.	İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm  markerler olmalıdır. 
26.	Tetiklemeden önce iğnenin iç parçası hareket edebilmelidir,
27.	18 G çapında 10 +/-2 cm uzunluğunda olmalıdır.
28.	Tabancanın  kurulumu  iki derinlik ayarı için iki basamaklı olmalıdır.
29.	Biopsi alımında  iğnenin bağlandığı tabanca  , kolay kullanımlı basitce  kurulabilen, hafif, parmakla itilebilen mekanizmaya sahip hafif yapıda  olmalıdır. Tabancanın kurulma ve tetikleme mekanizması aynı olmalı bu sayede tek el ile kullanılabilmelidir 
30.	Tabanca iki parmak tutacağı ile tutulmalı ve  baş parmak ile atış gerçekleşmelidir.
31.	İğnenin  kalınlık ölçüsünü,  çapını (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renk sistemine sahip olmalıdır. ve tabanca uzerındeki görülebilmelidir.
32.	İğne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük(ekojenik)  özelliğine sahip olmalıdır.
33.	 İğnenin alacağı parçanın uzunluğu ayarlanabilmeli ve 9-21 mm lik parçalar alabilmelidir,  alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan  dışarıya alınabilmelidir.
34.	İğne ile kullanılacak tabanca küçük yapılı ve tüm uygulama ataçmanları ile tam uyumlu olmalıdır. 
35.	Ultrason ve BT eşliğinde biopsi alımına uygun olacak şekilde hafif ve kolay kullanımlı olmalıdır.
36.	İstendiğinde biopsi iğneleri ile birlikte kullanılacak uygun  Co-axial introducer iğne seçenekleri olmalıdır.
37.	Stereotaktik makineler ile uyumlu olmadır. 
38.	Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
39.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
40.	 Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
41.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.
42.	Numunelerin şartnameye uygun olup olmadıklarına malzemeler denenerek karar verilecektir. 
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN,YARI OTOMATİK 15CM 18G (OR2260) TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                                                      
22.	Biopsi iğnesi ultrasound ve CT eşliğinde yüksek kaliteli core doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
23.	Biopsi sistemi disposable kullanılabilen  çok hafif  biopsi tabancası ve  uygun  disposable biopsi iğnelerinde oluşacaktır.
24.	Biopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sistemde ve mükemmel  doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
25.	İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm  markerler olmalıdır. 
26.	Tetiklemeden önce iğnenin iç parçası hareket edebilmelidir,
27.	18 G çapında 15 +/-2 cm uzunluğunda olmalıdır.
28.	Tabancanın  kurulumu  iki derinlik ayarı için iki basamaklı olmalıdır.
29.	Biopsi alımında  iğnenin bağlandığı tabanca  , kolay kullanımlı basitce  kurulabilen, hafif, parmakla itilebilen mekanizmaya sahip hafif yapıda  olmalıdır. Tabancanın kurulma ve tetikleme mekanizması aynı olmalı bu sayede tek el ile kullanılabilmelidir 
30.	Tabanca iki parmak tutacağı ile tutulmalı ve  baş parmak ile atış gerçekleşmelidir.
31.	İğnenin  kalınlık ölçüsünü,  çapını (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renk sistemine sahip olmalıdır. ve tabanca uzerındeki görülebilmelidir.
32.	İğne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük(ekojenik)  özelliğine sahip olmalıdır.
33.	 İğnenin alacağı parçanın uzunluğu ayarlanabilmeli ve 9-21 mm lik parçalar alabilmelidir,  alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan  dışarıya alınabilmelidir.
34.	İğne ile kullanılacak tabanca küçük yapılı ve tüm uygulama ataçmanları ile tam uyumlu olmalıdır. 
35.	Ultrason ve BT eşliğinde biopsi alımına uygun olacak şekilde hafif ve kolay kullanımlı olmalıdır.
36.	İstendiğinde biopsi iğneleri ile birlikte kullanılacak uygun  Co-axial introducer iğne seçenekleri olmalıdır.
37.	Stereotaktik makineler ile uyumlu olmadır. 
38.	Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
39.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
40.	 Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
41.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.
42.	Numunelerin şartnameye uygun olup olmadıklarına malzemeler denenerek karar verilecektir. 

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa