TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (33629362846 NAZMİYE YALÇIN)
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
61109
: 20/335
Alım No
:
:
:
:
02.03.2020
Talep Edilen Hasta
NAZMİYE YALÇIN
:
03.03.2020 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU,  LİNEER
1,00
ADET
1
GR1268 -  4200.00

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU, LİNEER (GR1268)-Lineer mikrodalga
ablasyon elektrod probu teknik şartnamesi
1. Mikrodalga cihazının MW Ablasyon anteni karaciğer, akciğer, böbrek ve diğer yumuşak
dokulu organlarda, primer ve metastatik tümörlerin aktif mikrodalga enerjisi ile çok hızlı
şekilde ablasyonunu yaparak, perkütan, laparoskopik ve açık cerrahi yolla yapılacak
tedavilerini sağlamak amacına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. 2.45 ghz dalga boyunda ve 100 watt güç üretebilmeli, thermosphere teknolojisine sahip
olmalı ve sferik bir ablasyon alanı oluşturabilmelidir.
3. MW anten elektrod düz trokar tipte laparoskopik ve perkütan yol ile yapılacak
uygulamalara uygun olmalı, anten iğnesi üzerinde bulunan cm işaretleri ve aktif uç işareti
sayesinde aktif uç ve gövde ultrason ve radyoskopik uygulamalarda kolaylıkla
gözlenebilmeli ve lokalize edilebilmelidir.
4. MW anten elektrod içten soğutmalı olarak tasarlanmış olmalı, soğutma işlemi elektrodun
içinde bulunan giriş, dönüş hattı ile steril saline sirkülasyonu ile yapılmalı ve elektrodun
aktif ucunun soğutulması ile enerjinin daha geniş yüzeylere ulaşması sağlanmalıdır. MW
anten elektrodu içerisinde sirküle edilen saline solüsyonu bir peristaltik pompa ile kapalı
devre olarak sağlanmalı soğutma işlemi sırasında doku teması olmamalıdır.
5. İşlem esnasında MW anten elektrodlarının aktif uç kısımları gövdeden ayrılmamalıdır.
6. MW anten elektrod tümör yayılımını engellemek ve kanama riskini ortadan kaldırmak
amacı ile elektrodu giriş hattında koagulasyon ve koterizasyon yapı özelliğine sahip
olmalıdır.
7. İhtiyaç duyulduğu takdirde opsiyonel olarak mw anten probuyla ablasyon alanı etrafında
ısıyı ölçecek ısı probları bulunmalı, ablasyon zonunun istenilmeyen alanlara sıçramasını
bu probla takip edilebilmeli ve prob bu alanlarda yüksek ısı algıladığında cihaz uyarı verip
kendini kapatabilmelidir.
8. MW anten elektrodlar değişik kullanım amaçlarına uygun olarak, farklı gauge&#39;larda çap ve
farklı cm&#39;lerde uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.
9. MW ablasyon uygulaması sırasında uygulanan enerji şiddeti ve süresi generatör üzerinde
ayarlanabilmeli, gözlemlenebilmelidir.
10. MW ablasyonu için anten elektrodlar ile birlikte çalışacak MW Ablasyon generatörü ve
peristaltik MW ablasyon pompası firma tarafından her vaka için hazır bulundurulmalıdır.
11. MW ablasyon elektrodu steril ambalaj içinde olmalı, sterilizasyon yöntemi tarihi ve son
kullanma süreleri ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir ürün
teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miyadlı olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa