TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Beslenme Ve Diyet Birimi İçin 2 Kalem Demirbaş Alımı 63852
BESLENME VE DİYET BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
63852
: 20/1888
Alım No
:
:
:
:
15.12.2020
16.12.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
DİK TİP BUZDOLABI (İKİLİ)
5,00
ADET
1
TEK'Lİ SAHRA OCAĞI
12,00
ADET
2

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

DEMİRBAŞ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ

TEK’Lİ SAHRA OCAĞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

 Taşıyıcı gövde ve şase tamamen 304 AISI 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiş
olmalıdır.
 Üst tabla 304 AISI 18/8 Cr-Ni en az 1,5 mm kalınlığındaki paslanmaz çelik saçtan üretilmiş
olmalıdır.
 Ocak dökümleri ağır hizmet tipi ve kuzine üzerinde kullanılamayacak büyüklükteki tencereler
için tasarlanmış olmalıdır.
 NG (doğal gaz) ile çalışabilmelidir.
 Isı kapasitesi 27 kW’den az olmamalıdır.
 Gaz girişi ½’’ olmalıdır.
 Gaz tüketimi 2,120 m3/h olmalıdır.
 Tekli Sahra Ocakları ebatları; Genişlik x Derinlik x Yükseklik 600*800*500 mm’den fazla
olmamalıdır.
 Teknik şartnamede ürüne ilişkin kullanılacak malzemelerin özellikleri dikkate alınarak; Tekli
Sahra Ocaklarının beher net ağırlıkları 70 kg’dan az olmamalıdır.
 Sahra Ocakları CE güvenlik belgesi ve hijyen standartlarına uygun olmalıdır.
 Üretici veya İthalatçı firmanın, Konya ili Merkez ilçelerinde (Meram, Karatay, Selçuklu) hizmet
vermekte olan Yetkili Servisinin bulunması zorunludur. Herhangi bir arıza durumunda en geç
1 saat içerisinde Yetkili Servis arızaya müdahale edebilmelidir. Üretici/İthalatçı firma
tarafından onaylanmış Yetkili Servis Sözleşmesinin bir kopyasının fiyat teklifi ile birlikte teslim
edilmesi gerekmektedir.
 Teklif verecek firmaların teklif mektuplarında hangi marka ve modeli vermek istediklerini
belirtmeleri gerekmektedir. Firmaların teklif verdikleri marka ve modele ilişkin Ürün
Kataloğunu şartnameye uygunluk yönünden değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla; Teklif
Mektupları ile beraber teslim etmeleri gerekmektedir. Ürün Kataloğu ve Yetkili Servis
Sözleşmesi bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaklardır.

DİK TİP BUZDOLABI (ÇİFT KAPILI)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 Dik Tip Buzdolaplarında dış kaplama ve iç kaplama AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik
saçtan olmalıdır.
 İçerisinde yüksekliği ayarlanabilir beyaz plastik kaplı telden veya paslanmaz çelik telden
üretilmiş dolap içi raflar bulunmalıdır.
 Her kapıda en az 3 adet raf bulunmalıdır.
 Her bir raf GN 2/1 gastromik küvetin yerleştirilmesine uygun olmalıdır.
 Dijital kumanda ve gösterge paneli bulunmalıdır.
 Buzdolaplarının iç sıcaklığı -2 °C ile +8 °C aralığında ayarlanabilmelidir.
 Buzdolaplarında fanlı, üflemeli soğutma sistemi olmalıdır.
 Buzdolaplarında motor grubu dolap bünyesinde bulunmalıdır.
 Elektrik girişi 220 V olmalıdır.
 Soğutma motor grubu Ekovat ve 0,5hp, 0,95 KW olmalıdır.
 Buzdolapları soğutucu ünitelerin işlevine göre uygun kapasitede üflemeli soğutma
yapabilmelidir.
 Buzdolaplarında defrost suyu bir tavaya bağlanmış ve otomatik olarak defrost suyunun
buharlaşmasını sağlayacak nitelikte dizayn edilmiş olmalı; hijyenik standartlar gereği defrost
suyu buzdolaplarının kullanıldığı alanların zeminine akmamalıdır.
 Buzdolaplarının kapı kulpları paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

 Buzdolaplarının kapı sızdırmazlık contaları, özel olarak imal edilmiş plastikten ve izotermik
yapıda olmalıdır.
 Buzdolaplarında dijital termostat ve kilitli kapılar bulunmalıdır.
 Buzdolaplarının kapılarında standart led aydınlatma bulunmalıdır.
 Buzdolaplarında “Kondanser Temizleme Uyarısı”, “Yüksek-Alçak Sıcaklık Alarm” göstergesi
bulunmalıdır.
 Buzdolaplarının HACCP Uyumluluğu, Gıda Koruma Özelliği bulunmalıdır.
 Buzdolaplarında kapı açıldığında evaparatorün durmasını ve lambanın çalışmasını sağlayacak
kapı switchleri bulunmalıdır.
 Buzdolaplarının depolama alanı en az 1400 lt olmalıdır.
 Buzdolaplarında yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar olmalıdır.
 Dik tip buzdolapları CE güvenlik belgesi ve hijyen standartlarına uygun olmalıdır.
 Üretici veya İthalatçı firmanın, Konya ili Merkez ilçelerinde (Meram, Karatay, Selçuklu) hizmet
vermekte olan Yetkili Servisinin bulunması zorunludur. Herhangi bir arıza durumunda en geç
1 saat içerisinde Yetkili Servis arızaya müdahale edebilmelidir. Üretici/İthalatçı firma
tarafından onaylanmış Yetkili Servis Sözleşmesinin bir kopyasının fiyat teklifi ile birlikte teslim
edilmesi gerekmektedir.
 Teklif verecek firmaların teklif mektuplarında hangi marka ve modeli vermek istediklerini
belirtmeleri gerekmektedir. Firmaların teklif verdikleri marka ve modele ilişkin Ürün
Kataloğunu şartnameye uygunluk yönünden değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla; Teklif
Mektupları ile beraber teslim etmeleri gerekmektedir. Ürün Kataloğu ve Yetkili Servis
Sözleşmesi bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaklardır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   E-MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa