TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
69811
: 21/1520
Alım No
:
:
:
:
31.08.2021
02.09.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
"GÖĞÜS ELEKTRODU (ERİŞKİN).
20.000,00
ADET
1
"GÖĞÜS ELEKTRODU (PEDİATRİK).
5.000,00
ADET
2
"HASTA ALT BEZİ SERMELİ 60X90CM
10.000,00
ADET
3
"ALINDAN ATEŞ ÖLÇER.
20,00
ADET
4

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

1
Sayfa

1-KALEM- GÖĞÜS ELEKTRODU (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1)	EKG Ameliyathane, Acil servis ve hareketsiz hastaların EKG çekimlerinde ve monitör izlemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2)	Sırt yapısı örgüsüz polyester ve gözenekli olmalı, cilt nefes almalıdır.
3)	Elektrot ana gövdesi polietilen köpükten üretilmiş olup, köpük kalınlığı 8 mm ± %10 olmalıdır.
4)	Elektrot tipi yuvarlak olmalıdır.
5)	Elektrotların ortasında kablo bağlantısını sağlayan nokta Ag/AgCI üzerine paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
6)	Ölçüsü  Çap 55 mm±%5 olmalı, bir pakette 25±50 adet bulunmalıdır.
7)	Jeli kurumayı önleyen PE özel haznede olmalıdır.
8)	Paket hava temasını önlemeli, paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.
9)	Jel %3 oranında gümüş klorür içermeli, non irritan olmalıdır..
10)	Elektrot yuvarlak ve erişkin boyu 6 cm±0,5 cm ebatında olmalıdır.
11)	Cilde yapışan kısmı 1-2 kez ciltten ayrıldıktan sonra tekrar yapışma özelliğinde olmalıdır.
12)	Elektrot kullanılacak alanda tüm yüzeyi ile birlikte yapışmalıdır.
13)	Elektrotun jeli saydam renkte olmalı, katı veya az miktarda olmamalı, çıkartıldığında jel hasta üzerinde kalmamalıdır.
14)	Elektrotun süngeri polyester olmalı, lateks içermemeli, allerji yapmamalıdır.
15)	Elektrot üstündeki çıt-çıt kopmaya ve ayrılmaya karşı dayanaklı olmalıdır.
16)	Elektrotun dış çıt-çıtı (snap) paslanmaz çelik olmalı, iç çıt-çıtı (eyelet) gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.
17)	Elektrot herhangi bir parazite neden olmamalıdır.
18)	Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
19)	Yüksek voltajı dağıtıp defibrilasyondan 1-2 saniye sonra net trase verebilmelidir. 
20)	Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21)	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
22)	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre peryotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
23)	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
24)	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
25)	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
26)	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
27)	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
28)	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
29)	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi  ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
30)	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
31)	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
32)	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
33)	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir
34)	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) paket numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
35)	 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

2-KALEM:EKG ELEKTRODU (PEDİATRİK)    TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)	Sırt yapısı örgüsüz polyester ve gözenekli olmalı, cilt nefes almalıdır.
2)	EKG Ameliyathane, Acil servis ve hareketsiz hastaların EKG çekimlerinde ve monitör izlemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
3)	Yapışkanı hipoallerjenikakrilat olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
4)	Dış çıtçıtı paslanmaz çelik, iç çıtçıtı gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.
5)	 Gümüş/gümüş klorür içermeli, yüksek voltajlı defibrilasyondan 1-2 saniye sonra net trase verebilmelidir.
6)	Jel süngeri polyester, jeli 53 oranında gümüş klorür içermeli, jeli katı (solid) olmalı, sızıntı yapmamalı, jeli non-iritan olmalı, jelin kurumasını önleyen özel haznesi bulunmalıdır.
7)	Elektrodölçüleri,boyu 2.5 cm ± 0,5 cm olmalı, bir pakette 25±50 adet bulunmalıdır.
8)	Paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.
9)	Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalıdır.
10)	Raf ömrü üretimden itibaren açılmamış paketlerde 2 yıl olmalıdır.
11)	Elektrod kuvvetli yapıştırma özelliğine sahip katı jelli,karbon filmli ve bu karbon filmi klips uyumlu olmalıdır.
12)	Cilde yapışan kısmı 1-2 kez ciltten ayrıldıktan sonra tekrar yapışma özelliğinde olmalıdır.
13)	Elektrot kullanılacak alanda tüm yüzeyi ile birlikte yapışmalıdır.
14)	Elektrotun jeli saydam renkte olmalı, katı veya az miktarda olmamalı, çıkartıldığında jel hasta üzerinde kalmamalıdır.
15)	Elektrotun süngeri polyester olmalı, lateks içermemelidir.
16)	Elektrod yuvarlak formda,tek kullanımlık olmalıdır.
17)	İletken jeli ile parazit problemini ortadan kaldırmalıdır.
18)	Hipoallejik, tahriş yaratmaz,kolay uygulanabilir olmalıdır.
19)	Elektrotun üzerinde bulunan çıt-çıt kopmaya ve ayrılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
20)	Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
21)	Elektrodları kullanımı sağlamak için en az 4(dört) takım elektrod tutucu(klips) verilmelidir. 
22)	Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
23)	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
24)	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre peryotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
25)	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
26)	Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
27)	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
28)	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
29)	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
30)	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
      31. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

                3- KALEM:HASTA ALT BEZİ (SERMELİ)  YATAK KORUYUCU TEKNİK   
     ŞARTNAMESİ

1.	Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
2.	En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalı,
3.	Orta Tabaka selüloz olmalı,sıvı ile temas ettiği zaman selülöz yapının bütünlüğü bozulmamalı,kopma ve topaklaşma olmamalıdır.
4.	Temas ettiği cildi ıslak ve nemli bırakmamalıdır.
5.	Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalıdır.
6.	Bantsız düz örtü şeklinde olmalıdır.
7.	Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm ( ± 2 cm ) ebatlarında olmalıdır.
8.	Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antiallerjik yapıda olmalıdır.
9.	En az 10 luk paketler halinde olmalıdır.
10.	Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
11.	İhaleye 1 (bir) paket numune getirmelidir.
12.	Satın alınan hasta alt bezi sermeli şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 
13.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
14.	Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
15.	2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16.	29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
17.	Malzeme depo istem tarihinden ibaren 3(üç) yıl miyadlı olmalıdır.
18.	Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 
19.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.                        
20.	.Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 3(Üç) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir
21.	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

        4-  KALEM TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ŞARTNAMESİ

1.	Teklif verilen cihaz, vücuda temas etmeden %95 doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.
2.	Cihaz geniş renkli ekranlı ve ekranın aydınlatma özelliğine sahip olması gerekmektedir.
3.	Cihazın ölçüm süresi 1-4 sn aralığında olmalıdır.
4.	Cihaz ölçüm anında çevre sıcaklık faktöründen etkilenmemelidir. Ölçüm yapılan ortamın aşırı sıcak veya soğuk olması cihazın ölçüm doğruluğunu etkilememelidir.
5.	Cihaz, Heimann sıcaklık sensörleri veya eşdeğer özellikte olan sıcaklık detektörlerine sahip olmalıdır.
6.	Cihazın ayarlanabilir alt ve üst sıcaklık limitleri olmalıdır ve kullanıcı bu limitleri kendisi belirleyebilmelidir.
7.	Cihaz, belirlenen bu değerlerin altında veya üzerinde bir sıcaklık ölçümü algıladığında sesli olarak uyarı vermelidir.
8.	Cihaz arka arkaya ölçüm yapılması durumunda doğruluk oranını (%95) değiştirmemelidir.
9.	Cihaz ölçüm aralığı, vücut sıcaklığı modunda; 32 °C – 42,5 °C ve ortam sıcaklığı modunda; 0 °C – 100 °C olmalıdır.
10.	Cihaz ölçüm mesafesi 3 cm ile 10 cm aralığında olmalıdır.
11.	Cihaz otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
12.	Cihazın ortam sıcaklığı ve sıvı sıcaklıklarını da ölçme özelliği bulunmalıdır.
13.	Cihazın orijinal taşıma kılıfı/çantası olmalıdır.
14.	Cihaz ağırlığı 150 gr. (piller dâhil) aşmamalıdır.
15.	Teklif veren firma her cihaz için 3 (üç) yıl boyunca bakım, onarım ve kalibrasyon taahhüdünde bulunmalı ve bu işlemler periyodik olarak yapılmakla birlikte, hastanemiz tarafından talep edildiği zaman da yapılmalıdır. Her cihaz için yapılan işlemlerin yazılı olduğu Teknik Servis Formu cihazla birlikte tarafımıza gönderilmelidir.
16.	Hastanemiz tarafından bakım veya onarım amacı ile firmaya gönderilen ancak ölçüm doğruluk değerleri dışına çıkan cihazlar firma tarafından ücretsiz olarak yeni başka bir cihazla değişimi yapılacaktır.
17.	Cihazlar orijinal ambalajlarında, Türkçe kullanım kılavuzları ile birlikte tarafımıza teslim edilmelidir.
18.	Cihazların garanti sürelerinin dolmasından itibaren 10 (on) yıl daha firma cihazlarla ilgili yedek parça temini hususunda garanti vermelidir.
19.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (Bir) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
20. Cihaz nesne modunda ölçümünde +/- 0,8 °C tolerans arasında olmalıdır.
21. Cihaz vücut modunda 32 °C – 42 °C  +/- 0,2 °C bu değerler dışında +/- 0,3 °C toleranslar arasında olmalıdır.
22. Cihazın yapılan ölçümler ki sapma değeri ayarlanabilir olması gerekmektedir.
            23. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa