TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71273
: 21/1948
Alım No
:
:
:
:
08.12.2021
10.12.2021 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
OKSİJEN SENSÖRÜ
2,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

71273 OKSİJEN SENSÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Ventilatör oksijen sensörü hastanemiz Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde kullanılan MEK-ICS marka MV2000 model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
2.	Teklif verilen oksijen sensörü ilgili cihazlara uyumlu bakım kiti ile teslim edilmelidir. Ayrıca her bir bakım kiti içerisinde 2 adet gaz modül kontrol valfi, 1 adet batarya, 1 adet flowsensör, 2 adet impact filtre, 1 adet oksijen su tutucu filtre, 1 adet medikal hava su tutucu filtre olmalıdır.
3.	Teklif verilen bakım kiti kapsamındaki malzemeler cihaza uygun soketli şekilde teslim edilmelidir. Ayrıca bir bağlantı veya parça gerektirmemelidir.
4.	Bakım kiti dahilindeki tüm parçalar değiştikten sonra cihazın  yıllık / 5.000 saatlik bakım prosedürü uygulanmalı ve cihazların tüm TidalVolumPEEP,oksijensensörü kalibrasyonları mevcut en son sürüm üretici prosedürüne uygun yapılmalıdır. Bu işlemler için gerekli olabilecek her türlü işgücü, cihaz, donanım, kalibratör vb. yüklenici firmaya aittir.
5.	Bu kapsamda ise teklif verecek olan firmaların, ilgili cihazın üreticisinden veya Türkiye Distribütör Yetkili Bayisi’ nden alınmış yetki belgelerine sahip olmaları ve bu belgeleri teklif dosyalarında kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.
6.	Bakım kiti kapsamındaki malzemeler üzerinde seri numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır. Miadı en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
7.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler kurumumuza teslim edilmeli ve ilgili cihazlara montaj işlemi ve gerekli bakım prosedürü akabinde cihazlar çalışır durumda tarafımıza teslim edilmelidir.
8.	Nakliye ücreti ve dosyaya konu olan malzemelerin cihazlara montaj işlemi yüklenici firmaya aittir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1

71273 OKSİJEN SENSÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

9.	Ventilatör oksijen sensörü hastanemiz Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde kullanılan MEK-ICS marka MV2000 model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
10.	Teklif verilen oksijen sensörü ilgili cihazlara uyumlu bakım kiti ile teslim edilmelidir. Ayrıca her bir bakım kiti içerisinde 2 adet gaz modül kontrol valfi, 1 adet batarya, 1 adet flowsensör, 2 adet impact filtre, 1 adet oksijen su tutucu filtre, 1 adet medikal hava su tutucu filtre olmalıdır.
11.	Söz konusu bakım kiti içerisinde HFV mod yükseltmesi mevcut olmalıdır. Ancak ilişkin cihazlarda HFV modu yok ise bu modun yüklenmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
12.	HFV modu yükseltmesi veya yüklenmesi yapılan cihazlarda dual ve single HFV seçimleri yapılabilmelidir.
13.	Teklif verilen bakım kiti kapsamındaki malzemeler cihaza uygun soketli şekilde teslim edilmelidir. Ayrıca bir bağlantı veya parça gerektirmemelidir.
14.	Bakım kiti dahilindeki tüm parçalar değiştikten sonra cihazın  yıllık / 5.000 saatlik bakım prosedürü uygulanmalı ve cihazların tüm TidalVolumPEEP,oksijensensörü kalibrasyonları mevcut en son sürüm üretici prosedürüne uygun yapılmalıdır.
15.	Bakım kiti değişiminden sonra cihazlar mevcut en son sürüm yazılıma update edilmeli tüm sistem adaptasyonları yapılıp yüklenen yeni opsiyonlar kullanıcıya bilgilendirilmelidir. Yüklenici firma yüklenen sürümün mevcut en son sürüm olduğunu taahhüt edecektir.
16.	Bu kapsamda ise teklif verecek olan firmaların, ilgili cihazın üreticisinden veya Türkiye Distribütör Yetkili Bayisi’ nden alınmış yetki belgelerine sahip olmaları ve bu belgeleri teklif dosyalarında kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.
17.	Bakım kiti kapsamındaki malzemeler üzerinde seri numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır. Miadı en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
18.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihaz üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemelerde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
19.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
20.	Nakliye ücreti ve dosyaya konu olan malzemelerin cihazlara montaj işlemi yüklenici firmaya aittir.
21.	Bakım prosedürü, HFV mod yükseltmesi veya yüklenmesi işlemleri sonrasında cihazlar tüm fonksiyonları çalışır şekilde kurumumuza teslim edilmelidir. Aksi durumda kesilen faturanın onay işlemi yapılmayacaktır.