TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Bilgi İşlem Merkezi İçin 1 Kalem Hizmet Alımı 72521
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
72521
: 22/116
Alım No
:
:
:
:
24.01.2022
26.01.2022

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
LOG YAZILIMI
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
LOG YAZILIM ALIMI
2022
İŞİN TANIMI
Alınacak bu sistem merkez sistem odasına kurulacaktır. Log tutma yazılımı mevcutta bulunan depolama ünitesi üzerine anlık olarak yazılım tarafından log verileri yazacaktır. İnternete erişen tüm kullanıcıların ve DHCP sunucu geçmiş verilerini 5651 kanununa göre imzalanıp saklanacaktır. İstenildiğinde saklanılan veriler filtrelenip kriterlere göre aranıp raporlanacaktır.
İDARE		: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
YÜKLENİCİ	: İşi yüklenecek olan gerçek veya tüzel kişi

GENEL ŞARTLAR
1.	Teklif edilecek ürün sıfır ve hiç kullanılmamış olmalıdır. 
2.	3 yıl boyunca gerektiğinde telefonla uzaktan destek verilecektir.
3.	Teklif edilecek yazılımın en az 3 yıl güncelleme ve yükseltmeleri ücretsiz olarak sağlanacaktır.

LOG YAZILIMI ŞARTNAMESİ

1.	Sistem yazılım ve yazılım için gerekli ise donanım olarak birlikte teklif edilmelidir.
2.	Talep edilmesi durumunda ve teklif edilecek ise teklif edilecek donanımlar kanuni zorunlulukları yerine getirecek kapasitede olması gerekmektedir.
3.	Sistem Kurumumuzda bulunan Firewall/UTM, Anti virüs Sitemi, IPS/IDP/IDS (atak tanıma ve engelleme sistemleri), içerik filtreleme sistemleri, Windows sunucu işletim sistemi ve Windows / Linux uygulama sunucu (Exchange , DHCP , IIS, Apache)  gibi log ve bilgi üreten sistemlerinden en az 3 adet log kaynağından log toplayacak şekilde lisanslanmalıdır.
4.	Sistem 3 yıllık Güncelleme ve Destek paketi ile birlikte teklif edilmelidir.
5.	Sistem sınırsız (Client) kullanıcıdan/İstemciden log toplayacak şekilde lisanslanmalıdır. Örneğin Firewall altındaki kullanıcılara göre ek bir lisanslamaya ihtiyaç duymamalıdır.
6.	Çözüm hem agent (ajanlı), hem agent olmadan log kaynaklarından log toplayabilmelidir.
7.	Sistem anlık veri toplama performansı en az 2000 (ikibin) EPS olarak lisanslanmalıdır.
8.	Sistem günlük en az 100 GB log kaydedecek şekilde lisanslanmalıdır.
9.	Sistem log toplama, arşivleme, raporlama, korelasyon, alarm ve rapor dağıtımı özelliklerine sahip olmalıdır. 
10.	Sistem bir güvenlik operasyon merkezi kurabilecek şekilde dashboard ve monitör kullanımına olanak sağlamalıdır.
11.	Sistemin raporlama, rapor oluşturma, raporlar içinde gezinme, alarm, alarm oluşturma, alarmları görüntüleme, kaynak ekleme ve yönetim bölümlerine ait tüm özellikleri web ara yüzünden kullanılabilmeli ve yönetilmelidir.
12.	Sistem tüm logları imzalayarak saklamayı desteklemelidir.
13.	Sistem yasal imzalanan logları doğrulayabilmelidir. Bu doğrulama işlemi web ara yüzünden yapılabilmelidir.
14.	Sistem yasal/imzalı loglar içerisinde de web arayüzünden kelime arama yapabilmeli, bulunan kayıtları kolayca indirebilmelidir.
15.	Sistem SNMP üzerinden trafik verisi alabilmeli ve grafik çizebilmelidir,
16.	Sistem kaynağın gönderdiği veriler ile toplama, ortama hesaplama yapabilmeli anlamlı grafiklere dönüştürebilmelidir (Örneğin kullanıcı bant genişliği grafikleri),
17.	Sistem TUBİTAK zaman damgası sunucusuna entegre edilebilmelidir,
18.	Sistemin HTTPS desteği olmalı, web ara yüzünden SSL sertifikalar yüklenebilmelidir,
19.	Log toplama sistemi Dosya Paylaşımı (CIFS, NFS), TCP-UDP Syslog, WMI, LEA API bağlantı gibi bilinen log toplama protokolleri ile ajanlı ve ajansız log toplayabilmelidir.
20.	Sistem önceden tanımlı raporların yanı sıra log gönderen kaynakların tüm mesajlarını otomatik olarak kayıt altına alma ve raporlama özelliğini desteklemelidir.
21.	Log gönderen kaynaklar yapılandırılmış yapıda log gönderiyor ise üreticiye ait tüm kolonlar veri tabanında otomatik açılmalı ve raporlanabilir olmalıdır. Bu özellik otomatik desteklenmiyor ise yüklenici lisans süresinde bu ihtiyaçları karşılayacağını taahhüt etmelidir.
22.	Sistem Windows sunucu sistemleri üzerindeki text logları toplamak için global ya da kendine ait ajanlar ile ajanlı log toplamayı desteklemelidir.
23.	Dosya paylaşımı, WMI gibi teknolojiler kullanılarak log toplanan kaynaklar için log akışı durduğunda log toplama sistemi log kaybına gerek kalmayacak şekilde kaldığı yerden log toplama işlemine devam edebilmelidir.
24.	Sistem Windows platformlarının işletim sistemi loglarını WMI ile ajansız toplamalıdır. 
25.	Sistem Windows işletim sistemi loglarındaki tüm özel alanları kolonlara ayırabilmelidir. Bu işlemi desteklemiyor ise kurumumuz tarafından seçilecek Windows sistemine ait en kritik 300 adet mesaj en az 50 farklı kolona ayırarak log toplayabilecek şekilde teslim edilmelidir. 
26.	Windows loglarındaki belirlenmiş tüm kolon, tüm kategori ve alt kategori alanları raporlanabilir ve alarm üretilebilir olmalıdır.
27.	Sistem topladığı loglar içinde tüm kolon isimleri veya değerler için AND (VE), OR (VEYA), NOT (DEĞİL), belirli değerler içinde gruplama, sayısal değerler içinde aralık verebilme, IP değerleri içinde aralık verebilme gibi mantıksal kriterler ile arama yapılabilmelidir. Arama işlemi script, veritabanı veya yazılım dillerini bilmeye gerek kalmadan basit bir arayüz ya da bir arama dili ile sağlanabilmelidir. Arama sonuçları rapor, alarm ve panellere (dashboard) dönüştürülebilmelidir.
28.	Arama sonuçları içinde log içinde gelen tüm kolonlar ile tekrar filtreleme yapılabilmelidir.
29.	Sistem bir log içindeki tüm alanlar için mantıksal kriterler ile arama, alarm ve rapor özelliğini desteklemelidir. 
30.	Sistemdeki tüm kolon isimleri ile gruplanmış raporlar, zaman analiz raporları, tablo raporlar, harita raporalar, korelasyon raporları, bir sihirbaz ile kolayca hazırlanabilmelidir. Hazırlanan raporun içinde yeniden filtreleme özelliği olmalıdır.
31.	Sistemdeki analiz raporları (gruplanmış veriler vb ) önceden hazırlanmamış olsa bile geçmişe yönelik veriler içinden sihirbaz aracılığı ile kolayca hazırlanabilmelidir.
32.	Sistem farklı cihazlarından gelen farklı mesajları tek bir mesaj kriterinde eşleştirebilmelidir. Eşleştirilmiş sonuçlar raporlanabilmeli ve alarm üretilebilmelidir. 
33.	Sistem belirli olaylar belirli bir süre içinde belirtilen sayıdan daha fazla oldu ise alarm üretebilmelidir. Seçilen olay kriterleri mantıksal kriterler olarak belirlenebilmelidir. 
34.	Sistem gün içinde mantıksal kriterleri belirlenebilen belirli sayıdan daha fazla gerçekleşmiş olaylar içindeki değerleri, yeni gelen değerler ile karşılaştırabilmeli, bu karşılaştırılmış değerler için yeni bir korelasyon değeri belirlenebilmeli, korelasyon yapılmış değerler raporlanabilmelidir.  Bu korelasyon kuralları web ara yüzünden yazılabilmelidir.
35.	Mantıksal kriterler ile arama, raporlama ve alarm yaparken kolon isimleri, bunlara ait değerler tekrar tekrar kullanabilmelidir. (Örnek : Farklı departmanlara ait farklı cihazlardan gelen farklı mesajlar aynı anda seçilebilmelidir.)
36.	Sistem farklı cihazlar benzer değerler için farklı kolon isimleri kullanıyor ise bu alanları eşleştirme özelliğini sağlamalıdır. Bu ayar web ara yüzünden yapılabilmelidir. 
37.	Sisteme yeni gelen loglar daha önce korelasyon uygulanmış loglar ile tekrar eşleştirilebilmelidir. Bu işlemin yapılması için katman sınırlaması olmamalıdır.
38.	Sistem entegre edilen kaynaklar ile ilgili raporlar ile teslim edilmelidir.
39.	Sistemin kullanımı ile ilgili uzaktan veya yerinde bir günlük eğitim verilmelidir,
40.	Sistemde web ara yüzünden erişilen raporlar içinde yeniden mantıksal kriterler ile arama yapmaya ve filtreleme yapmaya devam edilebilmelidir.
41.	Sisteme yeni eklenecek kaynaklar, özel raporlar ve alarmlar web ara yüzünden sihirbazlarla eklenebilmelidir. 
42.	Sistem raporlama yapacak kullanıcılar için web arayüzü erişimi sağlamalıdır. 
43.	Sistem üzerinde kullanıcılar arama, sorgulama, rapor oluşturma yapabilmeli, ancak bunun dışındaki işlemler için daha yetkili bir hesap ile sistem üzerinde değişiklik yapmaya izin vermelidir.
44.	Sistem de sınırsız sayıda dashboard oluşturulabilmelidir.
45.	Sistem PDF ve CSV çıktı desteklemelidir.
46.	Sistemde kullanıcılara, istenen raporlar mail yolu ile belirtilen zamanlarda periyodik olarak gönderilebilmelidir. Bu ayarlar her rapor için yapılabilmelidir.
47.	Sistem kullandığımız sistemler ile ilgili en az 10 adet alarm ile teslim edilmelidir.
48.	Sistem E-mail ile alarm gönderme özelliği desteklemelidir.
49.	Depolanan loglar, log içeriğine göre 10 ile 100 kat arasında sıkıştırılarak saklanabilmelidir.
50.	Sistem Yasal logları diskin efektif kullanımı amacı ile  diske yazma anında sıkıştırmalı, açık olarak tutarak daha sonradan sıkıştırmamalıdır,
51.	Sistem Yasal logları disk seviyesinde tekilleştirme (deduplaction) desteği sunmalıdır,
52.	Yasal loglar ve logların sayısal checksum ile zaman damgası bilgileri web arayüzünden kolayca indirilebilmelidir.
53.	Sistem FTP, rsync, ssh, b. şekillerde depolanmış veriyi yedekleme amacı ile başka bir hedefe gönderebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu ayarlar web ara yüzünden yapılabilmelidir.
54.	Sistem üretici sistemine entegre olarak otomatik güncelleme özelliğinde olmalıdır. Sistem istenirse üretici sistemine bağlanmadan güncelleme paketi ile web ara yüzünden güncellenebilmelidir.
55.	Sisteme olan erişim kayıtları ayrıca tutulmalı ve web arayüzünden erişilebilir olmalıdır,
56.	Sistemde rol tabanlı en az üç tip kullanıcı olmalı (Manager, Admin, User) ve erişim yönetilmelidir. 
57.	Sistem konfigürasyon yedeği alabilmeli ve web arayüzü üzerinden dış ortama alınabilmelidir.
58.	Sistem kendi kaynak tüketimini; İşlemci, Hafıza(RAM), Disk kullanımı belirlenen oranların üzerine çıktığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderebilmelidir,
59.	Sistem performası; Parser Thread, Index Thread, Parser Bellek, Indexer Bellek, vb. kriterleri ile ayarlanabilmelidir,
60.	Sistem Kaynak kullanıma ait veriler geçmişe yönelik olarak tutulmalıdır,
61.	Sistem Disk kullanımı IOPS miktarı, okuma ve yazma miktarları izlenip grafik olarak sunulmalıdır,
62.	Sistem Ağ bant genişliği  kullanımı,  ağ arabirimi pps , drop ve error  miktarları izlenip grafik olarak sunulmalıdır,
63.	Sistem Log sayısını, kaybedilen ve işlenen log miktarını  izlenip grafik olarak sunulmalıdır,
64.	Sistem Kaynak tüketimine ait olan verilerde tarih seçimi yapılarak belirli periyotlara göre rapor alınabilmelidir,
65.	Tüm aramalar, görselleştirmeler ve paneller web arayüzü üzerinden dış ortama aktarılabilmeli ve bu aktarılan bilgiler açık kaynak kodlu (Kibana,vb.) diğer ortamlara da aktarılıp kullanılabilmelidir,
66.	Sistem açık kaynak mimari üzerinde yapılandırılmış olmalı ve ek bir lisansa ihtiyaç göstermemelidir.
67.	Sistem web arayüzünden günlük olarak zaman damgası ile imzalan log dosyalarının doğrulmasına izin vermelidir.
68.	Sistem web arayüzünden log dosyalarının checksum değerlerinin doğrulmasına izin vermelidir.
69.	Sistem kritik bileşenlerinde sorun olup olmadığını kontrol etmeli, olması durumunda autoheal özellikleri ile sorunu gidermeye çalışmalı, sorunu ve sorunun çözülüp çözülmediğinin sonucunu e-posta ile tanımlı kişilere ilebilmelidir,
70.	Sistem web arayüzü aracılığı ile log dosyalarında regex kullanarak arama yapmayı desteklemelidir. Arama sonucu bulunan eşleşmelerinin web ortamından indirilmesine izin vermelidir,
71.	Sistem işlemesi sırasında kritik işlemleri kontrol ederek, hata oluşması durumunda bilgilendirme yapmalıdır. (Log dosyasını imzalanmaması v.b.),
72.	Sistem tanımlanan her bir ayrı kaynak için hiç log alınamaması, belirli değerlerden az veya fazla olması durumlarını belirli zaman aralıklarında kontrol edebilmeli, tanımlanan parametrelere göre (ör. her X dakikada bir son Y dakikada içerisinde A kaynağı için alınan log sayısı (toplamı |ortalaması | sayısı |maksimum değeri) Z değerinde (büyük|küçük|eşit) ise alarm üret. ) alarm üretebilmelidir.
73.	Sistem işletim sistemi servis ve modülleri güvenlik zafiyetlerine karşı güncellenebilmelidir,

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa