TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 23 KALEM MALZEME ALIMI
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
73912
: 22/1108
Alım No
:
:
:
:
19.04.2022
22.04.2022 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
PLOTTER FOLYOSU SİYAH 125 CM
1,00
TOP
1
PLOTTER FOLYOSU KIRMIZI 125 CM FOSFORLU
1,00
TOP
2
ŞEFFAF DİJİTAL FOLYO
1,00
TOP
3
RİSO RZ 970 E BASKI MAKİNESİ YEDEK  PARÇALARI
9,00
TAKIM
4
DEVELOPER ÜNİTESİ
1,00
ADET
5
DEVELOPER (FOTOKOPİ MAKİNESİ İÇİN)
4,00
ADET
6
DRUM (FOTOKOPİ MAKİNESİ İÇİN)
3,00
ADET
7
SHARP MX-M700U DRUM
1,00
ADET
8
DRUM BLADE (FOTOKOPİ MAKİNASI İÇİN)
6,00
ADET
9
HRT ROLLER
2,00
ADET
10
PRS ROLLER
2,00
ADET
11
TRANSFER BELT ÜNİTESİ
1,00
ADET
12
SHARP MX-3501N TRANSFER BELT
2,00
ADET
13
SHARP MX-3501N TRANSFER BELT BLADE
2,00
ADET
14
ŞARZ GRİT
6,00
ADET
15
PATEN TAKIMI
10,00
ADET
16
SHARP MXM700U TONERİ
20,00
ADET
17
RİSO RZ 970 E MÜREKKEP
25,00
ADET
18
TONER RİCOH 9002MP İÇİN
15,00
ADET
19
TONER KYOCERA 6052
10,00
ADET
20
KYOCERA 4501 İ KARTUŞ (SİYAH)
2,00
ADET
21
BRODHER MFC 9330 KARTUŞ SİYAH
5,00
ADET
22
ÇİFT TARAFLI BANT 3,8 CMX 25M'LİK
30,00
ADET
23

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
1
Sayfa

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
FORM BASKI ATÖLYESİ ŞARTNAMESİ

Hastanemiz Form Baskı Atölyesi ihtiyaçları aşağıda verilmiştir. Gelen malzemeler orijinal olmalıdır. Alım olduğu takdirde malzeme ve numuneler getirilecek. Orijinalliği ve uygunluğu onaylandıktan sonra kabul edilecektir. Orijinal olmayanlar değiştirilecektir. Parçaların ve malzemenin günü gelince yüklenici tarafından takılacak ve temizliği yapılacaktır. Parçaların bakımından ve arızasından yüklenici sorumludur. 

1.	PLOTTER FOLYOSU SİYAH RENK 
Plotter Folyosunun eni en az 126 cm, boyu 50mt olmalıdır. 
1 adet SİYAH 641G-070-102119560-346 seri nolu Kendinden Yapışkanlı Esnek Plotter Folyosu 1. Kalite olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Folyo arkasında kolay kesim için cm’lik çizgiler olmalıdır.
İnsan Sağlığına Zararı Olmayan Su Bazlı Yapışkan özellikte olmalıdır.
Plotter Folyosu ambalajlı olmalı ve kutusunda kırık ve ezikler olmamalıdır.
Plotter Folyosunda ezikler kırıklar, solma vb. deformasyonlar olmamalıdır. 
Numune görülecektir ve numuneye göre ürün teslim edilecektir.

2.	PLOTTER FOLYOSU KIRMIZI RENK FOSFORLU
Plotter Folyosunun eni en az 122 cm, boyu 50mt olmalıdır. 
1 adet parlak kırmızı renk Refrectife Kendinden Yapışkanlı Esnek Plotter Folyosu 1. Kalite olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Plotter Folyosu ambalajlı olmalı ve kutusunda kırık ve ezikler olmamalıdır.
İnsan Sağlığına Zararı Olmayan Su Bazlı Yapışkan özellikte olmalıdır.
Plotter Folyosunda ezikler kırıklar, solma vb. deformasyonlar olmamalıdır. 
Numune görülecektir ve numuneye göre ürün teslim edilecektir.

3.	ŞEFFAF DİJİTAL FOLYO
Plotter Folyosunun eni en az 126 cm, boyu 50mt olmalıdır. 
1 adet şeffaf, Kendinden Yapışkanlı, Esnek Plotter Folyosu 1. Kalite olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Folyo arkasında kolay kesim için cm’lik çizgiler olmalıdır.
İnsan Sağlığına Zararı Olmayan Su Bazlı Yapışkan özellikte olmalıdır.
Plotter Folyosu ambalajlı olmalı ve kutusunda kırık ve ezikler olmamalıdır.
Plotter Folyosunda ezikler kırıklar, solma vb. deformasyonlar olmamalıdır. 
Numune görülecektir ve numuneye göre ürün teslim edilecektir.

4.	RİSO RZ 970 E BASKI MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI
RİSO RZ 970 E (Pick up Roller)  2 takım
RİSO RZ 970 E (Light Absorber Strip)  2 takım
RİSO RZ 970 E (Stripper Pad)  1 takım (bir takımda 10 adet olacaktır.)
RİSO RZ 970 E (Pressure Roller)  1 takım (bir takımda 2 adet olacaktır.)
RİSO RZ 970 E (Seal Tape)  1 takım (bir takımda 2 adet olacaktır.)
RİSO RZ 970 E (İnk Blocking Shet)  1 takım (bir takımda 2 adet olacaktır.)
RİSO RZ 970 E (Pressure pad)  1 takım (bir takımda 2 adet olacaktır.)

İstenen makine malzemeleri RİSO RZ 970 E baskı makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
İstenen makine malzemeleri orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

5.	DEVELOPER UNİTESİ
Developer Ünitesi RICOH AFİCİO MP9002 SP Fotokopi makinelerin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Developer Ünitesi orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Developer Ünitesi orijinal bile olsa yeni orijinal Developer Ünitesiyle değiştirilmelidir.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim az 600.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

6.	DEVELOPER  (FOTOKOPİ MAKİNESİ İÇİN)
Ricoh 9002 mp Fotokopi makinesi için  4 adet istenmektedir.

Ricoh 9002 Developeri Japon marka olmalıdır.
Developer Fotokopi makinelerin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Developer orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Developer orijinal bile olsa yeni orijinal Developerle değiştirilmelidir.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için 600 000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

7.	DRUM (FOTOKOPİ MAKİNESİ İÇİN)
Ricoh 9002 mp Fotokopi makinesi için  3 adet istenmektedir.
Drum Üniteleri Fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Drum Üniteleri fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Drum Ünitelerinde kırık ve ezikler olmamalıdır.
Drum Üniteleri orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Üniteleri orijinal bile olsa yeni orijinal Üniteleriyle değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 600.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.

8.	SHARP MX-M700U DURUM
Sharp mx-m700u Fotokopi makinesi için  1 adet istenmektedir.
Drum Üniteleri Fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Drum Üniteleri fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Drum Ünitelerinde kırık ve ezikler olmamalıdır.
Drum Üniteleri orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Üniteleri orijinal bile olsa yeni orijinal Üniteleriyle değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 600.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.

9.	DRUM BLADE  (FOTOKOPİ MAKİNESİ İÇİN) 
Ricoh 9002 mp Fotokopi makinesi için  5 adet istenmektedir.
Sharp mx-m700u  Fotokopi makinesi için  1 adet istenmektedir.

Ürün iki farklı makine için istenmektedir.
DRUM BLADE fotokopi makinelerinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
DRUM BLADE ünitesinde kırık ve ezikler olmamalıdır.
DRUM BLADE orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı DRUM BLADE orijinal bile olsa yeni orijinal DRUM BLADE ünitesiyle değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 100.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

10.	HRT ROLLER  
HRT ROLLER üst merdane RİCOH 9002 MP Fotokopi makinesine uygun olmalıdır.
HRT ROLLER belirtilen fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
HRT roller ünitesinde kırık ve ezikler olmamalıdır.
HRT roller ünitesinde orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı HRT roller ünitesi orijinal bile olsa yeni orijinal HRT roller ünitesiyle değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 600.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir

11.	PRS ROLLER   
Prs Roller ünitesinde Alt merdane RİCOH 9002 MP makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Prs Roller ünitesinde kırık ve ezikler olmamalıdır.
Prs Roller ünitesinde orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Prs roller ünitesi orijinal  bile olsa yeni orijinal Prs roller ünitesiyle değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 600.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

12.	TRANSFER BELT ÜNİTESİ 
Transfer Belt ünitesi SHARP MX-3501N fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Transfer Belt ünitesinde kırık ve ezikler olmamalıdır.
Transfer Belt ünitesi orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Transfer belt ünitesi orijinal  bile olsa yeni orijinal Transfer Belt’le değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 60.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

13.	 SHARP MX-3501N TRANSFER BELT 
Ürün 2 Adet Transfer Belt İçermektedir.
-	SHARP MX-3501N ITB TRANSFER BELT
-	SHARP MX-3501N PTR TRANSFER BELT
Transfer Belt fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Transfer Belt’te kırık ve ezikler olmamalıdır.
Transfer Belt ünitesi orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Transfer belt orijinal  bile olsa yeni orijinal Transfer Belt’le değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 60.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

14.	SHARP MX-3501N TRANSFER BELT BLADE
Ürün 2 Adet Transfer Belt Blade içermektedir.
-	SHARP MX-3501N ITB TRANSFER BELT BLADE
-	SHARP MX-3501N PTR TRANSFER BELT BLADE
Transfer Belt Blade fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Transfer Belt Blade kırık ve ezikler olmamalıdır.
Transfer Belt Blade orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Transfer belt blade orijinal  bile olsa yenisi ile değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 60.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacağından firmaların teknik servis departmanları TSE veya İSO belgesine sahip olmalıdır. Firmalar teklifleri ile birlikte bu belgeyi de sunmalıdırlar.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

15.	SARJ GRİT 
RICOH AFİCİO MP9002 SP fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Sarj Grit te kırık ve ezikler olmamalıdır.
Sarj Grit te orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Sarj Grit  orijinal bile olsa yeni orijinal Sarj Grit te değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
İstemi yapılan malzemeler için çekim En az 600.000 çıktı adedi garantisi verilecektir.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacaktır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

16.	PATEN TAKIMI 10 adet 
Ricoh 9002 mp Fotokopi makinesi için  4 takım istenmektedir.
Sharp mx-m700u  Fotokopi makinesi için  3 takım istenmektedir.
Sharp mx-3501N  Fotokopi makinesi için  3 takım istenmektedir.
Ürün üç farklı makine için istenmektedir.
Paten takımları İstenen fotokopi makinelerin belirtilen modeline uygun ve takım olmalıdır.
Paten Takımlarında kırık ve ezikler olmamalıdır.
Paten Takımları orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Patenler değişirken makine temizliği, ayarları yapılacaktır.
Makineye uymayan Paten Takımları orijinal bile olsa yeni orijinal Paten Takımları değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Ürünlerin montajı firma elemanları tarafından yapılacaktır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Makineden çıkarılan ve değiştirilen ürünler hastanemize teslim edilecektir.
Makine kurulumu, ayarları ve cihaz içi temizliği yapılıp teslim edilecektir.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

17.	SHARP MX-M700U TONERİ
Toner Ünitesi orijinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Toner  kodu AR-621T serisinden olacaktır.
Tonerler fotokopi makinesinin modeline uygun olmalıdır.
Toner kutusunda kırık ve ezikler olmamalıdır.
Tonerler akıntı yapmamalıdır. Akıntı yapan tonerler yenisi ile değiştirilecektir.
Makinenin tanımadığı Toner ve toner ünitesi orijinal bile olsa yeni orijinal Toner ve toner ünitesi ile değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmamalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.

18.	RİSO RZ 970 E MÜREKKEP
Mürekkep RİSO RZ 970 E baskı makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Mürekkep kutularında yırtık, kırık ve ezikler olmamalıdır.
Mürekkepler orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır. 
Makinenin tanımadığı Mürekkep orijinal bile olsa yeni orijinal Mürekkeple değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
Kutularında seri numarası ve üretici firma etiketi olmalıdır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Montaj esasında veya sonrasında cihazda oluşabilecek ürün veya işçilik kaynaklı her türlü arıza ve masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

19.	TONER RİCOH 9002 MP İÇİN 
Toner Ricoh 9002 MP Fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Tonerin herbiri 1100 gr ve en az 43 000 baskı sayı kapasitesi olmalıdır.
Toner Ünitesi orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Kutularında seri numarası ve bandrol olmalıdır.
Toner kutusu üstünde RICOH MP 9002 yazısı olmalıdır. 
Mürekkep kutularında yırtık, kırık ve ezikler olmamalıdır.
Tonerler akıntı yapmamalıdır. Akıntı yapan tonerler yenisi ile değiştirilecektir.
Makinenin tanımadığı Toner ve toner ünitesi orijinal bile olsa yeni orijinal Toner ve toner ünitesi ile değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.

20.	TONER KYOCERA TASKALFA 6052ci
Toner KYOCERA TASKALFA 6052ci Fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Tonerin herbiri en az 30 000 baskı sayı kapasitesi olmalıdır.
Toner Ünitesi orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Kutularında seri numarası ve bandrol olmalıdır.
Toner kutularında yırtık, kırık ve ezikler olmamalıdır.
Tonerler akıntı yapmamalıdır. Akıntı yapan tonerler yenisi ile değiştirilecektir.
Makinenin tanımadığı Toner ve toner ünitesi orijinal bile olsa yeni orijinal Toner ve toner ünitesi ile değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ürün 2 yıl yüklenici firma garantisi altında olmalıdır.
Ürünlerin siparişten itibaren 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından hastane personeli gözetiminde cihaza takılacak ve garanti süresi montajla birlikte başlayacaktır.

21.	KYOCERA 4501 İ KARTUŞ  (SİYAH)

Toner  KYOCERA 4501 İ Fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Tonerin herbiri en az 35 000 ile 40 000 baskı sayı kapasitesi olmalıdır.
Toner Kartuş orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Toner kartuş  kutularında yırtık, kırık ve ezikler olmamalıdır.
Tonerler akıntı yapmamalıdır. Akıntı yapan kartuşlar yenisi ile değiştirilecektir.
Makinenin tanımadığı kartuş orijinal bile olsa yeni orijinal Toner ve toner ünitesi ile değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından teslim edilecektir. 

22.	 BROTHER MFC 9330 KARTUŞ SİYAH
Toner  KYOCERA 4501 İ Fotokopi makinesinin belirtilen modeline uygun olmalıdır.
Tonerin herbiri en az 8 000 ile 9 000 baskı sayı kapasitesi olmalıdır.
Toner Kartuş orjinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
Toner kartuş  kutularında yırtık, kırık ve ezikler olmamalıdır.
Tonerler akıntı yapmamalıdır. Akıntı yapan kartuşlar yenisi ile değiştirilecektir.
Makinenin tanımadığı kartuş orijinal bile olsa yeni orijinal Toner ve toner ünitesi ile değiştirilmelidir.
Ürün orijinal olsa bile cihaza montaj olmayan tırnak, vida, bant vb. farklılıkları olmayacaktır.
Ambalaj kutusu yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
Malzemeler hastane Teknik Bölümü'nün belirlediği tarihte firma elemanları tarafından teslim edilecektir.

23.	 ÇİFT TARAFLI BANT
Çift taraflı bant en az 3,6cmx25metre olacaktır.
Toplamda 750 metre de olacaktır.
1 kalite köpüksüz şeffaf bant olacaktır.
Numune görülecek ve seçilecektir.

9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa