TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 22 KALEM MALZEME ALIMI (13880620312 BE
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
77895
: 22/3106
Alım No
:
:
:
:
18.11.2022
Talep Edilen Hasta
BEKİR GÜNEŞ
:
21.11.2022 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KLÇ PRİM. FEMORAL STEM ÇMNT.SUZ  COCR/TİTAN. ÇİFT KAPLAMA
1,00
ADET
1
AP2050 -  4949.69
KLÇ PRİM. ADAPTÖR / SLEEVE-FEMORAL BOYUN  İÇİN TÜM BOYLAR COCR/TİTAN.
1,00
ADET
2
AP1960 -   429.76
KLÇ PRİM. ASETAB. CUP (VİDA TIKACI DAHİL)  DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇMNT.SUZ COCR/TİTAN.  ÇİFT KAPLAMA
1,00
ADET
3
AP1490 -  3204.70
KLÇ PRİM. ASETAB. VİDA TÜM BOYLAR  COCR/TİTAN.
1,00
ADET
4
AP1670 -   183.79
KLÇ PRİM. ASETAB. LİNER AÇILI VE AÇISIZ  YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK  YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN VB TAMAMI  POLİETİLEN
1,00
ADET
5
AP1610 -   784.53
KLÇ PRİM. ASETAB. LİNER SERAMİK-SERAMİK  ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM FORTE SERAMİK
1,00
ADET
6
AP1660 -  3131.00
KLÇ PRİM. FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL +  İNSERT) TÜM BOYLAR  COCR/TİTAN.
1,00
ADET
7
AP1880 -  1540.54
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 22MM COCR/TİTAN.
1,00
ADET
8
AP1700 -  1003.25
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 28MM COCR/TİTAN.
1,00
ADET
9
AP1750 -  1003.25
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 32MM COCR/TİTAN.
1,00
ADET
10
AP1800 -  1202.95
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 36 VE ÜZERİ COCR/TİTAN.
1,00
ADET
11
AP1860 -  1202.95
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 28MM  ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM DELTA SERAMİK
1,00
ADET
12
AP1730 -  2092.09
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 32MM  ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM DELTA SERAMİK
1,00
ADET
13
AP1780 -  2510.51
KLÇ PRİM. FEMORAL BAŞ 36 VE ÜZERİ ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM DELTA SERAMİK
1,00
ADET
14
AP1840 -  2510.51
KLÇ RVZ. YARDIMCI ÜRÜNLER KABLO (KİLİTLEME  BLOĞU DAHİL)   ÇELİK
1,00
ADET
15
AP3930 -   386.32
KLÇ RVZ. YARDIMCI ÜRÜNLER KABLO İÇİN DÜZ  PLAK TÜM BOYLAR ÇELİK
1,00
ADET
16
AP3950 -  1275.55
KLÇ RVZ. FEMORAL KOMP. MODÜLER ÇMNT.SUZ  MODÜLER PROKSİMAL PARÇA  KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR  COCR/TİTAN. ÇİFT KAPLAMA
1,00
ADET
17
AP3610 -  3753.97
MODÜLER KALÇA SİSTEMİ KRONİK DİSTAL STEM  KAVİSLİ 16MM X 195MM
1,00
ADET
18
AP3650 -  3243.20
KLÇ PRİM. ASETAB. CUP (VİDA TIKACI DAHİL)  AÇILI / AÇISIZ - ÇMNT.LU YÜKSEK ÇAPRAZ  BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ  BAĞLI POLİETİLEN VB TAMAMI POLİETİLEN
1,00
ADET
19
AP1410 -   784.53
KLÇ RVZ. ASETAB. KOMP. DESTEK HALKASI  TÜM  BOYLAR COCR/TİTAN.
1,00
ADET
20
AP3330 -  2604.65
ARTPL. KLÇ. REV. ÇMTSZ. ASTB. REV. CUP CUP    VE RING  İÇİN VİDATİTANYUM.
1,00
ADET
21
AP3410 -   264.99
KLÇ RVZ. ÇMNT.SUZ ASETAB. RVZ. LINER  HAREKET KISITLAMALI / METAL INNER UHMW  POLİETİLEN TAMAMI POLİETİLEN
1,00
ADET
22
AP3540 -  2912.83
1
Sayfa

HASTA ADI: BEKİR GÜNEŞ
ÇİMENTOSUZ STEM	ADET	1	AP2050	
ADAPTÖR	ADET	1	AP1960	
ASETABULAR CUP	ADET	1	AP1490	
ASETABULAR VİDA	ADET	1	AP1670	
POLİETİLEN İNSERT	ADET	1	AP1610	
SERAMİK İNSERT	ADET	1	AP1660	
BİPOLAR	ADET	1	AP1880	
22 MM METAL HEAD	ADET	1	AP1700	
28 MM METAL HEAD	ADET	1	AP1750	
32 MM METAL HEAD	ADET	1	AP1800	
36MM METAL HEAD	ADET	1	AP1860	
28 MM SERAMİK HEAD	ADET	1	AP1730	
32 MM SERAMİK HEAD	ADET	1	AP1780	
36 MM SERAMİK HEAD	ADET	1	AP1840	
KABLO	ADET	1	AP3930	
DOLMAYİS	ADET	1	AP3950	
REVİZYON BODY	ADET	1	AP3610	
REVİZYON moduler stem	ADET	1	AP3650	
ÇİMENTOLU MÜLLER CUP	ADET	1	AP1410	
RİNG	ADET	1	AP3330	
RİNG VİDA	ADET	1	AP3410	
CONSTRAİD İNSERT	ADET	1	AP3540	

ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ -BİPOLAR KALÇA PROTEZİ
(1/3 Proksimali Poroz Üzeri HA Kaplı Çimentosuz Femoral Stem– Acetabular Cup Vidalı)

1.	Femoral stem düz, yakalıksız, mat, dövülmüş ( Forged) titanyum ve çimentosuz olmalıdır.
2.	Femoral Stemin Proximali Porlu+HA yüzey kaplı olmalıdır 
3.	Sistemde CDH vakaları için dizayn edilmiş özel CDH femoral stem olmalıdır.
4.	Femoral Stemin proximali çepeçevre poroz üzeri Hidroksiapatit; (H.A.)  ASTM F1185 (Ca10(PO4)6(OH)2) kaplama olmalıdır. Femoral stem HA kalınlığı 50 microndan az olmamalıdır.
5.	Stem boyu en az 100mm ve en fazla 170mm arası değişik boylarda olmalıdır.
6.	Distal stem kalınlıkları en az 8mm ve en fazla 17mm arası değişik kalınlıklarda olmalıdır.
7.	Stem boyun bölgesi sürtünmeden dolayı oluşabilecek polietilen insert aşınmasını önlemek için Polished yüzey ( parlatılmış , parlak yüzey ) olmalıdır.
8.	Femoral stem metafizinde , macro – iç kilitlenmeyi sağlayan , yük ve stress transferine olanak sağlayan normalization basamaklı yapılar olmalıdır.
9.	Stem tüm kanalı dolduracak şekilde Straight Stem geometrisine sahip olmalıdır.
10.	Femoral stem distal stabiliteyi sağlayan ve femoral kanalı dolduracak silindirik distal stem geometrisine sahip olmalıdır.
11.	Stem distalinde rotasyonu engelleyen çıkıntılar bulunmalıdır. 
12.	Femoral stemin dört kenardan fazla kenarı bulunmalıdır.
13.	Femoral stem, 11 adet farklı boy ve offset seçeneğine sahip olmalıdır.
14.	Uyluk önü ağrısını azaltmak ve distal esnekliği artırmak amacıyla stem distali mat olmalıdır.
15.	Femoral Baş çapları; 28 mm, 32mm. 36mm, 40mm ve 44mm olmalı en az dört çeşit baş boy uzunluk seçenekleri bulunmalıdır.
16.	Femoral stem proximalinde, macro iç kilitlenmeyi sağlayan, yük stressini homojen dağıtan basamaklar, distalinde ise uzunlamasına ek tutunum sağlayan boşlukları bulunmalıdır. 
17.	Sistemin revizyon alternatifi bulunmalıdır.
18.	Metal Kısımlar mutlaka TiAIV4 ‘dan yapılmış olmalıdır (ASTM F136 veya F 1472).  Polietilen tercihen inert ortamda (oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) gama sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
1.	Acetebular Cup porous pürüzlü yüzey üzeri Hydroxylapatite kaplı olmalıdır.
2.	Cup üzerindeki pürüzlü yapı saf titanyumun elektrotlar ile cup yüzeyine püskürtülmesi ile oluşturulmuş olmalıdır.
3.	Sistemde CDH vakalarına uygun 22mm lik head ile kullanılabilecek ufak Acetabular Cup boyları bulunmalıdır.
4.	Sistemde Jumbo cup ( Büyük Acetabular cup ) seçeneği olmalıdır.
5.	Acetabular cup ‘lar 40mm ile  72mm arası değişen  boylarda olmalıdır.
6.	Acetebular cup için 5.5mm ve 6.5mm çapında cancellous kemik vidası bulunmalıdır.
7.	Sistem 22mm , 28mm ve 32mm Insertler ile kullanılabilir olmalıdır.
8.	Cup üzerinde 3 – 5 vida deliği bulunmalıdır.
9.	Cup , 5.5mm ve 6.5 mm lik Cancellous Bone Screw kullanımına uygun olmalıdır.
10.	Sistemde 0 derece , 10 derece ve 20 derecelik 3 değişik tip UHMWPE POLYETİLEN acetabular ınsert bulunmalıdır.
11.	Insert minimum polyetilen kalınlığı 7mm olmalıdır.
12.	Insert özel bir kilitleme mekanizması ile press-fit olarak Acetabular Cup’a kilitlenmelidir.
13.	Sistemde Hıghly Crosslinked Polietilen methodu ile üretilen 28mm lik Acetabular insert 0 Derece ve 10 Derece olarak bulunmalıdır.
14.	Sistemde Kalca dislokasyonları endikasyonlarına uygun olacak şekilde dizayn edilmiş,22 ve 28 mm dış çapa sahip insert baş seceneği bulunan ve 50mm-74mm arasında insert büyüklüğü seçeneği olan  Constrained İnsertler  yer almalıdır.
15.	Sistemin Crosslinked polyetilen yöntemi ile üretilen Insert’leri hakkında yayımlanmış yayınları bulunmalıdır.
16.	Sistemin Polietilen insertleri Raf ömrünü 10 seneye çıkartan yöntemle Gamma sterili yapılarak oksijensiz ortamda Nitrojen ile vakumlanarak paketlenmiş olmalıdır .
17.	Sistemde her acetabular cup için bir adet acetabular reamer bulunmalıdır .
18.	Sistemde bulunan bütün acetabular cup ve ınsert’ler için denemeler yer almalıdır.
19.	Sistemde acetabular cup vidalaması için flexible tornavida bulunmalıdır .
20.	Metal Kısımlar mutlaka TiAIV4 ‘dan yapılmış olmalıdır (ASTM F136 veya F 1472 ).  Polietilen tercihen inert ortamda (oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) gama sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır. 
21.	Sistemde 28mm, 32mm ve 36mm Femoral Head seçeneği, her biri için de en az 4 farklı offset seceneği bulunmalıdır. 28mm ve 32mm için -2,5mm,0,+2,5mm, +5mm seçenekleri, 36 mm için ise -2,5mm,0,+2,5mm, +5mm, +7,5mm ofset seçenekleri bulunmalıdır.
22.	40 MM Shell için 28 mm head 42mm ve 44 mm için 32 mm head 46 ve üzeri için tüm seriye uygun 36 mm head 50mm ve 52 mm için 40 mm head 54 ve üzeri için 44 mm head uygun olmalıdır.

Bipolar Cup
1.	Bipolar head Krom-Kobalt olmalıdır.
2.	Polietilen insert UHMWPE yapısında olmalıdır.
3.	Metal ve polietilen kısmı monteli bir şekilde tek parça halinde olmalıdır.
4.	Tüm orijinal Bipolar head’lerin denemesi çakma setinde bulunmalıdır.
5.	Bipolar sistemi 40mm – 72mm arası geniş head seçeneği ile hastaya en uygun implant’ı  sağlama imkanı vermelidir.
6.	Sistemde Jumbo size ( Geniş ebad ) Bipolar head bulunmalıdır.
7.	Bipolar cup’ın polietilen kısmının head’i kilitleme mekanizması bulunmalıdır.
8.	22mm ,  28mm ve 32mm lik  iç çap seçenekleri bulunmalıdır.
1.	Bipolar head Dinamik valgus yapısına sahip olmalıdır.
2.	Metal Kısımlar mutlaka CoCr’dan yapılmış olmalıdır (ASTM F-75 veya 90 (ASTM F 648). Polietilen tercihen inert ortamda (oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) gama sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa