TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
80870
: 23/1237
Alım No
:
:
:
:
12.05.2023
15.05.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
VAKUM REGÜLATÖRÜ (ÜÇ KADEMELİ)
20,00
ADET
1
OKSİJEN FLOWMETRESİ.
20,00
ADET
2
OKSİJEN FLOWMETRESİ NEMLENDİRME KABI  KOMPLE
25,00
ADET
3
OKSİJEN FLOWMETRESİ NEMLENDİRME KABI  PİPETİ
5,00
ADET
4
OKSİJEN FLOWMETRESİ NEMLENDİRME KABI  ŞİSESİ
5,00
ADET
5
OKSİJEN FLOWMETRESİ NEMLENDİRME ŞİŞESİ ÜST  KAPAĞI
5,00
ADET
6
OKSİJEN FLOWMETRESİ SKALA BİLYASI
10,00
ADET
7
OKSİJEN FLOWMETRESİ DIŞ SKALA CAMI
20,00
ADET
8

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1
Sayfa

80870 NOLU İSTEM 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
VAKUM REGÜLATÖRÜ ÜÇ KADEMELİ (MANOMETRELİ PEDİATRİK TİP- DIN)

1.	Endotracheal yani ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2.	Üç kademeli olmalıdır.( Tam çekiş, istenilen sviyede çekme ve kapalı.)
3.	Manometreli ve regülâtörlü olmalıdır. 
4.	0-250 mb aralığında pedatrik tip regüle edilebilir olmalıdır.
5.	Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olmalıdır.
6.	Gövde Pirinç malzemeden imal krom kaplı olmalıdır.
7.	Kullanılan prize (DIN)  uygun standartta erkek fişi üzerine monteli olmalıdır.
8.	Ürün üzerinde mandallı kolay kullanıma sahip açma- kapama vanası olmalıdır.
9.	TS EN ISO 9170-1 standardına uygun etiketleme ve kodlama yapılmış olmalıdır.
10.	Hastabaşı ünitesi ve pendantlardaki ilgili medikal prizlere kolaylıkla takılıp çıkarılabilmeli tam uyumlu olmalıdır.

OKSİJEN FLOWMETRESİ-PEDİATRİK TİP

1.	Ölçüm aralığı 0-5 lt/dak aralığında pediatrik tip olmalıdır.
2.	Direkt bir erkek fiş ile duvardaki basınçlı gaz kaynağına bağlanmalıdır.
3.	Maske veya kanüle bağlı olarak kullanılabilmelidir.
4.	Polikarbon okuma skalası, krom kaplı prinç gövdesi olmalıdır.
5.	Nemlendirme Şişesi ile bağlantısını sağlayabilmelidir.
6.	Kullanılan prize bağlı (DIN)  ilgili standarda uygun erkek fişi olmalıdır.
7.	Gazın akışını ayarlayıp, ölçülebilmesini sağlayabilmelidir.
8.	TS EN ISO 9170-1 standardına uygun etiketleme ve kodlama yapılmış olmalıdır.
9.	Gazın saf su içinden geçirerek nemlendirilmesini sağlamalıdır. 
10. Min. ve maks. seviye çizgileri çizilmiş olmalıdır.
11.Flowmetre ile bağlantısını sağlayabilmelidir.

Oksijen Flowmetresi Nemlendirme Kabı Komple
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemiz de kullanılan pediatrik tip oksijen flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.
2.	Nemlendirme kabı, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
3.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
4.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
5.	Nakliye ücreti firmaya aittir.
Oksijen Flowmetresi Nemlendirme Kabı Pipeti
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemiz de kullanılan pediatrik tip oksijen flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.
2.	Pipet, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
3.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
4.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
5.	Nakliye ücreti firmaya aittir.
Oksijen Flowmetresi Nemlendirme Kabı Şişesi
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemiz de kullanılan pediatrik tip oksijen flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.
2.	Şişe, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
3.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
4.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
5.	Nakliye ücreti firmaya aittir.
Oksijen Flowmetresi Nemlendirme Şişesi Üst Kapağı
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemiz de kullanılan pediatrik tip oksijen flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.
2.	Kapak, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
3.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
4.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
5.	Nakliye ücreti firmaya aittir.
Oksijen Flowmetresi Skala Bilyası
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemiz de kullanılan pediatrik tip oksijen flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.
2.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
3.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
4.	Nakliye ücreti firmaya aittir.
Oksijen Flowmetresi Dış Skala Camı
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemiz de kullanılan pediatrik tip oksijen flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.
2.	Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
3.	Cam, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
4.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
5.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
6.	Nakliye ücreti firmaya aittir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa