TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
82358
: 23/1821
Alım No
:
:
:
:
15.08.2023
18.08.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
YAĞSIZ KURU HAVA MOTORU
2,00
ADET
1
SWITCH PRESSURE VAC 0.1 INCN H2O
1,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

82358 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	YAĞSIZ KURU HAVA MOTORU
•	Kompresör hastanemiz Biyokimya Metabolizma laboratuvarı LC/MS cihazına ait azot jeneratörü Peak Scientific marka ABN2ZA model kuru hava azot jeneratörü ile uyumlu olmalıdır.
•	Kompresör yağsız çalışan tipte olmalıdır.
•	Kompresörün motoru termal korumalı özellikte olmalıdır.
•	Kompresör gövdesi döküm alüminyum bileşenlere ve paslanmaz çelikten yapılmış valflere sahip olmalıdır.
•	Kompresör kanıtlanmış WOB-L teknolojisine sahip olmalıdır.
•	Kompresör başlık konfigürasyonu iki kademeli basınçlı akış tipinde olmalıdır.
•	Piston ölçüleri birinci kademe 0.52 in (13.2 mm) ikinci kademe 0.48 in. (12.2 mm) olmalıdır.
•	Kompresör 230 V 50 Hz voltaj ile çalışmalıdır.
•	Nominal basınçta akım 2.6A olmalıdır.
•	Nominal basınçta gücü 580W olmalıdır.
•	Nominal basınçta hızı 1380 rpm olmalıdır.
•	Kompresörün maksimum hava çıkış gücü 2.30 cfm (65.1 l/min) olmalıdır.
•	Kompresörün maksimum nominal basıncı 175 psi (12.1 bar) olmalıdır.
•	Motor kapasitans değeri P.S.C. [15 μF ] olmalıdır.
•	Kompresörün çalışması sıcaklığı 10°C TO 40°C arasında olmalıdır.
•	Kompresörün net ağırlığı 10.4 kg olmalıdır.
•	Teklif verilen malzeme ilgili cihazın orijinal ürünü ya da orijinale eşdeğer özellikte olmalıdır.
•	Nakliye ücreti firmaya ait olup, nakliye esnasında oluşabilecek her türlü aksaklıktan firma sorumludur.
•	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 işgünü içerisinde malzemenin kurumumuza teslimi gereklidir. Aksi durumda hastanemiz siparişin iptali hakkını kullanabilmektedir.

•	SWITCH PRESSURE VAC 0.1  INCH H2O
•	Teklif verilen malzeme, hastanemiz biyokimya laboratuvarı metabolizma ünitesinde kullanılan AB SCIEX marka API 3200 model LC-MS/MS cihazına uyumlu olmalıdır.
•	Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
•	Yüklenici firma malzemeyi cihaza montaj ve gerekli kontrolleri yaparak çalışır durumda teslim edecektir.
•	Ürün, üretim ve fabrikasyon hataları kaynaklı bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
•	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 8 (sekiz) hafta içerisinde talep edilen malzeme teslim edilmelidir. 
•	Nakliye ücreti firmaya aittir.

 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa