TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
84202
: 23/3175
Alım No
:
:
:
:
21.11.2023
24.11.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
EKG KABLOSU 3 LEAD
75,00
ADET
1
NIBP ARA HORTUMU
2,00
ADET
2
İRTİBAT KABLOSU (EEG-EKG CİHAZLARI İÇİN)
8,00
ADET
3
HASTA BAĞLANTI KABLOSU 3 UÇLU (EKG  HOLTER İÇİN )
5,00
ADET
4

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

84202 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	EKG Kablosu 3 Lead
a)	EKG Kablosu Philips marka MP 20 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Kablo monitörün giriş jakına uygun bir jaka sahip olmalıdır.
c)	Leadlerin gövdeye bağlanan kısımları tek girişli olmalıdır.
d)	Leadlerin her iki ucunda da renk kodları olmalıdır.
e)	Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
f)	Kablolar CE belgesine sahip olmalıdır.
g)	Leadler mandallı yapıda ve 3 uçlu olmalıdır.
h)	Yüklenici firmalar, teklif vermiş oldukları membranın numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermeleri gerekmekte olup, numune göndermeyen firmaların teklifleri işleme alınmayacaktır.

2.	NIBP Ara Hortumu (Philips MP 20)
a)	NIBP Manşon Ara Hortumu Comen marka hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	NIBP Manşon Hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalıdır. 
c)	NIBP Manşon Hortumu tek tubingli olmalıdır.
d)	NIBP ara hortumlarının her iki ucunda da manşon ve cihazlara montaj işlemi için uygun konektör bulunmalıdır.
e)	NIBP Manşon Hortumu üzerindeki konektör mevcut yetişkin ve pediatrik manşonu ile uyumlu olmalıdır.
f)	NIBP Manşon Hortumu 300mmHg basınca dayanabilir özellikte olmalıdır.

3.	İrtibat Kablosu (EEG-EKG Cihazları İçin)
a)	Hastanemiz genelinde bulunan GE marka MAC 2000 model ile NihonKohden marka ecg-9132K model ekg cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen malzeme en az 50 (elli) cm uzunluğunda olacak ve en fazla 80 (seksen) santimetreye kadar uzayabilmelidir.
c)	Ürün silikon kauçuk bazlı elastik materyalden imal edilmişolmalıdır.
d)	Teklif verilen malzeme hastanın göğüs kafesine göregenişleyebilmelidir.
e)	Teklif verilen malzeme üzerinde birbirinden farklı en az 6 (altı) prekordiyalelektrod bulunmalıdır.
f)	Ekg kabloları kemerin orta noktasında bulunan 6’lı grup şeklinde bağlanmalı ve elektrodlara giden kablolar silikon gövdenin içinde olmalıdır.
g)	Teklif verilen malzeme antibakteriyel olmalıdır. Bu hususbelgelenmelidir.
h)	Teklif verilen malzeme fabrikasyon ambalajında kurumumuza teslim edilmelidir.
i)	EKG kemeri ürün numarasına göre üretim tarihi en fazla 1 (bir) yılolacaktır.
j)	EKG kemeri, mevcut marka ve model EKG cihazlarında bulunan soket veya çıtçıtlı EKG kabloları ile kullanılabilir olmalıdır.
k)	Kemer ile birlikte banana uçtan çıt çıt'a çeviren adaptör yüklenici tarafından ücretsiz olarakverilmelidir.
l)	Kemer ile birlikte 4 lü mandal seti yüklenici tarafından ücretsiz olarakverilmelidir.
m)	Teklif edilen ürünler kırılmalara, esneme ve kopmalar ile dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
n)	Teklif verilen malzeme ilk 6 (altı) ay için kopma, bozulma ve kullanıcı kaynaklı hatalar hariç yırtılmaya karşı firma garantisinde olmalıdır. Ayrıca ilk 6 (altı) aydan sonraki kabloda meydana gelebilecek arızalar için firma 6 (altı) ay daha kablo onarım taahhüdünde bulunmalıdır.
o)	Firmalar teklif vermiş oldukları malzemenin numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermeleri gerekmektedir. Numune olarak gönderilen kablolar tarafımızca kontrol edilecek ve cihaz üzerinde denenerek uygunluğuna karar verilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri işleme alınmayacaktır.
p)	Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini komisyonasunacaktır.

4.	Hasta Bağlantı Kablosu 3 Uçlu (EKG Holterİçin)
a)	Teklif verilen kablo hastanemiz Kardiyoloji Polikliniği’ nde kullanılan Rencare marka I3 Plus model holter kaydedici cihazları için özel olarak imal edilmiş olmalı ve sorunsuz olarak çalışmalıdır.
b)	Teklif verilen hasta bağlantı kablosuorijinal olmalıdır.
c)	Bu kapsamda ise teklif verecek olan firmaların, ilgili cihazın üreticisinden veya Türkiye Distribütör Yetkili Bayisi’ nden alınmış yetki belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.
d)	Bu nedenle cihaz üretici firmasınca yetkilendirilmemiş firmaların fiyat teklifleri işleme alınmayacaktır.
e)	Teklif edilecek kablo hastaya bağlandığında kaydedici kablonun iç direnç değerini okuyabilmelidir. 
f)	Kablo hastaya bağlandığında, kaydedicide veri kaybı olmadan kayıt işlemi yapılabilmelidir. Ayrıca toplam 5 lead kablodan cihazın ekranında 3 kanal EKG izlenebilmelidir. 
g)	Kaydediciye bağlanacak konnektör ile hasta bağlantısı arasında herhangi ek bir adaptör vs. olmamalıdır. 
h)	Kablo yapısından dolayı kayıt da gürültüye neden olmamalıdır.
i)	Kablo fabrikasyon hataları ile kopma ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
j)	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihaz üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune kabloda meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
k)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
l)	Nakliye ücreti firmaya aittir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa