TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86173
: 24/612
Alım No
:
:
:
:
28.03.2024
01.04.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
SPLİT KLİMA (12000 BTU)
3,00
ADET
1
SALON TİPİ KLİMA 48000 BTU
2,00
ADET
2

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

                         

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

İNVERTER DUVAR TİPİ VE SALON TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SPLİT TİPİ KLİMA ALIMI   

HİZMETİN ALINACAĞI YER: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ 

28.03.2024

1- İNVERTER  12.000 BTU SPLİT DUVAR TİPİ  KLİMA  -3 ADET  
Teknik Özellikleri  
Split klima hızlı soğutma ve ısıtma yapma özelliğine sahip olacaktır.
Soğutma Kapasitesi :   11.000- 12.000 Btu aralığında olacaktır.
Cihaz İnverter olacaktır.
Cihazlar  güncel Standartlara ve yasal düzenlemlere uygun olacaktır. 
Kolay kullanım için LED göstergeli kontrol paneli ve dijital ekranlı kablosuz uzaktan kumanda olacaktır. Uzaktan kumanda olmadan da çalışır olacaktır.
Ortamdaki  tozları tutan kolaylıkla sökülebilen ve takılabilen  Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre olacaktır.
Cihaz R32 A Soğutucu Akışkan ile çalışacaktır.  
Voltaj 220-240 
Isıtılan  -Soğutulan havanın oda içerisine homojen dağılmasının sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme Kanatları aşağı-yukarı hareket edebilmelidir. 
Slepp ( uyku modu ) fonksiyonu olmalıdır. 
Hızlı Soğutma sistemi  bulunacaktır.
Nem alma özelliği olacaktır.
Dış Ünite ve Kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olacaktır. 

2-İNVERTER  SALON TİPİ KLİMA  -2 ADET  
Teknik Özellikleri  
Soğutma Kapasitesi :   47.000 - 48.000  Btu aralığında olacaktır.
Cihazlar İnverter olacaktır.
Cihazlar  güncel Standartlara ve yasal düzenlemlere uygun olacaktır. 
Kolay kullanım için LED göstergeli kontrol paneli ve dijital ekranlı kablosuz uzaktan kumanda olacaktır. Uzaktan kumanda olmadan da çalışır olacaktır.
Ortamdaki  tozları tutan kolaylıkla sökülebilen ve takılabilen Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre olacaktır.
Cihaz R32 A Soğutucu Akışkan ile çalışacaktır.  
Voltaj 220-240 
Isıtılan  -Soğutulan havanın oda içerisine homojen dağılmasının sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır
Slepp ( uyku modu ) fonksiyonu olmalıdır. 
Hızlı Soğutma sistemi  bulunacaktır.
Nem alma özelliği olacaktır.
Dış Ünite ve Kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olacaktır. 

3- MONTAJ 
Cihazın tüm malzeme ve aksesuarları ile cihazdan beklenen tüm fonksiyonları yerine getirecek şekilde çalışır durumda teslim edilecektir. Yüklenici tarafından yapılacak bu işler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Montaj için gerekli tüm nakliye, işçilik ve diğer giderler yüklenici tarafindan karşılanacaktır.
Mahale takılacak klimanın iç ünitesi mahaldeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır.
Dış ünitesi ise mahale en Yakın mesafeden dış ortama veya uygun iç ortama montaj edilecektir.
İç ünite drenaj hattının ucu uygun bir gidere bağlanacaktır.
Klimanın takılacağı ( iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı v.s ) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon boya v.s işleri mevcuduna uygun olarak yapılacaktır.
Klimalar çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

4- GARANTİ 
İşletmeye alındıktan sonra 2 ( iki ) yıl cihaz  10 yıl bedeli mukabil parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.  
Satın alınacak ürün  "Cayma Hakkı kullanım ve iade şartları " , 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun " ve  "Mesafeli Satışlara dair Yönetmelik " hükümlerine tabi olacaktır. 
Cihazlara ait Teknik Dökümanlar teslim edilecektir.

Abdurrahman TURGUT                                      Neşe KAHVECİ 
İkl.Teknikeri                                              Mak.Müh 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa