TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86502
: 24/768
Alım No
:
:
:
:
03.05.2024
07.05.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
HASTABAŞI MONİTÖRÜ BAKIM VE TAMİRİ
3,00
ADET
1
FLOWSENSÖR TAMİRİ
15,00
ADET
2

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

86502 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastabaşı Monitörü Bakım ve Tamiri
a)	İsteme konu olan cihazlar, hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde kullanılan Philips marka MP-40 model hastabaşı monitörleridir.
b)	DE48237801 seri numaralı cihazda tespit edilen arıza; cihaz kendi kendine açılıp kapanmaktadır. Bu kapsamda yapılan kontrollerde ise cihazın aktif olarak çalışabilmesi için anakartının değişimi gerektiği tespitle raporlandırılmıştır.
c)	DE48237834 seri numaralı cihazda tespit edilen arıza; cihaz kendi kendine açılıp kapanmaktadır. Bu kapsamda yapılan kontrollerde ise cihazın aktif olarak çalışabilmesi için anakartının değişimi gerektiği tespitle raporlandırılmıştır.
d)	DE48237886 seri numaralı cihazda tespit edilen arıza; cihaz kendi kendine açılıp kapanmaktadır. Bu kapsamda yapılan kontrollerde ise cihazın aktif olarak çalışabilmesi için anakartının değişimi gerektiği tespitle raporlandırılmıştır.
e)	Değişimi gerekli olan anakartların tamiri hususunda verilen fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda ise değişimi yapılan arızalı anakartlar kurumumuza iade edilecektir.
f)	Ayrıca her iki cihazın mevcut histogram yazılımları korunacak olup, anakart değişimi sonrasında histogram yazılımlarının hasar görmesi halinde yüklenici firma tarafından mutlaka histogram yazılımı yüklenerek cihazlar kurumumuza teslim edilecektir.
g)	Cihazların onarımında; değişimi yapılacak olan her türlü yedek parça, elektronik kart ve donanım cihaz üretici firmasının onayladığı orijinal ürün olmalı ve yüklenici firma kurumumuzca talep edilmesi durumunda gerekli olan belgeleri tarafımıza ibraz edebilmelidir.
h)	Söz konusu elektronik kartların dışındaki donanım veya elektronik kartların onarımı için malzeme, elektronik komponent veya herhangi bir malzeme ihtiyacı olması durumunda; yüklenici gerekli tüm malzemeleri tamamen kendi imkânlarını kullanarak temin edecek olup kurumumuz bu malzemeler için ayrıca bir ücret ödemeyecektir.
i)	Arızalı cihazlar, kurumumuzca onarım sonrasında ait olduğu birim tarafından en az 1 hafta kullanılacak ve tarafımızca kalibrasyon testlerine tabii tutulacaktır. Cihazların onarımı bu kriterlerde değerlendirilmeye alınacak olup aksi bir durumda işlem onaylanmayacaktır.
j)	Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemi hastanemiz tarafından sipariş çekildikten en geç 10 işgünü içerisinde tamamlanmalıdır.

2.	Flowsensör Tamiri
a)	Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde kullanılan Leoni marka Leoni Plus model ventilatör cihazlarında kullanılan flowsensörler arızalıdır.
b)	Flowsensörlerde tespit edilen arıza; cihazlar tarafından sağlanan akış miktarları ölçülememektedir. Bu kapsamda gerekli yedek parça değişim ve ayarlarının yapılması gerekmektedir. 
c)	Flowsensörlerin onarımında; değişimi yapılacak olan her türlü yedek parça ve sensörler cihaz üretici firmasının onayladığı orijinal ürün olmalı ve yüklenici firma kurumumuzca talep edilmesi durumunda gerekli olan belgeleri tarafımıza ibraz edebilmelidir.
d)	Söz konusu flowsensörlerin onarımı için malzeme, elektronik komponent, sensör veya herhangi bir malzeme ihtiyacı olması durumunda; yüklenici gerekli tüm malzemeleri tamamen kendi imkânlarını kullanarak temin edecek olup kurumumuz bu malzemeler için ayrıca bir ücret ödemeyecektir.
e)	Arızalı flowsensörler, kurumumuzca onarım sonrasında ait olduğu birim tarafından en az 1 hafta kullanılacak ve tarafımızca kalibrasyon testlerine tabii tutulacaktır. Malzemelerin onarımı bu kriterlerde değerlendirilmeye alınacak olup aksi bir durumda işlem onaylanmayacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa